CMMVC8024E
Сбой задачи установки IP-адреса помощника по обслуживанию: не указаны требуемые шлюз, маска подсети IPv4 или префикс IPv6.

#### Объяснение

При указании в кейсе-кандидате IP-адреса помощника по обслуживанию в формате любой версии протокола IP должен указываться шлюз. Для IPv4 также должна быть указана маска подсети. Для IPv6 также должен быть указан префикс.
Примечание: IP-адрес для обслуживания кейса можно изменить в любом состоянии: `кандидат`, `активная`, `обслуживание`,- но первоначальное определение в кейсе-кандидате имеет дополнительные требования, описанные выше.

#### Действия пользователя

При настройке IP-адреса помощника по обслуживанию на кейсе-кандидате укажите всю необходимую информацию. См. подразделы Устранение неполадки раздела Устранение неполадок справочной системы Information Center.