# LED de status não piscando

Quando você aplica energia ao sistema, ambos os LEDs de energia em cada caixa são exibidos em verde e os LEDs de status, que estão localizados na parte traseira do gabinete, começam a piscar lentamente indicando que o sistema está pronto para ser inicializado. Se os LEDs de status não começarem a piscar, use as instruções a seguir para resolver esse problema.

## Sobre esta tarefa

Se o LED de status na caixa que você está inicializando não estiver piscando em uma taxa regular, o sistema não poderá ser inicializado até que essa condição seja resolvida. A taxa regular de piscagem do LED de status é aproximadamente meio segundo ligado e meio segundo desligado. Conclua as etapas a seguir até que o LED de status esteja piscando na taxa regular:
Nota: A menos que indicado, todas as verificações e ações são concluídas na parte traseira do gabinete. Não desarranje nenhuma outra conexão ou outro equipamento enquanto estiver concluindo essas tarefas.

## Procedimento

1. Assegure-se de que você esteja olhando para o gabinete que deseja inicializar
   A Figura 1 mostra a parte traseira do gabinete:
   Figura 1. Vista posterior do gabinete
   - 1 Caixa 1
   - 2 Caixa 2
   - 3 Placa da interface (duas por caixa)
   - 4 Pacote do ventilador (dois por caixa)
   - 5 Controlador RAID (um por caixa)
   - 6 Unidade da fonte de alimentação 1
   - 7 Unidade da fonte de alimentação 2
   A parte traseira do gabinete inclui duas caixas, placas da interface, pacotes de ventilador, controladores RAID e duas fontes de alimentação. Se isto corresponder ao gabinete que você está tentando usar, continue na etapa 2.

   É necessário que a inicialização do sistema ocorra em somente um gabinete.

2. Assegure-se de que a caixa esteja ligada localizando os indicadores de LED de energia ( 1 ) na caixa que você está inicializando.
   A Figura 2 mostra a parte traseira do gabinete com LEDs da caixa destacados.
   A Figura 2. Vista posterior do gabinete com LEDs da caixa destacados
   O LED de energia verde () deve estar permanentemente ligado (não piscando ou desligado). Se o LED de energia verde estiver aceso, continue na Etapa 3.

   Se o LED de energia na caixa estiver piscando, a caixa ainda está sendo ligada. No entanto, se o LED de energia estiver piscando por 5 minutos depois que você aplicou a energia ao gabinete, há um problema com a caixa. Reinicie o processo de inicialização inserindo a unidade flash USB na porta USB na outra caixa no gabinete. Entre em contato com o centro de suporte para substituir a caixa com falha.

   Se o LED de energia estiver apagado, verifique os indicadores de energia nas unidades da fonte de alimentação. A operação normal da fonte de alimentação pode ser confirmada verificando se ambas as luzes verdes de corrente alternada e corrente contínua estão acesas, como na Figura 3:
   Figura 3. LEDs da unidade da fonte de alimentação
   - 1 AC
   - 2 DC
   - 3 ! (Falha)

   Assegure-se de que o LED de energia DC ( 2 ) esteja aceso em pelo menos uma unidade da fonte de alimentação. Se o LED de energia DC ( 2 ) estiver aceso, continue para a próxima etapa. Se o LED de energia de corrente contínua e o LED de energia de corrente alternada ( 1 e 2 ) não estiverem acesos e o LED de falha ( 3 ) não estiver aceso, rastreie os cabos de alimentação de volta para a fonte de alimentação para assegurar que estejam totalmente inseridos nas fontes de alimentação e nas unidades de distribuição de energia do rack. Assegure-se de que todas as unidades de distribuição de energia do rack estejam ligadas e recebendo energia e, em seguida, verifique o LED de energia de corrente contínua ( 2 ) novamente.

   Se o LED de falha estiver aceso em ambas as unidades da fonte de alimentação ou ambas as unidades tiverem seu LED de energia de corrente alternada ligado, mas não seu LED de energia de corrente contínua, devem-se substituir as unidades da fonte de alimentação antes poder usar esse gabinete. Entre em contato com o centro de suporte para novas unidades da fonte de alimentação.

3. Na caixa, verifique o LED de status (). Há três opções:

   Se ele estiver piscando, a caixa está pronta para inicialização. Feche a ajuda e retorne para o assistente de inicialização para continuar com a inicialização do sistema.

   Se o LED de status estiver permanentemente aceso, o sistema já foi inicializado. Continue com a próxima etapa.

   Se o LED de status não estiver aceso e não estiver piscando, a caixa ainda está sendo iniciada e não está pronta para a inicialização do sistema. Depois que a caixa estiver ligada, pode levar até 10 minutos para a caixa estar pronta para a inicialização do sistema. Aguarde a caixa estar pronta para a inicialização do sistema antes de repetir esta etapa. Se a energia ficou ligada por pelo menos 10 minutos e o LED de status permanece desligado, há um problema com a caixa. Verifique se a caixa está posicionada corretamente. Reinicie o processo de inicialização na caixa reposicionada, se ela ainda não inicializar, a caixa está com defeito. Insira a unidade flash USB na porta USB na outra caixa no gabinete e reinicie o processo de inicialização nessa caixa. Entre em contato com o centro de suporte para substituir a caixa com falha.

4. Para trabalhar com o sistema inicializado, abra um navegador da web suportado e insira o endereço IP que foi especificado durante o assistente de inicialização. Efetue logon no sistema e continue com a configuração do sistema ao concluir o assistente de configuração do sistema.
   Nota: É necessário inicializar somente uma das caixas no gabinete; a outra caixa é inicializada automaticamente.