# 識別 LED がオフにならない

初期化中のキャニスター上のフルサイズの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、識別 LED がオンになってからオフになり、初期化を続行できることを示します。通常、このプロセスには最大 3 分かかります。

## このタスクの概要

フルサイズの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、図 1 に示す識別 LED (1) が明滅を開始します。
図 1. キャニスターの識別 LED

識別 LED が予期したとおりにオフにならない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。

## 手順

1. 識別 LED が最初にオンになってから少なくとも 3 分は必ず待ってください。この時間内に LED がオフになった場合は、初期化ウィザードに戻ります。識別 LED がオンのままである場合は、2 に進みます。
2. 状況 LED を確認します。()

   状況 LED が永続的にオンになっている場合は、ステップ 6 に進みます。

3. 状況 LED が明滅しているか永続的にオフになっている場合は、キャニスターの交換が必要になる可能性があります。エンクロージャーにキャニスターを取り付け直してみて、初期化ウィザードを再開します。結果が同じである場合は、キャニスターを交換するためにサポート・センターに連絡してください。
4. 初期化ウィザードを取り消します。
5. USB フラッシュ・ドライブをパーソナル・コンピューターに再挿入し、初期化ツールを再開します。ツールのステップを完了します。ただし、エンクロージャーのもう一方のキャニスターを使用します。初期化ウィザードの完了後に識別 LED が明滅を停止しない場合は、サポート担当者に連絡して追加の支援を受けてください。
6. 状況 LED が永続的にオンの場合、システムは正常に初期化されています。初期化ウィザードに戻り、識別 LED がオフになったものとして続行します。初期化の結果を確認します。 システムが作動可能であれば、管理 GUI にログオンして、システムのセットアップを完了します。 システムのセットアップを完了したら、識別 LED を調べ、まだオンになっているかどうかを確認します。識別 LED がまだオンの場合は、以下のステップを実行します。
   1. 管理 GUI で、「モニター」>「システム」>「アクション」 >「電源オフ」>「システム」を選択します。
   2. システムを再始動します。
   3. 識別 LED が明滅し続ける場合は、サポート・センターに連絡して追加の支援を受けてください。

親トピック: 識別 LED が点灯しないかオフにならない