Von:	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *
Gesendet:	Freitag, 30. Januar 2004 13:48
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	AW: Interbytezeiten
Hallo H.Borchert,

nein, die Reizadresse des SG war und ist (unverändert) die 01 (5Baud).

Es gibt aber eine andere Adresse des SG die in den KWP2000 Protokoll-Header mitgesendet wird.
Die war früher auch 01 (also gleich mit der Reizadresse).
Später wurde die aber (natürlich auf Wunsch von VW/AUDI) auf 10Hex geändert.
Die Änderung wurde aber nicht im PST 19 nachgezogen, - mit dem Ergebnis,
	- dass die Flashprogrammierung mit dem WinProf i.O läuft, weil der WinProf ein Header-Format ohne SG-Adresse fährt 
	- aber das Flashen mit dem VAS-Tester der ein Header-Format mit der Adresse fährt, -  nicht möglich ist.

Interbytezeiten waren nie ein VAS-Tester Problem, die waren vor allem ein Kombi-Gerät (mit der WFS) Problem.
Mit der Optimierung der Kombi und WFS-SG braucht man im Prinzip keine zusätzliche Interbytezeiten mehr betrachten.

Ob über eines Programm 3 oder 4 Checksummen gebildet werden, wird gar nicht in der SW festgelegt.
Die Checksummen werden nur von dem Container-Tool gebildet.

Das Löschen und Programmieren findet immer über die 3 Bereiche statt.
Das CS-Bilden, findet über Bereich 1, Bereich 2 und 2x über Daten statt (da die Restaurierungswürdigen-Daten aus der CS-Berechnung entfernt wurden).

Wie Sie das feststellen können:

Bei der Container-Erstellung wird noch eine Zusatz-Datei erstellt, wo die Information abgelegt wird:

(öffnen mit Text-Editor)
Finden Sie dort 4 CS, - dann sind über die Daten 2 CS  gebildet worden.
Finden Sie dort 3 CS, - dann ist über die Daten nur 1 CS gebildet worden.  

MfG
GS-EC/EFB1-Langer

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Freitag, 30. Januar 2004 10:39
An:	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *
Betreff:	AW: Interbytezeiten

Hallo Frau Langer,

ein Punkt aus dem Dokument:

•	Bei PST19 nur mit WinProf möglich! Ursachen: andere SG-Adresse ($01), kein SGO-File erzeugbar wegen veralteter Struktur der Checksummen, ...

D. h. wohl, daß der VAS-Tester nach erfolgreicher Reizung "inband" die SG-Adresse $10 anspricht? Und unser 19er PST "versteht" nur die Adresse $01. Ist das so richtig von mir verstanden? Wenn der Tester die Adresse $01 senden würde, dann könnte Umprogrammierung aber funktionieren, oder? Ist diese Interbytezeit für den VAS-Tester auch ein Problem?

Wie kann ich bei anderen (z.B. alten 22er-PSTs) von der Software her rausfinden, ab wann Programmierung mit VAS-Tester möglich ist bzw. ab wann 3 Checksummen verwendet wurden?

MfG,
Andre Borchert

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *  
Gesendet:	Freitag, 30. Januar 2004 10:17
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Interbytezeiten

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *  
Gesendet:	Mittwoch, 21. Januar 2004 17:19
An:	Schoeter Andreas (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Interbytezeiten

Hallo H.Schöter,

ich habe für Sie, das Dokument von H.Seyfang ausgesucht, in welchem es steht, dass der PST19 nur mit dem WiinProf flashbar ist...
Bitte schauen Sie sich das an, und behalten es für Zukunft, falls es wieder Fragen zu dem "PST19" kommen...

MfG
GS-EC/EFB1-Langer

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Mittwoch, 4. Juni 2003 17:21
An:	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *
Betreff:	WG: Interbytezeiten

Hallo Frau Langer,
könne sie das Dokument von Hr. Seyfang noch mal checken?

Wird bei der Umstellung der Interbytezeit für CARB auch die WFS (K-Line) Kommunikation verändert?

Vielen Dank

	Bernd Rieth

 << Datei: Bewertung.doc >>