Von:	Langer Janina-Ursula (GS-EC/EFB1) *
Gesendet:	Freitag, 30. Januar 2004 14:52
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Neuer RAM-Programmstand für PST >=24B
z.K.
La

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Langer Janina-Ursula (K3/ESI1) *  
Gesendet:	Freitag, 28. Januar 2000 15:55
An:	Herges Thomas (K3/ESI4) *; Gollnisch Stefan (K3/ESI2) *
Cc:	Pischke Juergen (K3/ESI4) *; Rieth Bernd (K3/ESI4) *; Grimm Wolfgang (K3/ESI1) *
Betreff:	Neuer RAM-Programmstand für PST >=24B

Guten Tag,

ab sofort steht für die ROM-FR5-Projekte ein neues RAM-Programm zur Verfügung.

1.	Das neue Flash-Paket 4.2 soll nach Beschluß von H.Pischke, für Programmstände >= 24B übernommen werden.

	Das Programm:		PVCS-Revision		Label:
	FXXXRM5		1.19			V7XXXRM5N_RAM_PST

2.	Das wichtigste Änderungen sind:
•		Die SG eigene Adresse wurde von 01 auf 10 geändert.
	Achtung: es handelt sich nicht um die 5Baud Reizadresse die bleibt unverändert 01, geändert wurde nur die Adresse die das SG in den header 
	zurück an Tester sendet (jetzt ist die gleich wie im CARB-Protokoll)

•		Das KWP71 Protokoll wurde aus dem RAM-Programm ausgebaut, - > also nach einer abgebrochenen Programmierung meldet sich das SG 
	nicht mehr mit der Meldung: THIS-IS-THE-RAM-PROGRAM auf dem VAG-Tester 1552, sondern ist nur über KWP2000 - Protokoll ansprechbar.	

3.	Alle anderen Fehlerbehebungen / Änderungen / Optimierungen sollen das Flashen mit dem VAS5051 ermöglichen, und sind in der Liste:

	zusammengefasst.

4.	Das Flashen soll unverändert mit den bisherigen Prof-Versionen möglich sein, da Prof die 3-Byte Header Format nicht nutzt und die 	Adresseänderung einfach nicht mitkriegt.

5.	Das Programm soll zusammen mit Änderungen /Modulen vom H.Gollnisch gelinkt werden.

6.	Die Beschreibung in unserer Excel-Tabelle werde ich demnächst nachvollziehen.

Viel Erfolg
MfG
K3/ESI1-Langer