An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7
Cc:	Rosenzopf Guenter (GS-EC/ESY6) *; Schmidt Achim (GS-ES/EAD1) *; Lentz Gerald (GS-EC/ESY6) *
Betreff:	%BGCVN 15.10
Hallo Zusammen,

FS:

15.10; 1     02.12.2003 MZA2SI
  I: check of SY_NCVNMX added ( SY_NCVNMX < 3200 --> error). No change in FDEF.

15.10; 0     27.11.2003 RWF2SI
  F: stopping calculation of CRC32 if high nmot is present

ist OK. 

Für ALTPROJEKTE EOP SY_NCVNMX = 3200
sonst einheitlich SY_NCVNMX = 65535

Der Wert 3200 muß ausdrücklich mit Audi ausgemacht werden. Er stellt eine Ausnahme dar.
Max. Zeit bis zum Vorliegen der Checksumme: 400sec bei SY_NCVNMX = 65535.

file://si7274\k3pr_sgsw\003\Integration\MJ05\BGCVN15.10\bgcvn_FFFF_perfmax.dat

Laufzeitbedarf: ca. 3...4 %. Diesen Wert muß ich aber auch nochmal im Fzg. nachmessen.

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  
  Abteilung GS-EC/ESI4               Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________