Von:	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Mittwoch, 5. Februar 2003 19:29
An:	GS-EC/ESI4 Mitarbeiter; GS-EC/ESI4 Mitarbeiter Fremd
Cc:	Wettcke Joachim (GS-EC/EFB3) *; Mayer Rudi (GS-EC/ESY2) *
Betreff:	Integration DFPM für MY2004-Paket bei ME71 (Voraussetzung DFPM3.XX) V1.2
Hallo zusammen,

hier die Integrationsanleitung für das MY04 update für ME7:

a) Integration

1) PST integrieren nach unten stehender Liste
-> Vorausetzung DFPM3.XX
Im ME711 VR6 Tourareg US PST A1103A / 24FS;0 ist das MY04 update integriert.  (Basis ist A1103A / 24FR; 1) siehe auch S:\Me711\fest\03A\A24FS_0\

2) Beide PST vergleichen, falls auf eurem Basisstand höhere Revisionen (als in der unten dargestellten Anleitung) verwendet werden, bitte Rückmeldung geben.
3) neuen DFPMCHCK durchführen

b) Projekte

In dieser Liste sind alle betroffen Projekte dargestellt, falls keine Programmstandsanforderung von PVW existiert, bitte bei PVW nachfragen:
<<\\SI14407\k3appdat_pvw\Allgemein\ME7-Info\Projektliste_MJ04-US-Anläufe 03-01-31.xls>>

C) Minicheckliste:
 Wird von Andre Borchert versendet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V1.0 Basis Integrationsanleitung erstellt von Joachim Wettcke 3.2.2003
V1.1 Überarbeitet 4.2.2003 (Rh)
V1.2 Überarbeitet 5.2.2003 (Rh) Änderungen: SY_FCMDISP, DFPMCHCK / #40_TEST; 1              
 
Das Paket für den DFPM für MY2004 besteht aus den Modulen
•	DFPM40.10
•	DFPMNL40.10
•	DTRIG40.10 und
•	SCATT29.10

Alle Module sind im Zustand TEST (da bisher nichts gereviewt wurde).

Einzubindende FSen:
1) DFPM / 40.10
•	FS DFPM / 40.10_TEST; 0 falls im Basis-PST der dfpm.kgs 3;11 integriert ist. 
ersetzt beim PST A1103A / 24FR; 1 die FSen DFPM / 3_40; 1 und DFPM_NFD / NFD_3; 2 und DFPM / 3#A11032; 
	oder
•	FS DFPM / 40.10_TEST_KGS3_13; 0 falls im Basis-PST der dfpm.kgs 3;13 integriert ist.

•	falls dfpm.kgs 3;12 verwendet wird, bitte Rückmeldung geben.
•	
2) DFPMNL / 40.10 
•	DFPMNL / 40.10_TEST; 0
ersetzt beim PST A1103A / 24FR; 1 die FS DFPMNL / 2_10; 0

3) DTRIG / 40.10
•	DTRIG / 40.10_TEST; 0
ersetzt beim PST A1103A / 24FR; 1 die FSen DTRIG / 1_10; 0 und DTRIG_NFD / NFD_X_0; 0

4) SCATT / 29.10
•	SCATT / 29.10_TEST; 0
ersetzt beim PST A1103A / 24FR; 1 die FS SCATT / 20_90; 0

4) DFPM-Check 
•	MWMAK: DFPMCHCK / #40_TEST; 1 update durchführen

6) Systemkonstanten
•	SY_DFPMVAR            3 -> 40
•	SY_FCMDISP             0 -> 20

7) Header (HDR_DEF -> prokon.xls)
•	#define DFPMDEF_H    <dfpm40.h>	

8) 71xxx.psb
In der PSB müssen folgende Einträge geändert werden
•	dfpm3.c dfpm3.kgs und sy_dfpm3.kgs nach
dfpm40.c dfpm40.kgs und sy_dfpm40.kgs
•	dfpmnl2.c dfpmnl2.kgs nach
dfpmnl40.c und dfpmnl40.kgs
•	dtrig1.c und dtrig1.kgs nach
dtrig40.c und dtrig40.kgs
•	scatt20.c und scatt20.kgs nach
scatt29.c und scatt29.kgs

Gruß

    Bernd Rieth
______________________________________________________
Robert Bosch GmbH	(:	0711/811-20643
Abteilung GS/ESI4		Fax:	0711/811-260877
Postfach 300 240	        	:.	mailto:bernd.rieth@de.bosch.com
70442  Stuttgart
______________________________________________________