Von:	EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS-EC/ESI4)
Gesendet:	Mittwoch, 5. Mai 2004 12:43
An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7; PRO GS-EC/ESI4 MED9
Betreff:	WG: dfpmdac_ini vor dfpm_ini
Hallo zusammen,

sollte jemand das Problem haben das der Restore des Fehlerspeicher nach Power Fail nicht funktioniert. Dann bitte überprüfen ob dfpmdac_ini vor der dfpm_ini gerechnet wird. Ist von H. Perrot auch schon in der Integrationsanleitung s. u. nach dokumentiert worden. Diese Abhängigkeit war vorher nämlich nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

    Torsten Forche
_________________________________________________________
Robert Bosch GmbH	(:	0711/811-34737
Abteilung GS-EC/ESI4	Fax:	0711/811-260877
Postfach 300 240     :.mailto:torsten.forche@de.bosch.com
70442  Stuttgart
       __________________________________________________________

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Perrot Kai (GS-EC/ESA2) *  
Gesendet:	Mittwoch, 5. Mai 2004 09:36
An:	EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS-EC/ESI4)
Betreff:	dfpmdac_ini vor dfpm_ini

Ist bereits dokumentiert im Integrationsdokument: DOCU : DFPM50-Integrationsanleitung / 50.30; 4

Kind regards / Mit freundlichen Grüssen
Kai Perrot
______________________________________________________
BOSCH			Robert Bosch GmbH
Gasoline Systems			GS-EC/ESA2

Dipl.-Ing. / BSc
Kai Perrot		                               
					Telefon 	+49(711) 811-49256
Kai.Perrot@de.bosch.com		Telefax	+49(711) 811-1081
______________________________________________________