Start
Vorherige Nächste

5. Arbeiten mit PhotoLine / 5.6 Scannen

### 5.6.8 Histogrammkorrektur

Mehr Möglichkeiten für den Eingriff auf die Bildkorrektur bietet das Histogramm. PhotoLine zeigt hier im großen Bildbereich in der Mitte, wie häufig (y-Achse) die verschiedenen Helligkeiten (x-Achse) im Bild vorkommen.

Der weniger geübte Anwender sollte eine der beiden Automatiken verwenden:

- Das Symbol stellt die Grenzen für den aktuellen Kanal ein.
- Das Symbol stellt die Grenzen für die einzelnen Farbkanäle ein.
- Mit dem Zahnradsymbol können Sie festlegen, wie genau die beiden obigen Automatiken arbeiten.

Geübte Anwender können im großen Bildbereich zwei Grenzlinien platzieren. Diese Linien geben an, welcher Wertebereich auf den gesamten Bereich aufgespreizt werden soll. Alles links bzw. rechts von den Grenzlinien wird auf den minimalen bzw. maximalen Wert gesetzt.

Um das Ganze noch etwas komplizierter zu gestalten, kann mit dem Balken Tonwertumfang noch angegeben, auf welchen Bereich der oben angegebene Bereich gespreizt werden soll. Dies wird aber oft nicht benötigt.