Start
Vorherige Nächste

7. Die Menüs / 7.6 Funktionen im Menü Werkzeug

### 7.6.38 Histogrammkorrektur

Ein Histogramm misst, wie oft eine Komponente in einem Bild vorhanden ist. Durch die Histogrammkorrektur kann die Verteilung ausgeglichen werden, was zu einem kontrastreicheren Bild führt.

In der Dialogbox können verschiedene Histogramme angezeigt werden. Mit dem Typfeld kann zwischen Farbart, Intensität und Sättigung gewählt werden.

Mit Gamma lässt sich einstellen, ob das Histogramm linear oder verstärkt bzw. abgeschwächt berechnet wird.

Der Kurvenverlauf zeigt den Verlauf der ausgewählten Komponente. Wurde z. B. unter Typ die Intensität gewählt, so zeigt der Kurvenverlauf ganz links, wie oft eine Intensität von 0 vorkommt, ganz rechts, wie oft die Intensität 100% vorkommt und dazwischen den Verlauf der Intensität.

Das Vorschaubild zeigt das Ergebnis des Histogrammausgleichs.

Autokorrektur versucht, eine optimale Einstellung für die Unter- und Obergrenze zu ermitteln:

- Das Symbol stellt die Grenzen für den aktuellen Kanal ein.
- Das Symbol stellt die Grenzen für die einzelnen Farbkanäle ein.
- Mit dem Zahnradsymbol können Sie festlegen, wie genau die beiden obigen Automatiken arbeiten. Die Werte geben an, welcher Prozentsatz der Pixelanzahl bei der automatischen Bestimmung der Grenzwerte verworfen werden darf.

Die beiden Werte können auch in den dazugehörigen Textfeldern oder durch Ziehen mit der Maus im Kurvenfeld verändert werden. Die Werte geben an, welche Bereiche der gewählten Komponente (z. B. Intensität) verworfen werden.

Der Tonwertumfang gibt an, auf welche Breite die eingestellte Komponente aufgespreizt werden soll.