Start
Vorherige Nächste

7. Die Menüs / 7.7 Funktionen im Menü Filter

### 7.7.37 Digitalkamera/Focus Stacking

Beim Focus Stacking geht es darum, die Schärfe eines Motivs, das man fotografieren will, zu erhöhen. Gerade bei der Makrofotografie stellt sich nämlich das Problem, dass oft nur Teile eines Motivs scharfgestellt werden können.

Hier setzt Focus Stacking an. Sie nehmen mehrere Bilder des Motivs auf, wobei bei jedem Foto der Fokuspunkt versetzt wird. Beim Focus Stacking wird dann aus diesen Bildern ein schärferes Gesamtbild berechnet.

Mit Bild(er) hinzufügen können Sie die aufgenommenen Bilder in die Bilderliste aufnehmen. Meistens ist aber einfacher, wenn Sie die gewünschten Bilder in der Bildübersicht (Kapitel 5.4) auswählen und die Focus Stacking über das Kontextmenü der Bildübersicht aufrufen. Dann werden die ausgewählten Bilder automatisch übernommen.

Es sind zwei Arten von Ergebnis möglich:

- Ebenen mit Masken erzeugen
Hier wird für jedes Bild eine Ebenenmaske aneglegt und das Ergebnis ist die Summe der Teilbilder. Das hat den Vorteil, dass Sie die Ebenenmasken nachbearbeiten können, um das Ergebnis zu verbessern.
- Gesamtbild erzeugen
Bei Gesamtbild erzeugen ist das Ergebnis ein einzelnes Bild. Es liefert im Regelfall ein besseres Ergebnis als Ebenen mit Masken erzeugen. Wenn aber im Gesamtbild irgendetwas falsch zusammengeführt wurde, kann man das Ergebnis schlechter nachbearbeiten.

Wenn Sie Ihre Bilder ohne Stativ aufgenommen haben, können Sie sie mit Ausrichten aneinander angleichen. Das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad. Grundsätzlich ist es besser, die Einzelbilder mit einem Stativ aufzunehmen.

Die restlichen Einstellungen steuern, wie das Ergebnis berechnet wird.

- Maskenweichzeichner hat nur eine Bedeutung, wenn Ebenenmasken erzeugt werden. Es bestimmt, wie stark die einzelnen Teilmasken ineinander übergehen.
- Die eigentliche Berechnung des Ergebnisses findet über Frequenztrennung statt. Dazu werden die einzelnen Bilder in Frequenzbänder aufgeteilt, und in das Gesamtergebnis werden dann die Informationen des Bildes verwendet, das in dem jeweiligen Band den höchsten Kontrast hat. Schritte legt dabei die Anzahl der Frequenzbänder fest.
- Filterradius/Schritt bestimmt die Breite der Frequenzbänder.

Tipp: Die Berechnung eines Focus Stacks kann etwas dauern. Wenn Sie Versuche mit verschiedenen Einstellungen durchführen wollen und vor allem wenn Sie auch Ausrichten aktviert haben, ist es sinnvoll, zuerst einmal im Modus Gesamtbild erzeugen zu arbeiten. Dadurch erhalten Sie ein Dokument, dass die ausgerichteten Einzelbilder und ganz oben das Gesamtbild enthält. Wollen Sie nun Focus Stacking mit anderen Werten ausprobieren, müssen Sie nur das Gesamtbild löschen und die Funktion nochmal aufrufen. Da die Einzelbilder bereits ausgerichtet sind, müssen sie das bei den weiteren Aufrufen nicht mehr machen.