Start
Vorherige Nächste

2. Grundlagen der Bildbearbeitung

## 2.12 Farbverwaltung und ICC-Farbprofile

Ein altes Problem bei der Verarbeitung von Bildern ist, dass diese, wenn sie ausgedruckt werden, immer ganz anders als auf dem Computerbildschirm aussehen, da ein Drucker in der Regel nicht so viele Farben wie ein Bildschirm darstellen kann. Aus diesem Grund wurde von verschiedenen Geräte- und Softwareherstellern die ICC (International Color Consortium) gegründet. Zielsetzung der ICC war und ist es, einen Standard zur einheitlichen Darstellung von Bildern und Grafiken auf unterschiedlichen Ausgabegeräten (Drucker, Bildschirme, ...) zu definieren.

Der Lösungsansatz der ICC für dieses Problem ist - vereinfacht gesagt - die Verwendung von Farbprofilen. Farbprofile sollten im Idealfall für alle Geräte vorhanden sein, die an einem Computer angeschlossen sind und die mit dem Einlesen oder Ausgeben von Bildern zu tun haben. Die Farbprofile beschreiben dabei, wie Farben von einem Gerät interpretiert werden.

Die Vorgehensweise ist in der Regel folgende:

- Dem Bildschirm wird ein vom Bildschirmhersteller mitgeliefertes Farbprofil zugewiesen.
- Dem Drucker wird ein vom Druckerhersteller mitgeliefertes Farbprofil mitgeliefert.
- Wird ein Bild von einem Scanner eingelesen, sollte diesem Bild das zugehörige Scanner-Farbprofil zugewiesen werden.

Sind diese drei Punkte erfüllt, sieht ein Bild, das mit einem Scanner eingelesen wurde, theoretisch auf dem Monitor wie auf dem Drucker aus. In der Praxis gibt es aber zwei Probleme:

- Der Monitor kann durch die Kontrast- und Helligkeitsregler anders eingestellt sein, als es durch das Farbprofil vorgegeben ist. Bei diesem Punkt kann man nur durch Testdrucke und Vergleiche mit der Bildschirmdarstellung die Monitorregler richtig einstellen.
- Wie oben bereits erwähnt, haben unterschiedliche Geräte und damit auch unterschiedliche Farbprofile einen unterschiedlichen Farbumfang, auch Gamut genannt. So können Drucker im Regelfall nicht so viele Farben darstellen wie Monitore. Ein sehr reines Zyan kann z.B. kaum ein Drucker richtig wiedergeben. Da hilft dann auch kein Farbprofil. Es ist aber möglich, bereits auf dem Bildschirm die Druckausgabe zu simulieren (siehe auch Kapitel 7.10.1.37). Dann kann man zumindest bereits vor dem Ausdruck sehen, wie das Bild aussehen wird.

Um das Problem mit dem unterschiedlichen Farbumfang zumindest abzumildern, hat die ICC die Wiedergabeart eingeführt. Es gibt vier Wiedergabearten:

- Perzeptiv (Bilder)
Bei Perzeptiv wird der Farbumfang des Quellprofils so verkleinert, das er in den Farbumfang des Zielprofils passt. Es gehen also keine Farben verloren, aber die Quellfarben werden eventuell etwas anders dargestellt. Dieser Modus nutzt aus, dass das menschliche Auge schlecht absolute Farbwerte erkennt, sondern besser auf Farbunterschiede reagiert.
- Relativ farbmetrisch
Relativ farbmetrisch übernimmt die Farbwerte des Quellprofils unverändert. Farben, die das Zielprofil nicht darstellen kann, werden durch die ähnlichste, mögliche Farbe ersetzt.
- Absolut farbmetrisch
Hier ist die Vorgehensweise ähnlich zu Relativ farbmetrisch, außer dass bei der Farbumwandlung auch der Weißpunkt der Farbprofile berücksichtigt wird. Dies kann dazu führen, dass Weiß zu einem Gelb- oder Blauton wird. Dieser Modus wird überwiegend dazu verwendet, die Ausgabe eines Geräts auf einem anderen Gerät zu simulieren.
- Sättigung (Grafik)
Dieser Modus legt keinen Wert auf farbgetreue Wiedergabe. Stattdessen versucht er, bunte Farben auch möglich bunt wiederzugeben. Er ist also am ehesten für Diagramme oder plakative Grafiken geeignet.

Für gewöhnlich werden nur die Wiedergabearten Perzeptiv und Relativ farbmetrisch verwendet, da sie beim normalen Arbeiten die besten Ergebnisse liefern.

Beachten Sie bitte auch, dass Farbprofile unterschiedliche Wiedergabearten nicht unterstützen müssen. Es kann sein, dass ein Farbprofil nur eine Wiedergabeart kann.

Zur Unterstützung von Farbprofilen in PhotoLine siehe Kapitel 7.6.15 "Farbprofil zuweisen", Kapitel 7.6.16 "Mit Farbprofil konvertieren" und Kapitel 7.10.1.37 "Farbverwaltung".