Start
Vorherige Nächste

5. Arbeiten mit PhotoLine

## 5.8 Drucken

PhotoLine besitzt ein sehr leistungsfähiges Druckmodul. Um die Einstellungen vornehmen zu können, wählen Sie den Befehl Datei/Druckeinstellungen.

Hier besteht über eine Auswahlliste die Wahl zwischen:

- Normaldruck
- Posterdruck, um ein Bild auf mehrere Blätter zu verteilen
- Etikettendruck, um ein Bild mehrmals auf ein Blatt zu drucken
- CD-Etikettendruck, um Aufkleber für CD-Rs zu erstellen
- Mehrfachseitenmodus bei Mehrseitendokumenten

Über eine editierbare Auswahlliste kann die Vergrößerung für den Ausdruck festgelegt werden. Die Größe des Ausdrucks kann aber auch in Breite und Höhe direkt angegeben werden. Beide sind Einheitenfelder. So kann ein Bild schnell vergrößert oder verkleinert ausgegeben werden.

Um den Ausdruck um 90 Grad zu drehen, muss gedreht drucken angewählt werden.

Beim Normaldruck und beim Posterdruck kann die Position des gedruckten Bildes auf dem Papier in Millimeter eingegeben werden. Zudem kann das Bild über Pfeilknöpfe nach ganz links, rechts, oben, unten oder in die Mitte geschoben werden.

Beim Etikettendruck können der linke und der obere Rand der Etiketten angegeben werden. Zudem können der Zeilen- und der Spaltenabstand der Etiketten festgelegt werden.

Bei CD-Labeldruck kann angegeben werden, ob sich auf dem Druckbogen zwei oder drei Etiketten befinden.

Auf der rechten Seite des Dialogs befindet sich die Vorschau. Hier wird angezeigt, wie der Druck aussehen wird.

Beim Normaldruck kann hier das Druckbild verschoben werden. Wird an einer der Ecken des Druckbildes gezogen, so wird die Größe des Ausdrucks verändert.

Beim Posterdruck können ebenso wie beim Normaldruck die Position und die Größe des Bildes verändert werden. Zudem ist es möglich, das Bild unten oder rechts über den Rand zu schieben. Dann wird automatisch ein neues Blatt angefügt, um das ganze Bild aufnehmen zu können.

Beim Etikettendruck und beim CD-Labeldruck werden in der Vorschau die Umrisse der Etiketten grün angezeigt. Das Bild kann hier nicht verschoben, sondern nur skaliert werden.

Wenn das aktuelle Dokument mehrere Seiten hat, gibt es zusätzlich noch den Modus Mehrfachseiten. Hierbei gibt es verschiedene Untermodi:

- mehrere Seiten
Es werden mehrere Seiten auf ein Blatt Papier gedruckt. Es kann zwischen 2, 4, 8 und 16 Seiten pro Blatt gewählt werden.
- Broschüre
Es werden jeweils 2 Seiten auf ein Blatt gedruckt. Die Seiten werden aber nicht in der Reihenfolge gedruckt, wie sie angelegt wurden, sondern so, dass man die Blätter in der Mitte falten und zusammenheften kann, und das Ergebnis eine Faltbroschüre ergibt. Um am Ende der Faltbroschüre keine weißen Seiten zu bekommen, sollte die Seitenanzahl in Ihrem Dokument ein Vielfaches von 4 sein, da 4 Seiten auf ein Blatt Papier passen: 2 Seiten auf der Vorderseite und 2 Seiten auf der Rückseite.
Sollten Sie keinen Duplexdrucker haben, müssen Sie im Broschürenmodus zuerst alle linken Seiten ausdrucken, dann die Blätter umgedreht nochmal in den Drucker legen, und dann alle rechten Seiten auf die Rückseite drucken. Bevor Sie eine große Vollfarbbroschüre auf diese Art drucken, sollten Sie zuerst mal einen kleinen Schwarz-Weiß-Testlauf machen, damit Sie wissen, wie Sie beim zweiten Druckvorgang das Papier richtig einlegen.
- Grußkarte
In diesem Modus werden vier Seiten auf ein Blatt Papier gedruckt. Das Blatt kann danach so gefaltet und zusammengeklebt werden, dass die Seiten 1 und 4 die Vorder- und Hinterseite und die Seiten 2 und 3 die Innenseiten einer Grußkarte ergeben.

Alle Einstellungen des Druckeinstellungsdialogs werden beim Speichern eines Bildes im PLD-Format mitgespeichert. So können z.B. die Einstellungen für die Etiketten bei einem Visitenkartendruck mitgespeichert werden, so dass beim nächsten Druck keine Einstellungen mehr nötig sind.

Über den Knopf Erweitert... kann direkt die Funktion Passermarken (siehe Kapitel 7.4.93) aufgerufen werden.