Start
Vorherige Nächste

5. Arbeiten mit PhotoLine / 5.6 Scannen

### 5.6.6 Geraderichten von schiefen Scans

Häufig kommt es vor, dass die Vorlage beim Scannen nicht völlig gerade auf dem Scanner liegt.

Um das Bild nach dem Scannen mit PhotoLine gerade zu richten, ruft man die Funktion Ebene/Ebene drehen auf.

Ist der Dialog geöffnet, kann mit der Maus im Bild entlang einer geraden Kante eine Gerade gezogen werden (klicken und ziehen). Aus dieser Geraden berechnet PhotoLine den nötigen Winkel, um das Bild gerade zu richten. Nach einem Klick auf OK liegt das Bild gerade.