Start
Vorherige Nächste

7.10.1 Einstellungen

#### 7.10.1.16 Datei/Raw-Format

Manche Digitalkameras können rohe (englisch: "raw"), unveränderte Bilddaten liefern. PhotoLine ist in der Lage, manche dieser Rohformate zu lesen. Da die Daten unverändert - sprich "unverbessert" - von der Kamera geliefert werden, können automatische Verbesserungsschritte nachgeschaltet werden.

Eine Raw-Datei wird in PhotoLine als Ebenendokument geladen. Die Hintergrundebene ist dabei die ursprüngliche Raw-Datei. Daneben gibt es nach zwei Arbeitsebenen: Die erste rechnet das Raw-Bild vom Farbraum der Kamera in einen gebräuchlichen Farbraum um und beseitigt Probleme, die durch Überbelichtung entstehen können. Die zweite passt die Helligkeit an und enthält noch weitere Arbeiten zur Verbesserung des Bildes.

Kameraweißpunkt beachten wendet den Weißpunkt, der in den Rohdaten gespeichert ist, auf das Bild an. Es ist aber nicht in allen Rohdaten ein Weißpunkt gespeichert.

Ist der Modus Spezialsensorenunterstützung aktiviert, werden Raw-Dateien, die mehrere Raw-Bilder enthalten, als Bilddokument mit zwei Ebenen geladen. Dies trifft bisher nur auf Digitalkameras von Fujifilm zu, z.B. auf die Fujifilm S5 PRO. Das untere der beiden Bilder hat dabei normale Helligkeit, während das obere eher unterbelichtet ist. Das unterbelichtete Bild kann dazu verwendet werden, um zu helle Bereiche im Normalbild zu korrigieren.

Raw-Dateien enthalten (in der Regel) nicht für jedes Bildpixel die volle Bildinformation, sondern jedes Pixel gibt nur die Farbe für einen der Farbkanäle Rot, Grün und Blau vor. Das endgültige Bild entsteht erst, indem die fehlenden Informationen interpoliert werden. Hierzu gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die Sie unter Interpolation festlegen können. Üblicherweise ist AHD-Interpolation eine gute Wahl.

Profil legt fest, in welchem Farbraum das Bild erzeugt wird.

Mit Aktion können Sie nach dem Laden der Raw-Datei noch eine Aktion (siehe Kapitel 4.27) ausführen. Zum Beispiel können Sie das Dokument auf eine Hintergrundebene reduzieren oder zusätzliche Bearbeitungsschritte durchführen.

Alternativ können Sie auch eine Aktion speziell für einen Kameratyp festlegen. Dazu dient das Listenfeld am unteren Dialogrand. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vor dem Aufruf des Eintellungen-Dialogs öffnen Sie eine Raw-Datei der Kamera, der Sie eine Aktion zuweisen wollen.
- Öffnen Sie nun die Raw-Einstellungen.
- Erstellen Sie einen neuen Datensatz durch Klick auf das Pluszeichen.
- Die erste Spalte zeigt nun den Namen der Kamera, mit der die Raw-Datei erstellt wurde. In der zweiten Spalte können Sie eine Aktion auswählen, die nach dem Öffnen angewendet wird.

Laden als bestimmt, wie die ursprüngliche Raw-Datei in das neue Dokument eingefügt wird. Es gibt drei Möglichkeiten:

Bild

Das ist der klassische Modus.

Vorteile:

- Das Dokument ist unabhängig von der Originaldatei.
- Die Hintergrundebene kann direkt bearbeitet werden.

Nachteile:

- Das erzeugte Dokument belegt viel Platz auf der Festplatte.
- Es können keine Dynamischen Filter angewendet werden.

Eingebetteter Platzhalter

Die Daten der Raw-Datei werden als Platzhalter-Ebene eingefügt.

Vorteile:

- Das Dokument ist unabhängig von der Originaldatei.
- Es können Dynamische Filter angewendet werden.

Nachteile:

- Das erzeugte Dokument belegt viel Platz auf der Festplatte.

Datei-Platzhalter

Die Raw-Datei wird als Platzhalter-Ebene eingefügt, die auf die Originaldatei verweist.

Vorteile:

- Es können Dynamische Filter angewendet werden.
- Das erzeugte Dokument belegt wenig Platz auf der Festplatte.

Nachteile:

- Das Dokument kann nur angezeigt werden, wenn auch die Original-Raw-Datei vorhanden ist.