代理

用於存取網際網路的代理伺服器可依需要手動設置。

設定

定義代理伺服器的設定。

代理伺服器

指定代理定義的類型。

無 - 不使用代理伺服器存取網際網路。允許您在電腦上直接建立與不使用代理伺服器的 Internet 供應商之間的連線。

手動 - 可讓您手動輸入代理伺服器。依照 Internet 服務指定代理伺服器。請向系統管理員諮詢要輸入的代理伺服器和通訊埠。鍵入不包含協定前綴的伺服器名稱。例如，鍵入 www.sun.com，而不是 http://www.sun.com

HTTP 代理伺服器

鍵入 HTTP 代理伺服器的名稱。 在下方欄位中鍵入連接埠。

FTP 代理伺服器

鍵入 FTP 代理伺服器的名稱。在下方欄位中鍵入連接埠。

不使用代理

指定不需要任何代理伺服器的伺服器名稱，用分號分隔。例如，這些是在本地網路中定址的伺服器和用於影像串流和音效串流的伺服器。您也可以在主機名稱和網域名稱中使用萬用字元。例如，鍵入「*.sun.com」以使用 sun.com 網域中無代理伺服器的所有主機。

連接埠

鍵入相應代理伺服器的連接埠。連接埠號的最大值固定為 65535。

返回頁首