## 服务器

几乎任何具有足够容量的服务器都可以配置为 Sun Ray 服务器，只要该服务器运行的是支持的 Solaris 操作系统版本或支持的 Linux 版本。早期的 Sun Ray 实现依赖于专用互连，即，使用物理上专用的以太网络将 DTU 与服务器相连。现在，DTU 还可以部署在现有的局域网 (Local Area Network, LAN) 基础结构上，不再需要专用互连。

要确保实现不间断的服务，可将多个 Sun Ray 服务器配置为一个故障转移组。组中的服务器通过使用公用组签名来进行相互验证（或尝试建立信任），组签名是用于对组中服务器间发送的消息进行签名的密钥。必须通过使用 `utgroupsig` 命令将组签名配置为在每个服务器上都有相同的值。

故障转移组由一个主服务器和一个或多个辅助服务器组成（使用 `utreplica` 命令进行配置）。每个 Sun Ray 服务器都会托管其自己的本地 Sun Ray 数据存储库。但是，只允许对本地数据存储库执行读取访问。任何数据更改（写入访问）都将首先在主服务器上写入，然后再复制到辅助服务器的 Sun Ray 数据存储库。

与 `utgstatus` 命令非常类似，“服务器”选项卡列出了故障转移组中的所有服务器。单击服务器名称可以显示其他信息，例如连接的 DTU 数、用户会话数或当前的服务器模式。

支持两种服务器模式：

- 联机：在故障转移组中，服务器将参与由负载平衡算法控制的一般会话创建过程。

- 脱机：服务器不再参与负载平衡（负载平衡算法不选择此服务器用于进行新会话），尽管仍然可以通过使用 `utswitch` 或 `utselect` 命令显式或隐式（如果所有其他服务器都出现故障）在该服务器上创建会话。

此外，还可以使用 `utadm` 命令单独启用或禁用 LAN 支持：如果启用，Sun Ray 服务器将接受来自共享子网的 DTU 连接。

注 – 如果已将服务器配置为使用专用互连，则不需要启用 LAN 支持。

一些配置更改只有在重新启动每个服务器上的 Sun Ray 服务后才会生效。如果某项更改要求重新启动 Sun Ray 服务，则 Admin GUI 的右上角会出现一条通知消息。单击所提供的链接可以切换到“服务器”选项卡，并执行热重启或冷重启：

- 热重启：现有 Sun Ray 会话将被保留。如果进行了细微的配置更改，请使用此选项。对于细微的更改，不必终止现有的会话。

- 冷重启：所有现有 Sun Ray 会话将被终止。如果进行了重大的更改，请使用此选项。

注 – 要执行组范围的重新启动，请在单击“热重启”或“冷重启”按钮之前选择服务器表中的所有服务器（可逐个选择，也可使用“全选”按钮）。