## 桌面单元 (Desktop Unit, DTU)

可提供各种型号的 Sun Ray DTU，其主要区别在于大小、类型和所连接的屏幕支持的分辨率。但是，所有 DTU 都包括一个智能卡读取器、一个键盘和一个鼠标。

每个 DTU 都有一个唯一的标识符（通常为以太网 MAC 地址，如 040020f94f8a，机箱上也印有该地址）。当 DTU 首次连接到 Sun Ray 服务器时，它会自动在 Sun Ray 数据存储库中注册。（如果要在首次连接前注册任何信息，可以手动向数据存储库中添加新 DTU。）也可以存储 DTU 的位置或其他信息，这可能有助于您管理组织中的 DTU。

“桌面单元”选项卡列出了所有已注册的 DTU（类似于 `utdesktop` 命令）。您也可以通过输入搜索字符串（包括 DTU 的标识符、位置或其他信息的一部分）来搜索特定的 DTU。“搜索”菜单允许您进一步限制搜索的范围：您可以显示当前同服务器连接的 DTU 或搜索专门配置的 DTU，如令牌读取器或多显示器组。