### トークンリーダー

Sun Ray アーキテクチャーでは、通常スマートカードによって提示されるトークン (認証キー) を利用します。メーカーによっては、トークン識別子がカード上に印字されていることもありますが、多くの場合は印字されていません。Sun Ray Server Software では、1 台または複数の DTU を専用トークンリーダーとして指定することができます。サイト管理者は、このトークンリーダーを使って、ユーザー (トークン所有者) にトークンを割り当てるといった Sun Ray トークンの管理を行うことができます。

トークンリーダーとして設定された DTU では、挿入されたスマートカードのトークン識別子の読み取り、表示ができます。ただし、カードリーダーとして設定されていない DTU とは異なり、カードの挿入または取り出しでは、ホットデスクは発生しません。その代わり、DTU に接続されているセッションがある場合、カード移動イベントの有無に関係なく、そのセッションは DTU に接続したままになります。

`utreader` コマンドまたは 管理 GUI により、DTU をトークンリーダーとして設定できます (「デスクトップユニット」タブで目的の DTU を選択し、「編集」ボタンをクリックして、「デスクトップユニットプロパティーの編集」ページの「トークンリーダー」チェックボックスにチェックマークを付けます)。

注 – 新しく設定したトークンリーダーを有効にするには、Sun Ray サービス を再起動する必要があります。