## 会话

Sun Ray 会话是与验证令牌关联的服务组或应用程序组。这些会话驻留在 Sun Ray 服务器上，可以被定向到任何 Sun Ray DTU。

会话的状态可以是已连接或已断开连接两者之一：

- 已连接：状态为“已连接”的每个会话都将显示在 DTU 中。如果用户移除智能卡，或者显式将 DTU 切换到其他会话（例如，使用 `utswitch` 或 `utselect` 命令），该会话将自动变为“已断开连接”状态。

- 已断开连接：这些会话仍在服务器上执行，但并没有连接到 DTU，因而不会显示这些会话。不过，用户可以重新连接已断开连接的会话，例如，通过将包含相应令牌的智能卡插入 DTU 的卡读取器中。这会将会话的状态更改为已连接状态，并使该会话显示在该 DTU 上。

会话可以进一步分组为两个类别：

- 空闲会话：这些会话通常仅显示登录屏幕（或登录问候语，如 dtlogin），此时尚无用户登录。这些会话的生存期由 Sun Ray 系统控制。例如，已断开连接的空闲会话会在特定时间间隔后由系统自动终止。

- 用户会话（或非空闲会话）：这些会话为已登录 UNIX 用户的会话。用户可以在会话中启动其他应用程序，因而会潜在消耗大量的系统资源。因此，相对于空闲会话，管理员对用户会话更为感兴趣。要释放系统资源，请监视处于已断开连接状态的长时间运行的用户会话数，并在适当的时候终止不再使用的会话。

与 `utsession` 命令非常类似，“会话”选项卡列出了当前驻留在 Sun Ray 服务器上的所有会话。您可以通过输入搜索字符串（包括 UNIX 用户名、令牌标识符、令牌所有者或 DTU 标识符的一部分）来搜索特定会话。“搜索”菜单允许您进一步限制对特定服务器的搜索范围。