### スマートカード検索順序

Sun Ray システムは、複数のベンダーのスマートカードをサポートしています。スマートカードタイプに関する情報は、ベンダー支給の設定ファイルから取り出されます。ベンダー支給の設定ファイルは、/etc/opt/SUNWut/smartcard ディレクトリに配置されています。ファイルにはすべて接尾辞 .cfg が付き、acme_card.cfg のようになります。

スマートカードが調べられる順序は、検索順序と呼ばれます。`utcard` コマンドと同様に、「カード検索順序」タブ (「詳細」タブの下) では、Sun Ray データストアに格納されているグループ全体の検索順序を指定できます。スマートカードが DTU に挿入されるたびに、Sun Ray システムは指定された検索順序でカードタイプを識別しようとします。タイプが検索順序リストで見つかったスマートカードだけが受け付けられます。このリストにスマートカードのタイプを追加、削除することもでき、セッションへのアクセスを特定のカードタイプに制限することもできます。

注 – グループ全体の検索順序がない場合、Sun Ray サーバーはローカルの検索順序定義を使用します。ローカルの検索順序が設定されていない場合は、デフォルトの検索順序が使用されます。

注 – スマートカード検索順序の変更を有効にするには、Sun Ray サービスの再起動が必要です。