### マルチヘッドグループ

Sun Ray Server Software では、単体のキーボードとポインターに複数のディスプレイを接続して使うことができます。この機能は使用可能な画面領域を増やす必要があるユーザーにとって重要です。たとえば、多くのアプリケーションやシステムを同時に監視したり、大型スプレッドシートなどの単一アプリケーションを複数画面に表示したりすることが必要になります。複数の画面を使用するには、`utmhconfig` GUI ユーティリティーまたは `utmhadm` コマンドを使用して、最大 16 個の DTU で構成されるマルチヘッドグループを設定します。

各マルチヘッドグループは、キーボード、ポインターデバイス、任意の USB デバイスが接続された主 DTU によって制御されます。残りの DTU は副 DTU と呼ばれ、追加のディスプレイとなります。アーキテクチャー上、マルチヘッドグループは 1 台の DTU (主 DTU) に複数の画面が付属しているものと考えることができます。マルチヘッドグループを 管理 GUI で検索した場合、常に主 DTU のプロパティー (識別子、場所、その他の情報) が表示され、その後にマルチヘッドグループ名とジオメトリが表示されます。