### Ordre d'interrogation des cartes à puce

Le système Sun Ray prend en charge des cartes à puce de différents fournisseurs. Les informations relatives aux types de carte à puce sont extraites des fichiers de configuration fournis, lesquels se trouvent dans le répertoire /etc/opt/SUNWut/smartcard. Tous les fichiers sont dotés du suffixe .cfg (par exemple, acme_card.cfg).

L'ordre dans lequel les cartes à puce sont contrôlées est appelé l'ordre d'interrogation. À l'instar de la commande `utcard`, l'onglet Ordre d'interrogation des cartes (disponible sous l'onglet Paramètres avancés) vous permet de définir un ordre d'interrogation au niveau du groupe stocké dans le magasin de données Sun Ray. Chaque fois qu'une carte à puce est insérée dans une unité de bureau, le système Sun Ray tente d'identifier son type en faisant appel à l'ordre d'interrogation spécifié. Seules les cartes à puce dont les types sont détectés dans la liste d'ordre d'interrogation sont acceptées. Vous pouvez ajouter des types de carte à puce à cette liste ou en supprimer afin de limiter l'accès aux sessions à des types bien précis.

Remarque – En son absence, les serveurs Sun Ray appliquent les définitions d'ordre d'interrogation locales. Si aucun ordre d'interrogation local n'a été configuré, l'ordre d'interrogation par défaut est utilisé.

Remarque – Les modifications apportées à l'ordre d'interrogation des cartes à puce nécessitent un redémarrage des services Sun Ray.