## デスクトップユニット (DTU)

さまざまな Sun Ray DTU のモデルが存在し、接続画面のサイズ、タイプ、サポートされている解像度に主な違いがあります。しかし、スマートカードリーダー、キーボード、マウスはどの DTU にも含まれています。

各 DTU には一意な識別子が付いており、一般的には 040020f94f8a のような Ethernet MAC アドレスが使用され、筺体にも印字されています。DTU がはじめて Sun Ray サーバーに接続するときは Sun Ray データストアに自動的に登録されます。また、初回の接続前に情報を登録しておきたい場合は、新しい DTU を手作業でデータストアに追加することもできます。さらに、DTU の場所や組織内で DTU を管理するために役立つ情報を保存しておくこともできます。

「デスクトップユニット」タブには登録されているすべての DTU が一覧表示されます (`utdesktop` コマンドと同様)。DTU の識別子、場所、またはその他の情報の一部を含む検索文字列を入力することで、特定の DTU を検索することができます。検索メニューでは、検索範囲をさらに限定することができます。サーバーに現在接続されている DTU を表示したり、トークンリーダーまたはマルチヘッドグループなどの特定設定の DTU を検索したりすることができます。