### 安全性

Sun Ray Server Software 允许管理员在服务器与 DTU 之间启用通信加密。此外，还可以启用服务器验证以进一步提高安全性并防止中间人 (man-in-the-middle) 攻击。此功能为可选项，系统管理员或网络管理员可根据站点要求进行配置。

安全性模式可影响 Sun Ray 服务器在无法满足安全性要求时的行为方式。软安全性模式可确保每个请求会话的 DTU 都能获得一个会话。若无法满足安全性要求，仍然能批准会话，但不安全。如果选择了硬安全性模式，而无法满足安全性要求，则会话将被拒绝。

此外，还可以限制对连接到 DTU 的设备的访问。Sun Ray 系统允许启用或禁用连接到故障转移组的所有 DTU 上的 Sun Ray 外围设备。这包括每个 DTU 的通过 USB 端口连接的 USB 设备、嵌入式串行端口，以及内部智能卡读取器。默认情况下，安装 Sun Ray Server Software 后将启用所有设备。

与 `utcrypto` 和 `utdevadm` 命令非常类似，通过“安全性”选项卡（位于“高级”选项卡下），可以更改整个故障转移组的安全性设置。

注 – 对安全性设置进行更改将要求冷重启 Sun Ray 服务。