
                                                               - 222 -

                                                           00152-01 92 08


     Соответствие битов подфункций терминалов приведено в табл. 3.

                                                                     Таблица 3

                        Соответствие битов подфункций

 -----------------------------------------------------------------------------
    Функция  !   Эквивалент  !  Бит подфункции, используемый с функцией
             !   функции,    !  (X - прямое соответствие функции МОС ВП,
             !   записанный  !   N - номер примечания)
             !   через биты  !
             !   подфункций  !
             !               !-------------------------------------------------
             !               ! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.! TF.
             !               ! AST! BIN! CCO! ESQ! RAL! RNE! RST! WAL! WBT! XOF
 ------------------------------------------------------------------------------
      Стандартная функция    ! 1  !    !    ! 2  !    !    !    !    !    !
   IO.ATT    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.DET    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.KIL    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.RLB    !               !    !    !    !    ! 3  ! X  ! X  !    !    !
   IO.RVB    !               !    !    !    !    ! 4  ! 4  ! 4  !    !    !
   IO.RPB    !               !    !    !    !    !    ! X  !    !    !    !
   IO.WLB    !               !    !    ! X  !    !    !    !    ! X  ! 2  !
   IO.WVB    !               !    !    ! X  !    !    !    !    ! 4  ! 4  !
   IO.WPB    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
 ------------------------------------------------------------------------------
    Функция, специфичная для !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
        устройства           !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.ATA    ! IO.ATT!TF.AST !    !    !    ! 2  !    !    !    !    !    !
             ! (примечание 1)!    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.CCO    ! IO.WLB!TF.CCO !    !    !    !    !    !    !    ! X  ! 2  !
   SF.GMC    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.GTS    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.RAL    ! IO.RLB!TF.RAL !    !    !    !    !    ! X  ! X  !    !    !
             ! (примечание 3)!    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.RNE    ! IO.RLB!TF.RNE !    !    !    !    ! 3  !    ! X  !    !    !
   IO.RPR    !               !    ! 2  !    !    ! 3  ! X  ! X  !    !    ! 2
   IO.RST    ! IO.RLB!TF.RST !    !    !    !    ! 3  ! X  !    !    !    !
   SF.SMC    !               !    !    !    !    !    !    !    !    !    !
   IO.WAL    ! IO.WLB!TF.WAL !    !    ! X  !    !    !    !    !    !    !
   IO.WBT    ! IO.WLB!TF.WBT !    !    ! X  !    !    !    !    ! X  !    !
             ! (примечание 2)!    !    !    !    !    !    !    !    !    !

     Примечания:
     1. Закрепление устройства не выполняется. Функция  только разрешает  передачу об-
разу AST по вводу CTRL/C (см. п. 5.6.1).
     2. Бит подфункции  игнорируется  по одной  из следующих причин:
        - TF.ESQ, TF.XOF - эти подфункции  устанавливают  характеристики  терминальной
строки. Такие характеристики не могут быть изменены на уровне запроса;
        - TF.WBT - функция "вывод несмотря  на  занятость устройства"  не  поддержива-
ется в МОС ВП (см. П. 5.6.8.);
        - TF.BIN - функция не поддерживается в МОС ВП.
     3. МОС ВП устанавливает модификатор функции IO$M_NOFILTR (см. подпункт 5.6.4.1.).
     4. Виртуальные функции  ОС РВ не  поддерживают эти биты подфункций.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!