









        Mинистерство приборостроения, средств автоматизации

                        и систем управления



                   Oперационная система МОС ВП

                Подсистема системного программиста

               УСТАНОВКА И ЗАПУСК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ

                Pуководство системного программиста

                        Лист утверждения

                      2б.00152-01 32 01-ЛУ

                            Листов 2




                             Pуководитель темы

                             Зам.директора ИНЭУМ

                             _____________Xрущев C.H.

                             "____"___________1987 г.

                             Представители предприятия-

                             -разработчика:

                             Зав.отделом Вильнюсского ПКБ АСУ

                             _____________Дадашов М.М.

                             "____"____________1987 г.

                             Ведущий инженер

                             Вильнюсского ПКБ АСУ

                             _____________Войткевич Б.П.

                             "____"____________1987 г.



                              1987

   Перв.примен.                                        Литера

   2б.00152-01




                            - 2 -

                    2б.00152-01 32 01-ЛУ







                             Представители ИНЭУМ:

                             Ответственный исполнитель темы

                             Зав.отделением

                             ______________Остапенко Г.П.

                             "____"___________1987 г.

                             Нормоконтролер

                             _______________

                             "____"___________1987 г.














































  Утвержден

  2б.00152-01 32 01-ЛУ
















                  Операционная система МОС ВП

              Подсистема системного программиста

             УСТАНОВКА И ЗАПУСК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ

              Pуководство системного программиста

                     2б.00152-01 32 01

                        Листов 140/4К


1К

3К

136К

137К
















                             1987
 Перв.примен.
  2б.00152-01                                        Литера



























                  Операционная система МОС ВП

              Подсистема системного программиста

             УСТАНОВКА И ЗАПУСК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ

              Руководство системного программиста

                        00152-01 32 01

                          Листов 136

























                             1987




                            - 2 -

                        00152-01 32 01


                           АННОТАЦИЯ




       Данный документ описывает  процедуры  по  установке  и

  запуску программного обеспечения ЭВМ СМ 1700.

       Понятие "установка и запуск  программного  обеспечения

  СМ 1700" распадается на три общие категории:

       1) установка программного обеспечения на новой  систе-

  ме;

       2) установка дополнительного программного обеспечения;

       3) модификация системы.

       Данный документ предназначен для системных программис-

  тов, отвечающих за управление операционной системой и конт-

  ролирующих ее работу.




































                           - 3К -

                     2б.00152-01 32 01






                          СОДЕРЖАНИЕ





  1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ                            4


  2.  УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ                  6


  3.  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ                                  15


  4.  НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ                                  31


  5.  ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ                                   48


  6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                           90


  7.  СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ                    94


  Приложение 1.

      Файлы операционной системы МОС ВП                   111


      ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ                      136К

























                            - 3 -

                        00152-01 32 01






                          СОДЕРЖАНИЕ





  1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ                            4


  2.  УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ                  6


  3.  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ                                  15


  4.  НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ                                  31


  5.  ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ                                   48


  6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                           90


  7.  СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ                    94


  Приложение 1.

      Файлы операционной системы МОС ВП                   111


      ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ                       136

























                            - 4 -

                        00152-01 32 01


                1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

   

       Установка   программного   обеспечения  на  процессоре 

  СМ 1700 выполняется   путем    восстановления    (переноса)

  программного обеспечения, находящегося на  магнитной  ленте

  (магнитном диске) в форме, удобной для  транспортировки,  в

  такую форму представления, при которой может быть  выполнен

  автоматический ввод с дискового запоминающего устройства  и

  его выполнение в процессоре.

       Имеются три вида  установки  программного  обеспечения

  операционной системы:

       1) установка новой операционной системы;

       2) доработка уже  имеющейся  операционной  системы  до

  самой последней старшей версии;

       3) установка измененных программных средств системы  и

  дополнительных программных средств.

       Для установки новой операционной системы следует:

       1)   загрузить   в   процессор    системно-независимую

  программу BACKUP, входящую в системный дистрибутив;

       2) используя  системно-независимую  программу  BACKUP,

  восстановить требуемый  набор  сохранения,  чтобы  получить

  неполную, но загружаемую операционную систему;

       3)  загрузить  восстановленную  неполную  операционную

  систему;

       4) восстановить оставшуюся часть операционной системы;

       5) загрузить восстановленную операционную систему;

       6)  выполнить   средства   проверки   функционирования

  системы "эксперт".

       Для установки измененных программных  средств  следует

  обратиться к документации сопровождения данной версии прог-



                            - 5 -

                        00152-01 32 01


  раммного  средства.  Aналогичным  образом,  для   установки

  дополнительных программных  средств  следует  обращаться  к

  документации по установке, которая  поставляется  вместе  с

  данным программным средством.

       Для  установки  всех  измененных  программных  средств

  системы  и  отдельных  дополнительных  программных  средств

  следует   использовать   командную   процедуру   VOSINSTAL.

  Hекоторые     дополнительные      программные      средства

  устанавливаются  с   использованием   командной   процедуры

  VMSUPDATE.

       Oбе процедуры требуют небольшого диалога с пользовате-

  лем. Hеобходимо только подготовить систему для установки, а

  затем   обращаться   с   носителем   в    соответствии    с

  подсказывающими   сообщениями,   выдаваемыми    во    время

  установки.

       Для установки измененных программных средств системы и

  дополнительных программных средств необходимо:

       1) выполнить процедуру входа с системным учетным иден-

  тификатором;

       2) скопировать системный диск;

       3) защитить пользователей, отключив их от системы;

       4) установить значение по умолчанию, указывающее диск,

  на  который  производится  запись  требуемого  программного

  средства;

       5) вызвать командную процедуру установки;

       6) реагировать на подсказывающие сообщения, выдаваемые

  командной процедурой;

       7) остановить работу  операционной  системы,  а  затем

  вновь  произвести  загрузку  с  только  что   установленным

  программным средством.



                            - 6 -

                        00152-01 32 01







           2. УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ



       Во время установки консольная подсистема  используется

  для взаимодействия с  центральным  процессором.  Консольная

  подсистема ЭВМ СМ 1700 включает в себя:

       1) индикаторы и переключатели управления,  находящиеся

  на панели управления процессора;

       2) консольный терминал;

       3) устройство памяти консоли;

       4) консольный язык команд.

       Консольная подсистема СМ 1700 работает  в  двух  взаи-

  моисключающих  режимах:  программном  режиме  и  консольном

  режиме. После подачи питания  консольная  подсистема  будет

  находиться в одном из указанных режимов.  Если  центральный

  процессор работает, консольная подсистема находится в прог-

  раммном режиме,  но  если  работа  центрального  процессора

  останавливается, консольная подсистема переходит в консоль-

  ный режим работы.

       В  программном  режиме  работы   консольный   терминал

  используется подобно другим терминалам, имеющимся в  вычис-

  лительной системе. Во время установки необходимо перейти  в

  программный       режим,       чтобы        воспользоваться

  системно-независимой  программой  (BACKUP),  обеспечивающей

  ввод команд диалогового командного языка и позволяющей при-

  нимать соответствующие сообщения и подсказки.

       В консольном режиме имеется доступ к консольному языку

  команд, о чем сообщается специальной консольной  подсказкой




                            - 7 -

                        00152-01 32 01


  (>>>). Перевод вычислительной системы  в  консольный  режим

  осуществляется нажатием клавиш УС/P. При  установке  опера-

  ционной системы используется консольная команда BOOT.

       В состав панели входит несколько световых индикаторов,

  два переключателя для автоматического  рестарта/загрузки  и

  шестипозиционный переключатель с фиксированными  положения-

  ми. Световые индикаторы отражают текущее состояние вычисли-

  тельной системы, а переключатели указывают, как реагировать

  системе на первоначальную загрузку, остановы и рестарты.

       Три световых индикатора панели  управления  процессора

  выполняют следующие функции:

       1) раб - когда этот индикатор горит, он указывает, что

  процессор работает в программном режиме;

       2) пит - когда этот индикатор горит, он указывает, что

  в процессор подается питание постоянного тока и  переключа-

  тель с фиксированными положениями не находится в  положении

  "выкл";

       3) дист - когда этот индикатор  горит,  он  указывает,

  что в системе выполняются процедуры удаленной диагностики.

       Переключатели  для  автоматического  рестарта/загрузки

  выполняют две функции: указывают процессору, что необходимо

  делать,  когда  возникает  останов,  а  также  обеспечивают

  начальную загрузку операционной системы. Эти  переключатели

  поименованы: "запрет" и "ручн" соответственно. Когда  вклю-

  чен "запрет", осуществляется управление действием процессо-

  ра в следующих ситуациях:

       1) во время первоначального включения питания;

       2) после кратковременных сбоев в подаче питания;

       3) когда микропрограмма определит останов по ошибке.





                            - 8 -

                        00152-01 32 01


       Если данный переключатель находится в положении выклю-

  чено, когда возникают эти ситуации, система выполняет авто-

  матический рестарт. Если переключатель находится в  положе-

  нии включено, то на консольном терминале появляется подска-

  зывающее сообщение вида >>>, и процессор  не  предпринимает

  никаких действий.

       Когда переключатель "ручн" находится в состоянии  вык-

  лючен, выполняется первоначальная загрузка. Когда  переклю-

  чатель "запрет" находится в состоянии выключено, а переклю-

  чатель "ручн" на короткое  время  переводится  в  положение

  включено, производится начальная загрузка операционной сис-

  темы со  стандартного  устройства,  для  чего  используется

  заданная по умолчанию командная процедура начальной загруз-

  ки.

       Во время установки переключатель "запрет" должен нахо-

  диться в положении выключено. Во  время  нормальной  работы

  переключатель "запрет" должен быть установлен  в  положение

  включено. В этом положении имеется  возможность  воспользо-

  ваться наиболее полной процедурой  системного  восстановле-

  ния.

       Переключатель с фиксированными  положениями  позволяет

  управлять питанием системы с передней панели  стойки  цент-

  рального процессора и устанавливать различные режимы  рабо-

  ты. Питание подается, когда переключатель с  фиксированными

  положениями находится в  любом  положении,  за  исключением

  положения "выкл". Во  время  установки  следует  установить

  переключатель в положение  "резерв".  Каждое  из  положений

  переключателя имеет следующее значение:

       1) выкл - питание выключено;





                            - 9 -

                        00152-01 32 01


       2) резерв - питание подается только в модуль перезапи-
                                
  сываемой  управляющей  памяти  и  в  основную   оперативную

  память;

       3) вкл - процессор может отвечать на консольные коман-

  ды, задаваемые с консольного терминала, но  диагностика  по

  удаленной линии запрещена;

       4) блк - процессор не  может  отвечать  на  консольные

  команды, но консольный терминал может быть использован  как

  стандартный терминал. Работа по удаленной линии  запрещает-

  ся.   Положение   "ручн"    переключателя    автоматический

  рестарт/загрузка игнорируется;

       5) дист блк - процессор не может отвечать на  консоль-

  ные команды, поступающие с терминалов,  подключаемых  через

  удаленные линии связи, но  удаленный  терминал  может  быть

  использован как стандартный терминал. Работа локальной кон-

  соли запрещается;

       6) дист - процессор отвечает  на  консольные  команды,

  поступающие от терминала, подключенного к  удаленной  линии

  связи, но работа терминала  в  качестве  локальной  консоли

  запрещается.

       Консольный терминал представляет собой устройство кон-

  сольное с клавиатурой, которое во время  установки  исполь-

  зуется как управляющая станция. Подача питания в консольный

  терминал  осуществляется  переводом  переключателя   подачи

  питания консоли в положение "вкл".

       Во время  установки  операционной  системы  консольный

  терминал используется для ввода всех команд  и  для  вывода

  всех выходных сообщений и подсказок.

       Вычислительная система переводится в консольный  режим

  нажатием клавиш УС/Р, расположенных на клавиатуре  консоль-



                           - 10 -

                        00152-01 32 01


  ного терминала. Система показывает,  что  она  находится  в

  консольном режиме тем, что печатает подсказывающее  сообще-

  ние консольной программы ( >>> ). Когда выполнение  началь-

  ной загрузки завершается, консольная программа автоматичес-

  ки возвращает вычислительную систему в программный режим.

       Устройство памяти консоли  является  компонентой  кон-

  сольной подсистемы, в которой обеспечивается хранение  кон-

  сольной программы. Устройство  памяти  консоли  может  быть

  также использовано для  установки  в  операционной  системе

  измененных или дополнительных ее компонент. Если  установка

  или модификация операционной системы производится с дистри-

  бутивной магнитной ленты, то на носителе устройства  памяти

  консоли размещается системно-независимая программа  BACKUP.

  Когда осуществляется загрузка операционной системы, то уст-

  ройство памяти консоли  обеспечивает  командную  процедуру,

  которая выполняет автоматическую загрузку операционной сис-

  темы с системного устройства в центральный процессор.

       Устройством памяти консоли для вычислительной  системы

  СМ 1700 является комбинированное устройство ввода-вывода на

  кассетной магнитной ленте CM 5218.

       В вычислительной системе CM  1700  имеются  два  таких

  устройства.

       Двум устройствам ввода-вывода на  кассетной  магнитной

  ленте CM 5218 назначаются  соответственно  следующие  имена

  устройств - CSA1 и CSA2.

       Устройство с именем CSA1  используется  для  установки

  изменений и дополнительных программных средств, а также для

  загрузки системно-независимой программы BACKUP для переноса

  дистрибутивных наборов с магнитной ленты. Устройство с име-

  нем CSA2 используется для загрузки консольной  программы  с



                           - 11 -

                        00152-01 32 01


  устройства памяти консоли.

       В процессоре СМ 1700 оба устройства CM  5218  распола-

  гаются на лицевой  стороне  центрального  процессора.  Уст-

  ройство с именем CSA1 располагается с левой стороны лицевой

  панели и помечается цифрой 0. Устройство с именем CSA2 рас-

  полагается с правой стороны  лицевой  панели  и  помечается

  цифрой 1.

       Запоминающее устройство  CM  5408  представляет  собой

  дисковое запоминающее устройство средней  емкости,  которое

  используется  для  хранения  дистрибутивного   программного

  обеспечения в вычислительных системах ЭВМ СМ 1700.  Запоми-

  нающее устройство CM 5408 подсоединяется к общей шине через

  контроллер.

       На передней панели запоминающего  устройства  CM  5408

  располагаются следующие переключатели и индикаторы:

       1) переключатель "пуск/стоп";

       2) индикаторы "готово" и "загрузка";

       3) переключатель "запрет записи";

       4) индикатор "запись блокир.";

       5) переключатель "разрешение выбора";

       6) индикатор "выбрано";

       7) штекер логического адреса;

       8) индикатор "неисправно".

       Переключатель "пуск/стоп" представляет собой двухпози-

  ционный переключатель, который используется либо для  того,

  чтобы обеспечить раскрутку шпинделя дисковода до  требуемой

  рабочей скорости вращения (действие "пуск"), либо для оста-

  новки вращения шпинделя дисковода (действие "стоп").  Когда

  индикатор "загрузка" горит, то шпиндель устройства не  вра-

  щается. Чтобы привести шпиндель запоминающего устройства во



                           - 12 -

                        00152-01 32 01


  вращение, следует нажать клавишу "пуск".  Индикатор  погас-

  нет, и шпиндель устройства начнет набирать обороты, пока не

  будет достигнута рабочая  скорость  вращения.  Когда  будет

  достигнута рабочая скорость вращения,  загорится  индикатор

  "готово".

       Чтобы остановить устройство, когда шпиндель  дисковода

  вращается с рабочей скоростью, следует  нажать  на  клавишу

  "пуск/стоп". Индикатор "готово" немедленно гаснет, а враще-

  ние шпинделя устройства начнет замедляться. Когда  шпиндель

  устройства остановится, загорится индикатор "загрузка".

       Фишка логического адреса  позволяет  определить  адрес

  каждого запоминающего устройства простым вставлением  соот-

  ветствующего штекера логического адреса. С  каждым  запоми-

  нающим устройством поставляются восемь штекеров (пронумеро-

  ванные от 0 до 7), с помощью которых можно определить  тре-

  буемый адрес устройства.

       Каждый штекер является механическим устройством, кото-

  рое активизирует установку адресных переключателей в  соот-

  ветствии с цифровым адресом  устройства,  проставленным  на

  поверхности штекера. Например, если на штекере  проставлена

  цифра 0, то, тем самым,  будет  активизироваться  установка

  переключателей,  которые  обеспечат  устройству   установку

  нулевого адреса.

       Индикатор "неисправно" загорается тогда, когда опреде-

  ляется неисправность  аппаратных  средств.  Например,  если

  определяется исчезновение тока записи, то загорится лампоч-

  ка "неисправно" и будет оставаться включенной до  тех  пор,

  пока неисправное состояние не будет устранено.

       Переключатель "запрет записи" является двухпозиционным

  переключателем, который обеспечивает защиту от неумышленной



                           - 13 -

                        00152-01 32 01


  перезаписи дистрибутивного тома. Когда данный переключатель

  нажимается, то загорается индикатор, и диск  защищается  от

  записи. И наоборот, если данный  переключатель  отжимается,

  то индикатор гаснет, и процессору разрешается  осуществлять

  запись информации на диск.

       Во время установки программных средств обычно рекомен-

  дуется осуществлять защиту дистрибутивного диска от записи.

       Запоминающее устройство на  магнитной  ленте  СМ  5309

  используется исключительно как устройство загрузки.  Данное

  устройство совместимо со всеми системами СМ 1700, но обычно

  используется  в  качестве  устройств  небольшой  и  средней

  емкости. Запоминающее устройство СМ 5309  подсоединяется  к

  общей шине.

       На передней панели запоминающего устройства на магнит-

  ной ленте СМ 5309 находятся переключатели и  индикаторы,  с

  помощью которых можно осуществлять управление и контролиро-

  вать состояние устройства:

       1) переключатель "выкл/вкл" и соответствующий  индика-

  тор;

       2) индикатор "загрузка";

       3) индикатор и переключатель "дистанц";

       4) индикатор "защита записи";

       5) индикатор и переключатель "перемотка";

       6) переключатель "сброс";

       7) индикатор и переключатель "вперед";

       8) индикатор и переключатель "назад";

       9) индикатор и переключатель "бвн-1";

       10) штекер логического адреса.

       Переключатель "выкл/вкл" включает  напряжение  питания

  накопителя. Индикатор загорается при включении питания.



                           - 14 -

                        00152-01 32 01


       Индикатор "загрузка" устанавливает буферные  рычаги  в

  рабочую зону. При получении готовности к работе  накопитель

  устанавливается в режим  дистанционного  управления.  Лента

  протягивается вперед до  маркера  начала  ленты.  Индикатор

  загорается только тогда, когда достигнут маркер начала лен-

  ты.

       Индикатор "дистанц" загорается, если накопитель  нахо-

  дится в состоянии связи с ЭВМ.

       Индикатор "защита записи"  загорается  в  том  случае,

  если устанавливается бобина с магнитной лентой, которая  не

  имеет кольца защиты записи.

       Переключатель "перемотка" устанавливает движение ленты

  назад с высокой скоростью до  маркера  начала  ленты.  Если

  магнитная лента  находится  на  маркере  начала  ленты,  то

  происходит разгрузка ленты.

       Переключатель "сброс" прекращает любое движение ленты.

  Запрещает связь с эвм. Устанавливает НМЛ в  режим  местного

  управления.

       Переключатель "вперед" устанавливает движение вперед с

  рабочей скоростью до маркера конца  ленты  или  до  нажатия

  переключателя  "сброс".  Блокируется  нажатием   "дистанц".

  Находится на сервисном пульте.

       Переключатель "назад" устанавливает движение  назад  с

  рабочей скоростью  до  маркера  начала  ленты  или  нажатия

  "сброс". Блокируется нажатием "дистанц". Находится на  сер-

  висном пульте.

       Переключатель "бвн-1" устанавливает  плотность  записи

  на магнитной ленте. Если индикатор горит, то плотность рав-

  на 800 битам на дюйм (32 бита на мм), если не горит - плот-

  ность равна 1600 битам на дюйм (63 бита на мм).



                           - 15 -

                        00152-01 32 01


       Штекер логического адреса присваивает физический адрес

  нмл. С каждым запоминающим устройством поставляются  четыре

  штекера (пронумерованные от 0 до 3), с помощью которых мож-

  но определить требуемый адрес устройства.




                    3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



       Когда загружается операционная система,  она  информи-

  рует об этом выводом следующего сообщения:


      M32/VOS версия 4.3 17-FEB-1987 12:00

  %%OPCOM 20-DEC-1986 16:36:29.58,

    файл регистрации инициализируется оператором OPAO

    файл регистрации - SYS$MANAGER:OPERATOR.LOG

    ограничения входов в систему, ограничение по числу

    интерактивных пользователей=64

    текущее число интерактивных пользователей=0

    задание закончилось 2-DEC-1986 16:36:31.41


       Все значения дат и времени суток, используемые в сооб-

  щениях примеров, являются только иллюстрационными.

       Чтобы войти в операционную систему  в  качестве  адми-

  нистратора системы, необходимо выполнить следующие шаги:

       1) нажать на консольном терминале клавишу "BK";

       2) когда операционная система  попросит  указать  имя,

  ввести слово SYSTEM следующим образом:


       USERNAME: SYSTEM


       3) затем операционная система попросит ввести  пароль.

  Пароль не будет отражаться, то есть нельзя  увидеть  пароль




                           - 16 -

                        00152-01 32 01


  отображенным на экране после ввода его. Если пароль  введен

  правильно, операционная система выводит на консольный  тер-

  минал следующее сообщение:


       M32/VOS версии 4.3 готова к работе


       Во  время  вхождения  в  систему  необходимо  выдавать

  ответные сообщения быстро и  без  ошибок.  Средства  защиты

  могут запретить вхождение в систему, если  будет  совершено

  слишком много ошибок или если будет затрачено на это  слиш-

  ком много времени. Если была  совершена  ошибка,  то  лучше

  нажать клавишу "BK", чтобы начать процедуру входа в систему

  еще раз.

       Когда на консольном терминале появляется  подсказываю-

  щее сообщение в виде знака ($),  можно  начать  пользование

  системой.

       В различных местах процедуры установки имеется необхо-

  димость загрузки в оперативную память программного  обеспе-

  чения с запоминающего устройства, причем в качестве  такого

  устройства выступает либо устройство памяти  консоли,  либо

  дисковое запоминающее устройство. Например, установку  опе-

  рационной системы можно начать  с  загрузки  в  оперативную

  память системно-независимой программы BACKUP, в  результате

  чего можно осуществлять частичное восстановление операцион-

  ной системы. После  этого  можно  загрузить  в  оперативную

  память частично-восстановленную операционную систему с тем,

  чтобы можно было восстановить оставшиеся  системные  файлы.

  Когда вся операционная система будет восстановлена, необхо-

  димо загрузить ее с системного диска в  оперативную  память

  для того, чтобы можно было начать работу.





                           - 17 -

                        00152-01 32 01


       Загрузка процессора СМ 1700 выполняется  в  консольном

  режиме, то есть под управлением консольной программы. Пере-

  вод системы в консольный режим и останов центрального  про-

  цессора осуществляется нажатием клавиш YC/P,  расположенных

  на клавиатуре консольного терминала.

       Система указывает,  что  она  находится  в  консольном

  режиме, отображением на консольном терминале подсказывающе-

  го сообщения следующего вида:

       >>>

       Когда система находится в консольном режиме,  загрузка

  программного обеспечения осуществляется вводом  слова  BOOT

  или просто буквы B - сокращенного имени командной процедуры

  загрузки, предназначенной для определенного устройства.

       После завершения загрузки консольная программа автома-

  тически возвращает  вычислительную  систему  в  программный

  режим.

       Загрузка программного обеспечения производится  непос-

  редственно с системного диска.  Систему  надо  перевести  в

  консольный режим и ввести команду загрузки в следующем фор-

  мате:


       >>>B DDU


       Формат DDU предназначен для указания командной  проце-

  дуры для определенного дискового запоминающего устройства.

       Например, если системный диск представляет собой  пер-

  вое запоминающее устройство СМ 5408, подключаемое  к  конт-

  роллеру A, то для того, чтобы выполнить  с  него  загрузку,

  можно воспользоваться следующей командой:


       >>>B DM0




                           - 18 -

                        00152-01 32 01


       Когда устанавливается программное обеспечение на  про-

  цессоре СМ 1700, оно работает с двумя  видами  устройств  -

  устройствами загрузки и системными устройствами. Устройство

  загрузки представляет собой устройство, на котором хранится

  дистрибутивный носитель. Это может быть  либо  запоминающее

  устройство на магнитной ленте, либо  дисковое  запоминающее

  устройство. Системное устройство представляет собой  диско-

  вое запоминающее устройство, на котором содержится  систем-

  ный диск.

       Кроме этих  устройств  можно  использовать  устройство

  памяти консоли, которое является частью консольной  подсис-

  темы. Устройство памяти консоли используется  для  хранения

  системно-независимой программы BACKUP, когда установка опе-

  рационной системы осуществляется  с  магнитной  ленты.  Это

  устройство используется также для хранения  дистрибутивного

  носителя, когда вносятся изменения в  операционную  систему

  или добавляются в нее новые программные средства.

       Когда  устанавливается  программное  обеспечение,   то

  необходимо передать процедуре  установки  имена  устройств.

  Например, когда восстанавливается требуемый набор  сохране-

  ния, следует указать имена устройства загрузки и системного

  устройства. В дальнейшем процесс установки выдает подсказку

  для ввода имени устройства загрузки, когда оно будет готово

  к восстановлению  оставшейся  части  операционной  системы.

  Кроме того, если необходимо осуществить начальную  загрузку

  программного обеспечения с устройства,  отличного  от  уст-

  ройства, определенного по умолчанию, можно использовать имя

  устройства или его модифицированный вариант.

       По мере выполнения установки программного  обеспечения

  будут встречаться ссылки на формат  имени  устройства.  Это



                           - 19 -

                        00152-01 32 01


  означает, что требуется указать устройство, используя  сле-

  дующий формат:


                  DDCU

  где


   DD    - двухбуквенный код, который представляет собой  тип

           устройства, например, дисковое  запоминающее  уст-

           ройство СМ 5408 представляет собой устройство типа

           DM. В табл. 1 перечисляются  все  коды  устройств,

           которые используются в  процессе  установки  прог-

           раммных компонент;


   C     - однобуквенный код, который представляет собой  код

           контроллера, управляющего  запоминающим  устройст-

           вом. С помощью контроллеров обеспечивается подсое-

           динение различных устройств к процессору. В  част-

           ности  первый  контроллер,  подключенный  к  шине,

           обозначается как контроллер  A,  следующий  -  как

           контроллер B и так далее;


   U     - односимвольный  код,  который  представляет  собой

           номер устройства. Первому устройству, подсоединяе-

           мому к контроллеру, обычно назначается номер  уст-

           ройства, равный 0,  а  каждому  последующему  уст-

           ройству назначается следующий более старший номер,

           равный единице, двум и так далее.  Однако  это  не

           является обязательным, номера устройств можно наз-

           начать так, как это необходимо. Для процедур уста-

           новки номера устройств  ограничиваются  комплектом

           командных процедур загрузки, имеющихся на консоль-

           ном носителе.



                           - 20 -

                        00152-01 32 01


       Для назначения  устройству  номера  необходимо  просто

  вставить соответственно помеченную фишку логического  адре-

  са.

       В табл. 1 представлены коды устройств  для  всех  уст-

  ройств, которые используются при установках и  модификациях

  операционной системы.

                                                     Таблица 1
                        Kоды устройств

  ------------------------------------------------------------
  Kод !         Устройство
  ------------------------------------------------------------
  CS  ! Устройство памяти консоли СМ 5218;

  DD  ! Кассетная магнитная лента СМ 5218;

  DM  ! Дисковые запоминающие устройства СМ 5408;

  MS  ! Устройства внешней памяти на магнитных лентах СМ 5309;
      !


       Единственной частью имени, которую  можно  модифициро-

  вать, является номер устройства. Во время установки  обору-

  дования осуществляется фиксация типа  устройства  и  выпол-

  няется определение контроллера.

       Запоминающие устройства на магнитной ленте используют-

  ся исключительно в качестве  устройств  загрузки.  Дисковые

  запоминающие устройства используются и как устройства  заг-

  рузки, и как системные устройства.

       Прежде, чем производить улучшение или модификацию опе-

  рационной системы или прежде,  чем  устанавливать  дополни-

  тельные компоненты,  следует  снять  вспомогательную  копию

  имеющегося на текущий момент системного  диска.  Тем  самым

  будет сохранена копия операционной системы  в  том  случае,

  если во время установки возникнут  какие-либо  затруднения.

  Рекомендуется использовать обслуживающую  программу  BACKUP

  для получения копии системного диска, с последующим исполь-



                           - 21 -

                        00152-01 32 01


  зованием полученной копии в качестве модернизируемого диска

  в работах по установке операционной системы.

       Для того, чтобы скопировать системный диск, можно вос-

  пользоваться либо  обслуживающей  программой  BACKUP,  либо

  системно-независимой      программой      BACKUP.      Хотя

  системно-независимая  программа  BACKUP  выполняется  более

  долго, но зато она более надежна и менее сложна в использо-

  вании, чем обслуживающая программа BACKUP. Если использует-

  ся обслуживающая программа BACKUP, система может продолжать

  свою работу в то время, как осуществляется ее  копирование.

  Если используется  системно-независимая  программа  BACKUP,

  любое использование системного диска запрещается,  так  как

  при выполнении процедур получения вспомогательной  копии  в

  оперативной     памяти      находится      только      одна

  системно-независимая программа BACKUP.

       В     дальнейшем     предполагается      использование

  системно-независимой программы  BACKUP.  Если  операционная

  система получена на магнитной ленте, вместе с  ней  постав-

  ляется системно-независимая программа  BACKUP,  размещенная

  на трех отдельных кассетах консольного носителя. Если  опе-

  рационная система получена на магнитном  диске,  необходимо

  самим сформировать загружаемую  системно-независимую  прог-

  рамму BACKUP.

       Для получения полной вспомогательной копии  системного

  диска, расположенного на запоминающем устройстве  СМ  5408,

  необходимо выполнить следующие шаги:

       1) установить системный диск на запоминающее устройст-

  во СМ 5408, которому присваивается имя DMA0;

       2) на запоминающем устройстве включить защиту записи;





                           - 22 -

                        00152-01 32 01


      3) загрузить системно-независимую программу BACKUP с

  устройства памяти консоли;

       4) поместить чистый диск на устройство с именем DMA1;

       5) получить вспомогательную копию системного диска  на

  чистом диске с помощью следующей команды:


       $BACKUP/IMAGE/VEPIFY DMA0: DMA1:


       Для получения вспомогательной копии  системного  диска

  следует использовать либо обслуживающую  программу  BACKUP,

  либо системно-независимую программу  BACKUP.  Если  исполь-

  зуется системно-независимая программа BACKUP и операционная

  система не представляет собой дистрибутивный набор на  маг-

  нитной ленте, можно сформировать системно-независимую прог-

  рамму BACKUP либо на консольном носителе, либо на  носителе

  дискового запоминающего устройства.

       Для формирования системно-независимого  набора  BACKUP

  необходимо вызвать командную процедуру STABACKIT.COM, нахо-

  дящуюся  в   каталоге   SYS$UPDATE   (содержимое   каталога

  SYS$UPDATE ([SYSUPD]) приведено в приложении). Данная  про-

  цедура  может  быть  также  использована  для  формирования

  системно-независимого набора BACKUP на кассетах  устройства

  памяти консоли.

       Для формирования системно-независимого комплекта прог-

  раммы BACKUP необходимо выполнить следующую  последователь-

  ность действий:

       1) пометить три кассеты SYSTEM_1,  SYSTEM_2  и  BACKUP

  соответственно;

       2) осуществить вход в систему в качестве администрато-

  ра системы;





                           - 23 -

                        00152-01 32 01


       3) в ответ  на  подсказывающее  сообщение  диалогового

  языка команд (DCL) в виде знака $ ввести:


       $@SYS$UPDATE:STABACKIT


       4) когда процедура STABACKIT  начнет  выполняться,  то

  она выдаст подсказывающее сообщение на ввод выходного  уст-

  ройства. В качестве ответа необходимо ввести CSA1:

  ENTER THE NAME OF THE DEVICE ON WHICH  TO  BUILD  THE  KIT:

  CSA1:

  (введите имя устройства, на котором будет сформирован  ТРe-

  буемый набор: CSA1:);

       5)  после  идентифицирования   выходного   устройства,

  командная процедура STABACKIT сообщит, что для формирования

  требуемого комплекта необходимы три чистых кассеты СМ 5218,

  две из  которых  предназначаются  для  системно-независимых

  файлов МОС  ВП,  а  третья  предназначается  для  программы

  BACKUP.

       Процедура STABACKIT позволяет также сформировать файлы

  МОС ВП в виде системного набора без формирования прикладно-

  го (в случае программы BACKUP) набора или сформировать  как

  тот, так и другой (то есть системный и прикладной) наборы.

  DO YOU WANT TO BUILD THE SYSTEM KIT? [YES/NO, DEFAULT YES]:

  (хотите ли сформировать системный набор? [да/нет, по  умол-

  чанию да])

  DO YOU WANT TO BUILD THE APPLICATION KIT? [YES/NO,  DEFAULT

  YES]:

  (хотите ли сформировать прикладной набор? [да/нет, по умол-

  чанию да])

       Для ответа на оба вопроса  необходимо  нажать  клавишу

  "BK";



                           - 24 -

                        00152-01 32 01


       6) затем процедура STABACKIT предоставляет возможность

  использования обслуживающей программы  выявления  дефектных

  блоков (BAD), которая определяет наличие дефетных блоков на

  выходной кассете. Данная операция требует для своего выпол-

  нения около сорока минут, затрачиваемых на проверку  каждой

  кассеты, но зато при нахождении  дефекных  блоков,  наличие

  которых в противном случае создаст затруднения при формиро-

  вании требуемого комплекта, на самом деле  поможет  сэконо-

  мить время.

       После этого следует  ждать  появления  подсказывающего

  сообщения, которое попросит вставить в консольное устойство

  первую системную кассету:

  PLEASE  PLACE  THE  FIRST   SYSTEM   FLOPPY   DISKETTE   IN

  DRIVE_CSA1: (пожалуйста, поместите первый системный  дискет

  в устройство_CSA1:)

  THIS VOLUME WILL RECEIVE THE VOLUME LABEL SYSTEM_1.

  (этот том помечен меткой SYSTEM_1)

  ENTER "YES" WHEN READY:

  (введите "да", если готово);

       7)  необходимо  вставить   кассету,   помеченную   как

  SYSTEM_1, в устройство с именем  CSA1,  после  чего  нажать

  клавишу "BK". Если будет выполняться  проверка  на  наличие

  дефектных блоков, то будет выдано следующее сообщение:

  ANALYZING FLOPPY DISKETTE FOR BAD BLOCKS...

  (анализ гибкого диска на наличие дефектных блоков)

  SYSTEM_1 MOUNTED ON _CSA1:

  (SYSTEM_1 смонтирован на CSA1:)

       Проверка  выполняется  приблизительно  40  минут.   По

  завершении проверки выдается общее число блоков,  имеющихся

  на кассете, и количество блоков, отнесенных к числу дефект-



                           - 25 -

                        00152-01 32 01


  ных. После этого  процедура  STABACKIT  монтирует  кассету,

  создает каталог [SYS0.SYSEXE] и копирует в него набор  сис-

  темных файлов, сопровождая это соответствующими  сообщения-

  ми. После того как будет скопирован последний файл,  проце-

  дура STABACKIT выдает подсказывающее сообщение для  следую-

  щей кассеты:

  PLEASE  PLACE  THE  FIRST   SYSTEM   FLOPPY   DISKETTE   IN

  DRIVE_CSA1:

  (пожалуйста, замените системный дискет в устройстве_CSA1:)

  THIS VOLUME WILL RECEIVE THE VOLUME LABEL SYSTEM_2

  (этот том помечен меткой SYSTEM_2)

  ENTER "YES" WHEN READY:

  (введите "да", если готово);

       8) следует заменить кассету, помеченную как  SYSTEM_1,

  на кассету, помеченную как SYSTEM_2, и нажать клавишу "BK";

       9) после нажатия на клавишу "BK"  процедура  STABACKIT

  выполняет обслуживающую программу BAD (предпологается,  что

  выбрана проверка на выявление дефектных блоков),  монтирует

  кассету   и   копирует   оставшиеся   системные   файлы   в

  [SYS0.SYSEXE].

       После   копирования   последнего   файла,    процедура

  STABACKIT выдает подсказывающее сообщение для третьей  кас-

  сеты:

  PLEACE PLACE THE APPLICATION FLOPPY DISKETTE IN DRIVE_CSA1:

  (пожалуйста, поместите гибкий дискет для  прикладной  прог-

  раммы в устройство _CSA1)

  THIS VOLUME WILL RECEIVE THE VOLUME LABEL BACKUP.

  (этот том помечен меткой BACKUP).

  ENTER "YES" WHEN READY:





                           - 26 -

                        00152-01 32 01


  (введите "да", если готово)

       10) следует заменить кассету, помеченную как SYSTEM_2,

  на кассету, помеченную как BACKUP, после чего нажать клави-

  шу "BK";

       11) после нажатия на клавишу "BK" процедура  STABACKIT

  выполняет обслуживающую программу BAD, монтирует кассету  и

  копирует  выполняемый  образ  (STABACKUP.EXE)   в   каталог

  [SYS0.SYSEXE];

       12) после получения следующего сообщения,  можно  счи-

  тать, что требуемый набор сформирован:

  THE CONSOLE VOLUME WILL BE MOUNTER/NOWRITE FOR PROTECTION

  (следует установить консольный том, при  этом  должна  быть

  обеспечена его защита от записи)

  PLEACE REPLACE THE ORIGINAL CONSOLE FLOPPY DISKETTE

  (пожалуйста, установите исходный консольный дискет)

  ENTER "YES" WHEN READY:

  (введите "да ", если готово);

       13) следует заменить кассету, помеченную  как  BACKUP,

  на консольную кассету, после чего нажать клавишу "BK".

       Процедура отвечает монтированием  консольной  кассеты,

  выдачей времени начала  и  окончания  задания,  после  чего

  возвращает систему  на  уровень  команд  диалогового  языка

  команд (DCL).

       Установка и использование  системно-независимой  прог-

  раммы BACKUP в составе альтернативного  корневого  каталога

  на системном диске позволяет сохранить время при  получении

  вспомогательной копии системного диска,  так  как  загрузка

  системно-независимой программы BACKUP  с  консольного  тома

  представляет относительно медленный процесс.





                           - 27 -

                        00152-01 32 01


       При выполнении процедур,  которые  здесь  описываются,

  необходимо учесть следующее:

       1) можно устанавливать системно-независимую  программу

  BACKUP в любом доступном дисковом корневом каталоге от SYS1

  до SYSE. Однако операционная система МОС ВП  будет  опреде-

  лять SYSE в качестве стандартного альтернативного корневого

  каталога для системно-независимой программы BACKUP. В даль-

  нейшем предполагается, что  системно-независимая  программа

  BACKUP помещается в SYSE;

       2) не рекомендуется  использовать  эти  процедуры  для

  восстановления операционной системы на  системный  диск,  с

  которого загружается системно-независимая программа BACKUP.

       Занесение  системно-независимой  программы  BACKUP   в

  каталог SYSE осуществляется с помощью процедуры  STABACKIT.

  Для этого сначала следует войти в  операционную  систему  с

  идентификатором SYSTEM. Затем ввести следующую команду:


  $@SYS$UPDATE:STABACKIT SYS$SYSDEVICE:[SYSE.SYSEXE]


       После того как системно-независимая  программа  BACKUP

  будет помещена в каталог SYSE,  следует  создать  командную

  процедуру для ее загрузки.

       Рекомендуемый порядок действии по  созданию  командной

  процедуры  для  загрузки   системно-независимой   программы

  BACKUP из альтернативного корневого  каталога  SYSE  заклю-

  чается в модификации существующей командной процедуры  заг-

  рузки (DEFBOO.CMD).

       Необходимо скопировать DEFB00.CMD в заданный по  умол-

  чанию каталог. После этого отредактировать полученную копию

  так, как требуется. Отредактированной  копии  следует  дать

  соответствующее имя и сохранить ее на консольном томе.



                           - 28 -

                        00152-01 32 01


       Для вновь созданной командной процедуры можно  выбрать

  любое уникальное имя вида XXXB00.CMD. Однако  рекомендуется

  использовать имя  файла,  идентичное  имени  скопированного

  файла, за исключением первой  буквы,  которая  должна  быть

  буквой X.

       Например,  если  используется  копия  файла  с  именем

  DEFB00.CMD, то новый файл будет именоваться XEFB00.CMD.

       Предпологается,   что   используется    копия    файла

  DEFB00.CMD,  переименованная  в  XEFB00.CMD.  Для  создания

  командной процедуры загрузки системно-независимой программы

  BACKUP необходимо выполнить следующие действия:

       1) если необходимо, можно использовать следующую  пос-

  ледовательность команд, для того чтобы включить  консольное

  устройство в конфигурацию:


       $RUN SYSGEN

       SYSGEN>CONNECT CONSOLE

       SYSGEN>EXIT


       2) установить консольный том на консольное устройство;

       3) вызвать командную процедуру DXCOPY, чтобы выполнить

  копирование командной процедуры DEFB00.CMD  в  заданный  по

  умолчанию дисковый каталог, введя следующую команду:


       $@SYS$UPDATE:DXCOPY


       4) когда командная процедура задаст вопрос,  смонтиро-

  ван ли консольный том, следует ввести букву Y;

       5) когда командная  процедура  DXCOPY  задаст  вопрос,

  скопировать ли файл с консольного тома в заданный по  умол-

  чанию каталог, следует ввести букву Y;





                           - 29 -

                        00152-01 32 01


       6) когда  командная  процедура  выдаст  подсказывающее

  сообщение, следует ввести  имя  файла,  который  необходимо

  скопировать в зданный по умолчанию каталог,  например,  имя

  DEFB00.CMD:


      DXCOPY> NAME OF FILE TO BE COPIED?: DEFB00.CMD

             (имя файла, который будет копироваться?:);


       7) для выхода из командной процедуры  DXCOPY,  исполь-

  зуется команда EXIT;

       8) переименовать  в  заданном  по  умолчанию  каталоге

  перенесенную в него копию процедуры DEFB00.CMD:


       $RENAME DEFB00.CMD XEFB00.CMD


       9) вызвать редактирующую программу, чтобы  модифициро-

  вать командную процедуру XEFB00.CMD. Строку D/G/L 5 0 заме-

  нить на строку D/G/L 5 E0000000;

       10) когда файл будет отредактирован,  следует  вызвать

  командную процедуру DXCOPY, чтобы сохранить  этот  файл  на

  консольном устройстве. Выполняется это с помощью  следующей

  команды:


       $@SYS$UPDATE:DXCOPY


       11) когда вызваная командная процедура задаст  вопрос,

  смонтирован ли на консольном устройстве  носитель,  следует

  ввести букву Y;

       12) когда командная процедура  DXCOPY  задаст  вопрос,

  надо ли копировать системный носитель, следует ввести букву

  N.

       Этот ответ означает, что следует  копировать  файл  из

  заданного по умолчанию каталога на консольный том;



                           - 30 -

                        00152-01 32 01


       13) когда командная процедура  выдаст  соответствующий

  запрос, необходимо ввести имя файла, который будет  копиро-

  ваться из заданного по умолчанию каталога на носитель  кон-

  сольного запоминающего устройства. В этом  примере  следует

  ввести XEFB00.CMD:


  DXCOPY>NAME OF FILE TO BE COPIED?:XEFB00.CMD

         (имя файла, который будет копироваться?:);


       14) выйти из командной процедуры DXCOPY.

       Чтобы загрузить системно-независимую программу  BACKUP

  из каталога SYSE, необходимо выполнить следующие шаги:

       1) вызвать командную процедуру SHUTDOWN.COM  и  отклю-

  чить операционную систему:


       $@SYS$SYSTEM:SHUTDOWN.COM


       2) процедурой будут заданы следующие вопросы. Отвечать

  на них следует нажатием клавиши "BK".

                 
  HOW MANY MINUTES UNTIL FINAL SHUTDOWN? [0]

  (сколько минут осталось до окончательного закрытия)

  REASON FOR SHUTDOWN?[STANDALONE]

  (причина закрытия?[системно-независимая работа])

  DO YOU WANT TO SPIN DOWN THE DISK VOLUMES?[NO]

  (хотите ли снять дисковые тома? [нет]);


       3) поскольку закрытие системы  продолжается,  то  кон-

  сольный терминал печатает несколько сообщений, сопровождаю-

  щих закрытие. После того как консольный терминал напечатает

  следующее сообщение, закрытие будет завершено:


       SHUTDOWN COMPLETE-USE CONSOLE TO HALT SYSTEM (закрытие




                           - 31 -

                        00152-01 32 01


  завершено-используйте консоль для останова системы)

       Можно остановить процессор, используя клавиши УС/P;

       4) когда процессор будет  остановлен,  следует  ввести

  следующую  команду,  чтобы  загрузить  из   каталога   SYSE

  системно-независимуюю программу BACKUP:


       >>>B XEF






                    4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ



       Командная процедура VOSINSTAL (VOSINSTAL.COM) предназ-

  начена для модификации системы и  доведения  ее  до  уровня

  самой последней версии, для ввода изменений в средства под-

  держки системы, а также для  установки  различных  дополни-

  тельных средств программного обеспечения. Однако  некоторые

  дополнительные  средства  программного  обеспечения  должны

  устанавливаться при помощи командной процедуры VMSUPDATE.

       Перед вызовом процедуры VOSINSTAL необходимо:

       1) сделать копию с системного диска и использовать эту

  копию в процессе установки в качестве рабочего  экземпляра.

  Если копия системного диска была сделана на магнитную  лен-

  ту, следует  восстановить  содержимое  магнитной  ленты  на

  диск. Это позволит получить рабочую копию с  большим  коли-

  чеством непрерывного дискового пространства, чем на диске с

  исходной системой, благодаря особенностям программы BACKUP,

  при помощи которой была получена копия. Дополнительное неп-

  рерывное пространство может понадобиться в  процессе  уста-

  новки.





                           - 32 -

                        00152-01 32 01


       Если при установке произошел системный  сбой,  рабочая

  копия может стать непригодной для  дальнейшего  использова-

  ния, поскольку командная процедура VOSINSTAL может  уничто-

  жить старую версию программного обеспечения перед  установ-

  кой новой версии. В случае сбоя  необходимо  сделать  новую

  рабочую копию системного диска, чтобы повторить установку с

  самого начала;

       2) войти в систему с консольного терминала с системным

  учетным идентификатором SYSTEM.

       Если параметры MOUNTMSG  или  DISMOUMSG  обслуживающей

  программы SYSGEN установлены в  единицу,  будут  выводиться

  сообщения процесса OPCOM всякий раз, когда диск  или  лента

  монтируются или демонтируются. Если выдача  этих  сообщений

  не запрещена и установка производится с терминала  операто-

  ра, то выдача сообщений будет  происходить  в  пределах  30

  секунд после каждого монтирования или демонтирования;

       3) убедиться, что все пользователи вышли из системы  и

  все пакетные задания завершились;

       4) отключить пользователей от системы следующей коман-

  дой:


       $SET LOGINS/INTERACTIVE=0


       5) закрыть сеть, если она включена в систему. Для это-

  го вначале вызвать программу управления сетью NCP:


       $RUN SYS$SYSTEM:NCP


       Когда на  консоли  появится  подсказывающее  сообщение

  программы управления сетью NCP вида  NCP>,  следует  ввести

  команду:





                           - 33 -

                        00152-01 32 01


       NCP>SET EXECUTOR STATE SHUT


       В сети будут выполняться необходимые закрытия, а  про-

  цесс OPCOM сообщит, когда  сеть  будет  закрыта.  Выйти  из

  программы управления сетью NCP, введя команду EXIT в  ответ

  на подсказку NCP>;

       6) убедиться, что  значения  лимитов,  содержащиеся  в

  записи авторизации  с  идентификатором  SYSTEM,  равны  или

  больше следующих значений:


                  BYTLM = 18000

                  ENQLM = 30

                  DIOLM = 18

                  BIOLM = 18

                  ASTLM = 24


       Для проверки этих лимитов следует выполнить  программу

  авторизации пользователей в системе (AUTHORIZE), введя сле-

  дующую команду:


       $RUN SYS$SYSTEM:AUTHORIZE


       Когда система  выдаст  подсказывающее  сообщение  вида

  UAF>, ввести команду:


       UAF>SHOW SYSTEM


       В результате работы обслуживающей программы  AUTHORIZE

  будут выведены текущие лимиты файла авторизации пользовате-

  ля с идентификатором SYSTEM;

       7) если текущие лимиты необходимо  модифицировать,  то

  для выполнения  требуемых  изменений  следует  использовать

  команду MODIFY обслуживающей программы AUTHORIZE следующего




                           - 34 -

                        00152-01 32 01


  вида:


       UAF>MODIFY SYSTEM/LIMIT=новое-значение


       Например, для того, чтобы  увеличить  лимит  параметра

  DIOLM до 18, необходимо использовать следующую команду:


       UAF>MODIFY SYSTEM/DIOLM=18


       8) после завершения модификации  необходимо  вернуться

  на уровень команд диалогового командного языка (DCL), введя

  команду EXIT в ответ на появление подсказывающего сообщения

  вида UAF>. Модификация не будет выполнена до тех пор,  пока

  не будет осуществлен выход из системы, а затем вход в  сис-

  тему (описание обслуживающей программы AUTHORIZE  приведено

  в документе [1]);

       9) если конфигурация системы приспособлена для  работы

  на малых дисках, то перед началом установки следует  поста-

  вить на дисковое запоминающее устройство бибилиотечный том.

  На  библиотечном  томе  находятся  файлы,  необходимые  для

  выполнения командной процедуры VOSINSTAL;

       10) смонтировать дистрибутивный  носитель,  содержащий

  программное обеспечение.

       Когда   вызывается   командная   процедура   установки

  VOSINSTAL, то она спрашивает, удовлетворен ли  пользователь

  копией системного диска. Перед продолжением работ по  уста-

  новке необходимо убедиться, что получена хорошая копия сис-

  темного диска. Для  вызова  командной  процедуры  VOSINSTAL

  используется следующая команда:


  @SYS$UPDATE:VOSINSTAL    список-комп    исх-устр    OPTIONS

  список-опций- [корн-кат]




                           - 35 -

                        00152-01 32 01


       1) список-комп - представляет собой список  компонент,

  которые следует установить. Если указывается  символ  звез-

  дочка (*) в качестве значения параметра  списков  компонент

  программного обеспечения, то все версии и  все  модификации

  компонент с дистрибутивного носителя  будут  установлены  в

  хронологическом порядке;

       2) исх-устр - идентифицирует исходное  устройство,  на

  котором располагается дополнительная программная  компонен-

  та, с помощью одного из следующих способов:

       - устройство, на  котором  размещается  дистрибутивный

  носитель, например, CSA1;

       - дисковый каталог того диска, на который был  перене-

  сен с дистрибутивного носителя набор сохранения с  содержи-

  мым компоненты программного обеспечения;

       - кроме того, для указания исходного устройства  можно

  воспользоваться его логическим именем.

       Если не  указывается  исходное  устройство,  командная

  процедура установки VOSINSTAL выдает подсказывающее сообще-

  ние;

       3) OPTIONS - это ключевое слово, предшествующее списку

  опций, которые предстоит установить. Если указывается  спи-

  сок опций, а ключевое слово OPTIONS не включается в  коман-

  ду, VOSINSTAL выдаст сообщение об ошибке, и  процесс  уста-

  новки будет прекращен;

       4) список-опций - список запрошенных опций;

       5) корн-кат - эту опцию  следует  выбрать,  если  есть

  необходимость установить компоненту программного  обеспече-

  ния в альтернативном корневом каталоге. Опцию следует зада-

  вать в следующем формате:





                           - 36 -

                        00152-01 32 01


                  DDCU:[SYSN.],

  где


  DDCU   - устройство, на котором размещается  альтернативный

           корневой каталог;


  [SYSN.]

         - корневой каталог верхнего уровня.

       Если  необходимо,  можно  указать  ранее  определенное

  логическое имя для альтернативного корневого каталога.

       Если необходимо указать несколько значений  параметров

  в списке компонент программного обеспечения, следует  отде-

  лять каждое значение запятой, не  допуская  пробелов  между

  ними. Формат списка параметров имеет следующий вид:


                  компонента VVU.X,

  где


  компонента

         - название компоненты программного обеспечения (от 1

           до 36 буквенных символов);


   VV    - номер основной версии (две цифры);


   U     - номер модификации (одна цифра);

       Если пропущено  значение  параметра  списка  компонент

  программного обеспечения, то появится сообщение,  указываю-

  щее на это. Если производится установка  с  дистрибутивного

  устройства, то список компонент  программного  обеспечения,

  размещенных на  дистрибутивном  томе,  включен  в  перечень

  дистрибутивного комплекта. Если список недоступен,  следует

  выдать команду DIRECTORY для  дистрибутивного  тома,  чтобы

  получить сведения о компонентах, находящихся на томе.



                           - 37 -

                        00152-01 32 01


       Если установка операционной  системы  производится  из

  каталога, расположенного на дисковом запоминающем устройст-

  ве, можно получить список компонет, введя команду DIRECTORY

  в следующем формате:


       $DIRECTORY узел::диск:[каталог]


       При обращении к удаленному узлу следует  иметь  доступ

  READ (чтение) и EXECUTE (выполнение).

       Используя этот формат, можно выполнить установку  ТРЕ-

  буемой версии и обновить компоненты программного  обеспече-

  ния с дистрибутивного тома, содержащего несколько версий  и

  модификаций. Если не указывается номер версии и номер моди-

  фикации, то в этом случае будут установлены  все  версии  и

  модификации в хронологическом порядке.

       Когда вызывается командная  процедура  VOSINSTAL,  она

  выводит несколько  подсказок  и  сообщений,  управляющих  и

  поясняющих процесс установки. Эти подсказывающие  сообщения

  различны в зависимости от модификации или программной  ком-

  поненты, которая устанавливается. Если в процессе установки

  потребуется помощь, следует ввести вопросительный знак  (?)

  в ответ на подсказывающее сообщение, чтобы получить поясне-

  ние к получаемым ответам.

       Когда  установка   завершится,   командная   процедура

  VOSINSTAL выполнит одно из двух действий в  зависимости  от

  требований  установленной  программной  компоненты.  Данная

  процедура либо выполнит автоматическое отключение системы и

  укажет на необходимость ручной перезагрузки, либо  осущест-

  вит возвращение на уровень диалогового языка команд (DCL).

       Когда  программное  обеспечение  установлено,  следует

  снять копию с обновленного системного диска.



                           - 38 -

                        00152-01 32 01


       Командная процедура VOSINSTAL позволяет воспользовать-

  ся четырьмя опциями:

       1) опцией автоответа (A);

       2) опцией, обеспечивающей  ведение  фйлов  регистрации

  (L);

       3) опцией альтернативного корневого каталога (R);

       4) опцией GET (G).

       Задание каждой из этих опций осуществляется единствен-

  ным символом (A, G, L, R),  следующим  за  ключевым  словом

  OPTIONS команды.

       Опция автоответа позволяет более легко произвести пов-

  торную установку  компонент  программного  обеспечения  или

  выполнить модификацию системы, выдавая процедуре  VOSINSTAL

  ответы наполученные вопросы и  подсказывающие  сообщения  в

  процессе повторной установки. Опция автоответа  чаще  всего

  используется при повторной установке компонент программного

  обеспечения.

       Если при установке компоненты задать опцию автоответа,

  то это приведет к созданию файла ответов, представленного в

  каталоге SYS$UPDATE в виде компонента .ANS, причем имя ком-

  поненты программного  обеспечения  служит  именем  файла  и

  отражает значение параметра списка компонент, которое  ука-

  зывается при вызове командной процедуры VOSINSTAL.

       Тип файла ответов - ANS. Файл ответов используется для

  записи ответов на вопросы и подсказывающие сообщения, выда-

  ваемые в процессе установки командной процедурой VOSINSTAL.

  Например,  если  устанавливается   программная   компонента

  NEWAID  с  опцией  автоответа,   то   командная   процедура

  VOSINSTAL создает файл ответов с именем NEWAID.ANS. Если  в

  дальнейшем придется повторно устанавливать данную программ-



                           - 39 -

                        00152-01 32 01


  ную компоненту с опцией автоответа (обычно после  модифика-

  ции операционной системы), то процедура  VOSINSTAL  прочтет

  соответствующий данной компоненте файл ответов вместо выда-

  чи подсказывающих сообщений с целью получения на них  отве-

  тов.

       Если необходимо создать новый файл ответов при повтор-

  ной установке программной компоненты, следует предваритель-

  но удалить существующий файл ответов.

       Опция, обеспечивающая ведение файла регистрации,  отс-

  леживает на терминале активность  всех  файлов  в  процессе

  установки. Под  активностью  файла  подразумевается  всякое

  действие,  которое  изменяет  состояние  файла,   например,

  такое, как создание нового  файла,  модификация  библиотеки

  или удаление файла.

       Опция   "альтернативный-корневой-каталог"    позволяет

  устанавливать программную компоненту  в  корневой  каталог,

  отличающийся от того, который связан с работающей системой.

  Операционная система МОС ВП должна быть включена в  альтер-

  нативный корневой каталог полностью  и  на  том  же  уровне

  версии/модификации, что и работающая система. Все  файлы  и

  компоненты программного обеспечения, на  которые  ссылается

  устанавливаемая компонента, должны быть включены в  альтер-

  нативный корневой каталог.  Однако  не  все  дополнительные

  программные компоненты могут быть установлены  в  системный

  корневой каталог, отличающийся от того, что используется  в

  работающей системе. Следует ознакомиться  в  сопровождающей

  документации с описанием программных компонент, чтобы опре-

  делить, можно или нельзя установить данную программную ком-

  поненту в альтернативный системный корневой каталог.





                           - 40 -

                        00152-01 32 01


       Установка программных компонент с дистрибутивной ленты

  или с  консольного  устройства  непосредственно  в  систему

  является задачей, требующей  определенных  затрат  времени.

  Опция GET экономит время, давая возможность временно запом-

  нить набор сохранения прораммной  компоненты  на  магнитной

  ленте или на дисковом запоминающем устройстве. Наборы могут

  быть достаточно быстро перенесены  в  автономном  режиме  в

  операционную систему МОС ВП при помощи процедуры  установки

  VOSINSTAL.

       Для того, чтобы обеспечить возможность быстрого досту-

  па к каталогу наборов сохранения программных компонент дру-

  гим пользователям системы, можно выделить  пользовательский

  диск для создания наборов сохранения программных компонент.

       Чтобы занести набор сохранения программной  компоненты

  в дисковый каталог, используя  опцию  GET,  следует  задать

  следующую команду:


  $SYS$UPDATE:VOSINSTAL  список-комп   исх-устр   OPTIONS   G

  устр:[каталог]


       Дисковое запоминающее устройство  с  каталогом  указы-

  вается сразу за параметром OPTIONS G. Например, если  уста-

  навливается  программная  компонента  NEWAID  с  устройства

  памяти консоли на дисковое запоминающее устройство с  ката-

  логом USER1:[PRODUCTS], необходимо задать команду следующе-

  го вида:


  $@SYS$UPDATE:VOSINSTAL    NEWAID    CSA1:     OPTIONS     G

  USER1:[PRODUCTS]


       Командная процедура  установки  VOSINSTAL  создает  на

  дисковом запоминающем устройстве для записи наборов  сохра-



                           - 41 -

                        00152-01 32 01


  нения программных компонент один или несколько файлов.  Имя

  файла имеет следующий вид:


                 компонента VVU.X,

  где


  компонента

         - имя программной компоненты (от одного до 36 симво-

           лов);


   VV    - номер более высокой версии (2 цифры);


   U     - номер модификации (1 цифра);


   X     - буквенное продолжение,  которое  используется  для

           идентификации файлов набора сохранения; при этом а

           служит для обозначения первого файла набора сохра-

           нения, в - для второго и так далее.

       Например, если необходимо сохранить программную компо-

  ненту NEWAID версии 2.0 первой модификации и для этого ТРЕ-

  буются четыре набора сохранения программной компоненты,  то

  командная процедура VOSINSTAL создает четыре следующих фай-

  ла.


  Пример.

               NEWAID021.A

               NEWAID021.B

               NEWAID021.C

               NEWAID021.D


       Когда потребуется установить данную программную компо-

  ненту в системе МОС ВП, небходимо задать следующую команду:






                           - 42 -

                        00152-01 32 01


  $@SYS$UPDATE:VOSINSTAL список-комп устройство:[каталог]


       Например, для установки программной компоненты  NEWAID

  необходимо указать следующую команду:


  $@SYS$UPDATE:VOSINSTAL NEWAID USER1:[PRODUCTS]


       В результате работы  процедуры  VOSINSTAL  программная

  компонента NEWAID будет установлена на системном диске.

       Если в процессе установки новой модификации или допол-

  нительной программной компоненты произойдет  сбой  системы,

  то командная процедура установки VOSINSTAL сделает  попытку

  продолжить установку, не  выполняя  повторную  загрузку.  В

  зависимости от стадии, на которой произошел  сбой  системы,

  возможно возникновение одной из трех следующих ситуаций:

       1) на системный диск еще не были внесены  изменения  к

  тому моменту, когда произошел сбой системы. В  этом  случае

  процедура VOSINSTAL сообщит о необходимости начать  процесс

  установки еше раз;

       2) системный диск или библиотека оказались испорченны-

  ми, в этом случае процедура VOSINSTAL сообщит  о  необходи-

  мости восстановить системный диск или испорченную библиоте-

  ку с имеющейся копии и повторно начать установку;

       3) процедура VOSINSTAL будет продолжать  установку.  В

  этом случае процедура VOSINSTAL выполнит почти всю установ-

  ку, а затем сообщит, что, возможно, придется вручную выпол-

  нить некоторые действия для завершения установки. Если про-

  цедура VOSINSTAL сообщит  об  этом,  следует  перезагрузить

  систему, войти в нее с  учетным  идентификатором  SYSTEM  и

  выполнить следующие действия:

       - удалить все системные файлы, которые были  заменены.




                           - 43 -

                        00152-01 32 01


  это необходимо сделать даже в том случае, если было  запро-

  шено выполнение автоматического удаления:


  $PURGE/LOG SYS$SYSROOT:[*...]*.*


       - если система является наращиваемой системой, необхо-

  димо восстановить на системном диске все библиотечные  фай-

  лы, так как при установке процедура VOSINSTAL  удаляет  их.

  Чтобы восстановить библиотечные файлы, следует смонтировать

  библиотечный диск и выдать следующую команду для выполнения

  копирования:


  $@SYS$UPDATE:VMSTAILOR COPY VMIORIG


       После выполнения копирования, следует  выдать  команду

  на удаление файла наращивания, имеющую вид:


  $DELETE SYS$UPDATE:VMIORIG.TLR;*


       Обе эти команды необходимо  выполнить,  чтобы  вернуть

  систему в состояние, предшествующее  сбою,  при  выполнении

  установки.

       Малый диск - это диск с  ограниченной  памятью  (менее

  70000 блоков), что делает невозможным использование  его  в

  качестве системного диска,  предназначенного  для  хранения

  полной операционной системы. В настоящее время  системы  на

  малых дисках включают системы  на  двух  запоминающих  уст-

  ройствах СМ 5408.

       Рекомендуется,  чтобы   эта   системная   конфигурация

  использовала среду с наращиванием, в которой  задействованы

  два диска, поддерживающих операционную  систему:  системный

  диск и библиотечный диск. Системный диск  включает  все  те

  файлы, которые необходимы для поддержания основных  функций



                           - 44 -

                        00152-01 32 01


  операционной системы, и ограниченный ряд выбранных  библио-

  течных файлов для поддержки дополнительных  функций  опера-

  ционной системы. Процедура установки  операционной  системы

  на малых дисках состоит из двух частей:

       1) восстановление на системном диске требуемых наборов

  сохранения;

       2) восстановление на библиотечном диске наборов сохра-

  нения библиотечных файлов.

       После окончания работ по восстановлению  можно  нарас-

  тить систему, скопировав выбранные  файлы  с  библиотечного

  диска на системный диск.  (описание  использования  средств

  наращивания приведено в документе [1]).

       При установке дополнительных программных  компонент  в

  системах, размещаемых на малых дисках, необходимо смонтиро-

  вать библиотечный диск. Перед тем, как будет выдано подска-

  зывающее сообщение с требованием установить  том  с  первой

  дополнительной программной  компонентой,  VOSINSTAL  выдаст

  сообщение:


  %VOSINSTAL-I-SMALLDISK, это малая дисковая система


       Эта система является системой на малых дисках,  и  она

  должна наращиваться, чтобы в нее можно было включить  новые

  компоненты программного обепечения. Текущие средства  нара-

  щивания будут сохранены, а системные файлы, которые не нуж-

  ны, будут BPEMEHHO удалены с системного диска. После  уста-

  новки будет восстановлена первоначальная среда.

  %MOUNT-I-MOUNTED, M32VOSLB4 MOUNTED ON -DDCU:


  N LIBRARY FILES RECORDED IN SYS$SYSROOT:[SYSUPD]VMIORIG.TLR






                           - 45 -

                        00152-01 32 01


  M REVISED LIBRARY FILES RECORDED IN

  SYS$SYSROOT:[SYSUPD]VMIDIFF.TLR)


       Текущая  среда  наращивания   записывается   в   набор

  VMIORIG.TLR. Если во время установки произойдет сбой  пита-

  ния или возникнет ошибка, влияющая на исход установки, мож-

  но восстановить среду наращивания  после  того,  как  будет

  смонтирован библиотечный диск и выданы  следующие  команды.

  Более подробно все это описывается в  сопровождающей  доку-

  ментации по установке.


  $@SYS$UPDATE:VMSTAILOR COPY VMIORIG

  $DELETE SYS$UPDATE:VMIORIG.TLR

  (N блоков в наличии после подгонки)

  теперь будет восстановлено то, что было удалено для

  подгонки.


       После завершения установки автоматически  восстанавли-

  вается наращиваемая конфигурация программных средств. Число

  записанных библиотечных файлов зависит от числа  библиотеч-

  ных файлов на системном диске к моменту начала установки.

       После завершения установки VOSINSTAL выдает сообщение,

  в котором говорится о восстановлении исходной  конфигурации

  программного обеспечения.

       Если на системном диске окажется недостаточно  свобод-

  ного пространства для восстановления исходной  наращиваемой

  среды, будет выдано следующее сообщение:

       1) на системном диске  оказалось  недостаточное  число

  свободных блоков для восстановления  исходной  наращиваемой

  среды. Данная среда была записана и может быть восстановле-

  на вручную после того, как будет получено достаточно прост-




                           - 46 -

                        00152-01 32 01


  ранства в результате чистки или удаления файлов. Из Y  ТРЕ-

  буемых блоков доступны только X блоков. Переменные  X  и  Y

  представляют собой, соответственно, число свободных  блоков

  на системном диске, оставшихся  после  установки,  и  общее

  число блоков, занимаемых исходной конфигурацией программно-

  го обеспечения.

       Необходимо высвободить на системном диске такое  число

  блоков, которое будет  достаточным  для  размещения  полной

  конфигурации программного обеспечения, и восстановить  дан-

  ную конфигурацию при помощи команды наращивания COPY, кото-

  рая приводится ниже:


       TAILOR>COPY VMIORIG


       Можно установить  новый  системный  диск,  на  котором

  будет достаточно свободного пространства. (более  подробная

  информация по средствам наращивания приведена  в  документе

  [1]).

       В  процессе   установки   дополнительных   программных

  средств не должно быть выявлено исправленных файлов.  Одна-

  ко, если исправленные  файлы  будут  обнаружены,  VOSINSTAL

  выдаст соответствующее сообщение и список исправленных фай-

  лов.


  Пример.


  10 REVISED LIBRARY FILES RECORDED IN SYS$SYSROOT:-

  [SYSUPD]VMIDIFF.TLR;

  %VOSINSTAL-E-LIBDIFF, следующие системные и библиотечные

   файлы не являются подходящими.

  [SYSEXE]ANALIMDMP.EXE

  [SYSEXE]ANALYZBAD.EXE



                           - 47 -

                        00152-01 32 01


  [SYSEXE]AUTHORIZE.EXE

  [SYSEXE]BOOT58.EXE

  [SYSEXE]BOOTBLOCK.EXE

  [SYSEXE]CDU.EXE

  [SYSEXE]DISKQUOTA.EXE

  [SYSEXE]EDT.EXE

  [SYSEXE]EVL.EXE

  [SYSEXE]EXCHANGE.EXE

  %VOSINSTAL-F-LIBDIFF2, перед продолжением вы должны раз-

  решить эти противоречия.

  %VOSINSTAL-F-UNEXPECTED, установка закончена, как это

  положено в непредвиденной ситуации.


       Как следует из последней строки  сообщения,  установка

  прекращается, поэтому необходимо решить, какие  из  исправ-

  ленных файлов следует оставить, а какие удалить, прежде чем

  выполнить установку повторно. Затем  удалить  с  системного

  диска все перечисленные файлы  для  того,  чтобы  процедура

  установки VOSINSTAL могла выполниться при повторном вызове.


























                           - 48 -

                        00152-01 32 01


                    5. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ



       Средства  проверки  функционирования  системы  эксперт

  разработаны для проверки правильности установки  операцион-

  ной системы МОС ВП. Средства проверки функционирования сис-

  темы вызывают ряд проверок, пред'являя системе такие требо-

  вания, которые подобны требованиям, возникающим в  процессе

  каждодневной работы.

       Средства проверки функционирования системы не являются

  средствами диагностики. Они не  пытаются  проверить  каждую

  возможность. Когда средства проверки функционирования  сис-

  темы завершают свою работу, не встретив во время выполнения

  невосстанавливаемых  ошибок,  то  система  будет  считаться

  готовой к работе.

       Средства проверки функционирования системы  используют

  устройства и действия, которые  являются  общими  для  всех

  операционных систем МОС ВП, за  исключением  дополнительных

  возможностей, каковыми является наличие компиляторов языков

  высокого уровня. В число проверяемых компонент системы вхо-

  дят следующие:

       1) стандартные периферийные устройства;

       2) возможность многопользовательской работы;

       3) сетевая работа.

       Первый раз, когда выполняются средства проверки  функ-

  ционирования системы, необходимо выполнить весь пакет.

       Система должна быть загружена к моменту начала  выпол-

  нения средств проверки функционирования системы. (полностью

  инструкции по загрузке приведены в документе [1]).

       Средства  проверки  функционирования  системы   нельзя

  выполнять одновременно с другими пользовательскими програм-



                           - 49 -

                        00152-01 32 01


  мами, а также в тех случаях, когда установлены тома пользо-

  вателей. В силу особенностей разработки  средства  проверки

  функционирования системы предполагают и требуют монопольно-

  го использования системных ресурсов. Если это требование не

  выполняется, могут  иметь  место  непредвиденные  ситуации.

  Например, поскольку средства проверки функционирования сис-

  темы используют большое количество разнообразных  системных

  ресурсов, таких как буферы основной и дисковой памяти,  они

  могут помешать работе прикладных программ, зависящих от тех

  же ресурсов. В  систему  следует  войти  с  идентификатором

  SYSTEST, указав следующую информацию:

       1) имя пользователя: SYSTEST

       2) пароль: EXPT

       Пароль в системе должен быть изменен  системным  адми-

  нистратором. Это  можно  сделать  при  помощи  команды  SET

  PASSWORD диалогового языка команд DCL.  Несанкционированное

  использование  этой  привилегированной  учетной  информации

  может нарушить защиту и секретность установки.

       После входа в систему следует проверить все  устройст-

  ва, чтобы убедиться, что выполняются следующие условия:

       1) все подлежащие  проверке  устройства  подключены  к

  источнику питания и находятся в состоянии "готово";

       2) чистые диски смонтированы и проинициализированы;

       3) на дисках размещен каталог, именуемый  [SYSTEST]  с

  OWNER_UIC=[1,7].  Его  можно  создать  при  помощи  команды

  CREATE/DIRECTORY диалогового языка команд;

       4) катушки с магнитной лентой смонтированы  на  каждом

  из устройств, подлежащих проверке, и проинициализированы  с

  меткой UETP;





                           - 50 -

                        00152-01 32 01


       5) катушки с магнитной  лентой  содержат,  по  крайней

  мере, 180 метров ленты;

       6) построчно-печатающие устройства и терминалы,  обес-

  печивающие получение листингов, заправлены бумагой;

       7) правильно установлены характеристики  терминалов  и

  скорости передачи сигналов.

       Для вызова пакета следует ввести следующую команду:


       $@EXPT


       В ответ на нее средства проверки функционирования сис-

  темы выдают следующее подсказывающее сообщение:

  RUN "ALL" EXPT PHASES OR A "SUBSET" [ALL]? RET

  (выполнить "все" фазы или  часть  фаз  "требуемая"  средств

  проверки функционирования системы [все]? вк

       Нажать клавишу "BK" (то есть выбрать указанный в квад-

  ратных скобках ответ, заданный по умолчанию). Далее средст-

  ва проверки функционирования системы выдают еще три вопроса

  в следующей последовательности:

  HOW MANY PASSES OF EXPT DO YOU WISH TO RUN ? RET

  (сколько фаз средств проверки функционирования  системы  вы

  хотите выполнить ? BK);

  HOW MANY SIMULATED USER LOADS DO YOU WANT [N]? RET

  (сколько пользователей, имитирующих нагрузочную способность

  на систему, вы хотите иметь [N]? BK);

  DO YOU WANT LONG OR SHORT REPORT FORMAT [LONG]? RET

  (хотите ли вы иметь  длинный  или  короткий  формат  отчета

  [длинный]? BK).

       Следует нажать клавишу "BK" после получения каждого из

  подсказывающих сообщений.  После  того,  как  будет  введен

  ответ на последний вопрос, средства проверки функционирова-



                           - 51 -

                        00152-01 32 01


  ния системы начнут выполнение всей последовательности  тес-

  тов, до полного завершения которых не потребуется  дополни-

  тельного  ввода  информации.  Если  выполнение   завершится

  успешно, значит операционная система  МОС  ВП  находится  в

  нормальном рабочем состоянии.

       После  выполнения  средств  проверки  функционирования

  системы  необходимо   выполнить   обслуживающую   программу

  регистрации ошибок для проверки правильности работы  обору-

  дования. (чтобы получить рекомендации по  выполнению  прог-

  раммы регистрации ошибок, следует  обратиться  к  документу

  [2]).

       Необходимо выполнять весь пакет средств проверки функ-

  ционирования системы, или выбрать  и  выполнить  часть  фаз

  проверки.

       Следует войти в систему с консольного терминала,  под-

  соединенного к вычислительной системе.  Выполнение  средств

  проверки функционирования системы с терминала, отличного от

  системной консоли, будет отмечать этот терминал как доступ-

  ный для проверки во время фазы инициализации,  в  то  время

  как на фазе проверки  устройства  будет  определяться,  что

  терминал является недоступным.

       Все файлы средств  проверки  функционирования  системы

  располагаются на системном диске в  SYS$TEST,  если  только

  они не выполняются на наращенной системе (содержимое  ката-

  лога [SYSTEST] приведено в приложении). Файлы средств  про-

  верки функционирования системы на наращенной системе распо-

  лагаются в LIB$SYSROOT:[SYSTEST].

       Средства проверки функционирования системы  используют

  каталог, [SYSTEST] для двух целей:





                           - 52 -

                        00152-01 32 01


       1) для хранения всех  файлов,  используемых  командной

  процедурой EXPT.COM (см. Приложение);

       2) для хранения временных файлов, используемых во вре-

  мя проверки.

       Все файлы, используемые командной процедурой EXPT.COM,

  размещаются в отдельном каталоге, расположенном на  систем-

  ном диске (на диске, с  которого  осуществлялась  начальная

  загрузка). Этот каталог находится в корневом каталоге и для

  него назначается  логическое  имя  SYS$TEST.  Команда  SHOW

  LOGICAL  диалогового  языка  команд  показывает  трансляцию

  логического имени SYS$TEST в типичной системе:


  $SHOW LOGICAL SYS$TEST

  "SYS$TEST"="SYS$SYSROOT:[SYSTEST]"(LNM$SYSTEM_TABLE)


       Если с помощью средств проверки функционирования  сис-

  темы необходимо проверить определенный диск, например, чис-

  тый диск, то следует создать на  этом  диске  либо  каталог

  [SYSTEST], либо каталог [SYS0.SYSTEST].

       После вхождения в систему  необходимо  подключить  все

  устройства, которые будут тестироваться.

       При запуске средств проверки функционирования  системы

  на системном диске должно быть, по крайней мере, 1200  сво-

  бодных блоков. Большие системы, такие как системы,  которые

  обеспечивают более двадцати тестовых процессов, могут  пот-

  ребовать, как минимум, 2000 свободных блоков.  Многократное

  выполнение средств проверки функционирования системы  будет

  приводить к образованию файлов регистрации  для  накопления

  тестовой информации в заданном по умолчанию каталоге и пос-

  ледующему  уменьшению  количества  дискового  пространства,

  доступного для дальнейших выполнений пакета.



                           - 53 -

                        00152-01 32 01


       Если на системный диск распространяются дисковые  кво-

  ты, то прежде, чем начать выполнение средств проверки функ-

  ционирования системы, следует отменить эти квоты.

       При проверке дисков используется большая часть доступ-

  ного свободного пространства на каждом из проверяемых  дис-

  ков. Средства проверки функционирования  системы  приблизи-

  тельно подсчитывают пространство, которое  будет  использо-

  ваться фазой  EXPDISK00  для  обычной  проверки,  следующим

  образом:

       1) для каждого проверяемого диска тест  пытается  соз-

  дать два файла. Цель этого заключается в том,  чтобы  иметь

  под об'единенное пространство,  занимаемое  двумя  файлами,

  пространство, составляющее 75% от  общего  пространства  на

  диске. Обычно каждый из файлов создается размером,  состав-

  ляющим 5% от общего пространства на диске, а  затем  расши-

  ряется  приращениями,  также  составляющими  5%  от  общего

  пространства на диске. Если в  начале  выполнения  проверки

  диск близок к заполнению, то первоначальное распределение и

  последующие шаги по приращению пространства уменьшаются  до

  1% от общего количества пространства на диске. Если и этого

  не удается сделать, то выполнение теста прекращается;

       2) файлы записываются и считываются асинхронно.  После

  двадцатикратной записи каждого файла тест  пытается  расши-

  рить файл на 5% от общего дискового  пространства  (или  на

  1%, если файл создавался с  первоначальным  распределением,

  составляющим один процент от общего  дискового  пространст-

  ва). Если попытка расширить файл не удается, то  выполнение

  теста продолжается с имеющимся распределением пространства.

  За счет создания и расширения двух файлов средства проверки

  функционирования системы пытаются создать фрагментированный



                           - 54 -

                        00152-01 32 01


  файл и ситуации, которые проверяют диск. Расширение  файлов

  указанным способом позволяет тесту  проверить  максимальные

  значения ограничений или весь диск и приспособиться к имею-

  щейся ситуации. Только недостаточный об'ем памяти при  соз-

  дании начального файла может  привести  к  тому,  что  тест

  выдаст ошибку.

       Для подготовки каждого  дискового  запоминающего  уст-

  ройства в системе с целью проверки  его  с  помощью  пакета

  средств следует выполнить следующие шаги:

       1) установить чистый диск и включить устройство.  Если

  воспользоваться чистым диском не представляется  возможным,

  можно воспользоваться любым диском с достаточным  количест-

  вом свободного  пространства,  так  как  средства  проверки

  функционирования системы не перезаписывают уже существующие

  файлы, имеющиеся на томе. Если диск содержит файлы, которые

  необходимо сохранить, то не надо инициализировать  диск,  а

  перейти к шагу 3;

       2) если диск не был инициализирован, следует  восполь-

  зоваться командой INITIALIZE диалогового языка команд, что-

  бы выполнить эту процедуру:


       $INITIALIZE DMA0[:] TEST1


       Эта команда инициализирует диск на дисковых запоминаю-

  щих устройствах см 5408 (DMA0:)  и  назначает  диску  метку

  тома TEST1. Все тома должны иметь уникальные метки;

       3) команда MOUNT/SYSTEM диалогового языка команд  под-

  соединит диск к файловой системе:


       $MOUNT/SYSTEM DMA0[:] TEST1






                           - 55 -

                        00152-01 32 01


       Эта команда монтирует том, помеченный  как  TEST1,  на

  запоминающем устройстве, представленном кодом DMA0:. Квали-

  фикатор SYSTEM указывает, что том доступен для всех пользо-

  вателей, имеющихся в системе;

       4) средства проверки функционирования системы  исполь-

  зуют при проверки диска  каталог  [SYSTEST].  Если  том  не

  содержит каталога  [SYSTEST],  то  следует  выдать  команду

  CREATE/DIRECTORY диалогового языка  команд,  чтобы  создать

  требуемый каталог.


  $CREATE/DIRECTORY/OWNER-UIC=[1,7] DMA0:[SYSTEST]


       Эта команда обеспечивает создание на устройстве  DMA0:

  каталога [SYSTEST] и указывает, что код идентификации поль-

  зователя (UIC)  равен  [1,7].  Для  того,  чтобы  выполнить

  средства проверки функционирования системы, код идентифика-

  ции пользователя должен быть равным [1,7].

       Если на диске содержится структура корневых каталогов,

  то можно создать каталог [SYSTEST] в дереве [SYS0.].

       Чтобы включить каждое запоминающее устройство на  маг-

  нитной ленте в систему, следует выполнить следующие шаги:

       1) установить чистый том, содержащий по меньшей  мере,

  180 метров магнитной ленты. Убедиться,  что  кольцо  защиты

  записи находится на месте, после чего включить питание уст-

  ройства;

       2) установить магнитную ленту на  начальную  ленточную

  марку (BOT) и убедиться, что устройство находится в состоя-

  нии "готово";

       3) необходимо инициализировать каждое  устройство,  на

  котором установлена чистая магнитная лента. Например,  если

  чистая магнитная лента установлена на устройство MSA1:, его



                           - 56 -

                        00152-01 32 01


  надо инициализировать следующим образом.


       $INITIALIZE MSA1[:] UETP


       Во время выполнения теста запись информации  осущеСТВ-

  ляется только на магнитные ленты, помеченные как UETP.

       Терминалы  и  построчно-печатающие  устройства  должны

  быть включены и находиться в состоянии "готово". Если  про-

  веряемыми устройствами являются  построчно-печатающие  уст-

  ройства, то надо проверить, чтобы они были заправлены бума-

  гой. Количество требуемой бумаги зависит от числа  повторе-

  ний выполнения средств проверки  функционирования  системы.

  Каждое повторение выполнения требует двух страниц для  каж-

  дого построчно-печатающего устройства и для каждого  терми-

  нала, обеспечивающего получение печатной копии.

       На всех терминалах должна быть установлена  надлежащая

  скорость передачи и назначены соответствующие характеристи-

  ки

       Спулинговые устройства и устройства, назначаемые  оче-

  редям, будут давать ошибку на  фазе  инициализации  средств

  проверки функционирования системы и поэтому не будут прове-

  ряться.

       Если средства проверки функционирования системы выпол-

  няются с терминала, отличного от системной консоли,  то  на

  фазе  проверки  устройства  будет  отображаться  сообщение,

  говорящее о том, что терминал недоступен для проверки.

       Средства проверки  функционирования  системы  не  осу-

  ществляют тестирование следующих устройств:

       1) устройств, которые требуют взаимодействия с  опера-

  тором (например, таких  как  устройства  считывания  перфо-

  карт);



                           - 57 -

                        00152-01 32 01


       2) программных устройств (таких, например, как фиктив-

  ные устройства и почтовые ящики локальных запоминающих уст-

  ройств).

       Средства проверки функционирования системы  не  тести-

  руют напрямую дисковые адаптеры общей  шины,  так  как  они

  неявно тестируются при проверке дисковых запоминающих  уст-

  ройств, запоминающих устройств на магнитной  ленте  и  сети

  "трал".

       Средства проверки функционирования системы  не  тести-

  руют консольный терминал и устройство памяти консоли.  Если

  была загружена система и запущены средства  проверки  функ-

  ционирования системы, то, тем самым,  ясно,  что  эти  уст-

  ройства функционируют.

       Если выполняются средства проверки функционирования  в

  системе на малых дисках, то следует быть готовым к  ограни-

  чениям по дисковому пространству. Из-за ограниченности дис-

  кового пространства необходимо выполнить специальные проце-

  дуры, чтобы подготовиться к выполнению пакета. При  наличии

  системы на малых дисках можно выполнить  средства  проверки

  функционирования системы одним из двух способов:

       1) с библиотечного диска (LIB$SYSROOT);

       2) с системного диска после копирования  соответствую-

  щих файлов.

       Выполнение средств проверки функционирования системы с

  библиотечного диска является более легким  и  оставляет  на

  системном диске больше свободного  пространства,  однако  в

  этом случае пакету разрешается осуществлять запись на  биб-

  лиотечный диск. Если планируется выполнять средства провер-

  ки функционирования  системы  из  LIB$SYSROOT,  то  следует

  выполнить следующие шаги:



                           - 58 -

                        00152-01 32 01


       1) войти в систему с учетным идентификатором SYSTEST;

       2) поместить библиотечный диск на устройство DMA1;

       3) вызвать процедуру,  обеспечивающую  наращивание,  и

  смонтировать библиотечный диск как диск, на который  разре-

  шается запись, с помощью следующей команды:


  $@SYS$UPDATE:VMSTAILOR MOUNT/WRITE DMA1:


       4) запустить выполнение средств проверки  функциониро-

  вания системы с помощью следующей команды:


       $@LIB$TEST:EXPT


       В качестве альтернативной возможности можно  выполнить

  средства проверки  функционирования  системы  с  системного

  диска. Этот способ выполнения пакета позволяет уберечь биб-

  лиотечный диск от записи, но  за  счет  этого  используется

  больше пространства системного диска.

       Для выполнения средства проверки функционирования сис-

  темы с системного диска,  необходимо  сначала  смонтировать

  библиотечный диск с помощью команды наращивания MOUNT, пос-

  ле чего скопировать группу файлов на системный  диск.  Если

  необходимо снять  библиотечный  диск  во  время  выполнения

  средств проверки функционирования системы, то  прежде,  чем

  вызвать пакет, следует перенести на системный диск дополни-

  тельные файлы.

       Для выполнения пакета с системного  диска,  необходимо

  выполнить следующее:

       1)  войти  в  систему  под   учетным   идентификатором

  SYSTEST;

       2) установить библиотечный диск на устройство DMA1;





                           - 59 -

                        00152-01 32 01


       3) вызвать процедуру,  обеспечивающую  наращивание,  с

  помощью следующей команды:


       $@SYS$UPDATE:VMSTAILOR


       4) ввести следующую последовательность команд  наращи-

  вания:


       TAILOR>MOUNT DMA1:

       TAILOR>COPY EXPT


       5) если во время выполнения средств проверки  функцио-

  нирования системы потребуется снять библиотечный  диск,  то

  необходимо ввести дополнительные команды наращивания:


  TAILOR>COPY/FILE CONVERT

  TAILOR>COPY/FILE [SYSLIB]CONVSHR

  TAILOR>COPY/FILE CDU

  TAILOR>COPY/FILE DIFF

  TAILOR>COPY/FILE SEARCH

  TAILOR>COPY/FILE [SYSHLP]HELPLIB.HLB


       6) закончить наращивание с помощью команды EXIT:


       TAILOR>EXIT


       Каждый раз, когда вызываются средства  проверки  функ-

  ционирования системы, указываются либо  явно,  либо  неявно

  следующие переменные:

       1) какая часть средств проверки функционирования  сис-

  темы должна быть выполнена (или, что должен  быть  выполнен

  весь пакет);

       2)  какое   количество   последовательных   выполнений

  средств  проверки  функционирования  системы  должно   быть



                           - 60 -

                        00152-01 32 01


  выполнено;

       3) какое количество пользователей должно быть имитиро-

  вано средствами проверки функционирования системы  в  тесте

  загрузки системы;

       4) количество информации, которая должна выводиться на

  консоль.

       Эти переменные определяются на основе ответов на  воп-

  росы, которые задаются средствами проверки функционирования

  системы в начальном диалоге.

       Когда инициируются средства проверки  функционирования

  системы, они выдают следующее подсказывающее сообщение:

  RUN "ALL" EXPT PHASES OR A "SUBSET" [ALL]?

  (выполнить все фазы средств проверки функционирования  сис-

  темы или отдельную проверку [все]?)

       Повсюду в начальном диалоге квадратные  скобки  указы-

  вают значение, принимаемое по  умолчанию,  а  также  такое,

  которое можно выбрать путем нажатия клавиши "BK".

       Когда выбирается значение, задаваемое по  умолчанию  и

  равное ALL (все),  то  средства  проверки  функционирования

  системы должны выдать следующее подсказывающее сообщение:

  HOW MANY PASSES OF EHPT DO YOU WISH TO RUN ?

  (сколько раз вы хотели выполнить пакет ?)

       Можно повторить выполнение пакета столько раз, сколько

  необходимо. Если ввести единицу в ответ  на  подсказывающее

  сообшение (или нажать клавишу "BK" для подтверждения значе-

  ния, задаваемого по умолчанию), то  пакет  прекращает  свое

  функционирование после завершения выполнения  единственного

  прогона. Если указать число, большее чем 1, то  пакет  про-

  должает свое выполнение до тех пор, пока не будет выполнено

  указанное число повторений (проходов).



                           - 61 -

                        00152-01 32 01


       Средства проверки функционирования системы могут  быть

  выполнены единожды, чтобы осуществить  проверку  того,  что

  система работоспособна, или они могут быть повторены столь-

  ко раз, сколько указывалось в ответе на запрос о количестве

  повторений.

       Когда  указывается  несколько  повторений   выполнения

  средств проверки функционирования системы, то можно  запро-

  сить выдачу краткого протокола на консоль.

       После определения числа  проходов,  средства  проверки

  функционирования системы выдадут  следующее  подсказывающее

  сообщение:

  HOW MANY SIMULATED USER LOADS DO YOU WANт [N]?

  (какое число пользователей вы бы хотели определить [N]?)

       Ответ на  это  подсказывающее  сообщение  обеспечивает

  информацией, необходимой для выполнения  теста  нагрузочной

  способности. Максимальное количество пользователей, которое

  должно быть введено, будет зависеть от  об'ема  оперативной

  памяти и свопингового и страничного пространства,  допуСТИ-

  мого в операционной системе МОС ВП. Средства проверки функ-

  ционирования системы берут эти показатели в учетной  инфор-

  мации в том случае, когда обрабатывается значение, заданное

  по умолчанию.

       Следующее подсказывающее сообщение  позволяет  выбрать

  один из двух форматов консольного отчета:

  DO YOU WANT LONG OR SHORT REPORT FORMAT [LONG]?

  (хотите ли вы получить длинный или короткий  формат  отчета

  [длинный]?)

       Если выбирается длинный  формат  отчета  (заданный  по

  умолчанию), то средства проверки  функционирования  системы

  посылают на консоль все  сообщения  об  ошибках,  наряду  с



                           - 62 -

                        00152-01 32 01


  информацией о начале и конце всех фаз  и  тестов.  Средства

  проверки  функционирования  системы  записывают  все   свои

  выходные сообщения в файл EXPT.LOG.

       Не целесообразно получать на терминале большие  об'емы

  выходных данных, выдаваемые средствами проверки  функциони-

  рования системы. Например, если следует выполнить  средства

  проверки функционирования системы, а вывод  осуществить  на

  терминал, обеспечивающий получение печатных копий, то  рас-

  печатка всех выходных данных может замедлить процесс тести-

  рования. Эта задержка может быть несущественной, если  зат-

  ребован только один прогон пакета. Можно указать  использо-

  вание короткого формата, если выполняется несколько  прого-

  нов пакета с выводом информации на терминал, обеспечивающий

  получение печатной копии.

       При выборе короткого формата, средства проверки  функ-

  ционирования системы отображают информацию о состоянии кон-

  соли, такую как сообщения об  ошибках  и  предупреждения  о

  начале и конце каждой фазы. Эта информация позволяет  опре-

  делить, нормально ли  происходит  выполнение  пакета.  Если

  короткий формат консольного протокола указывает на  имевшую

  место неисправность, то можно проверить файл  EXPT.LOG  для

  получения добавочной информации. Этот дисковый файл  содер-

  жит всю выходную информацию, генерируемую различными  фаза-

  ми, а также информацию о состоянии, которая отображается на

  консоли.

       Имеется возможность выполнить отдельную фазу  проверки

  путем ввода слова SUBSET или символа S в ответ на следующее

  подсказывающее сообщение:

  RUN "ALL" EXPT PHASES OR A "SUBSET"[ALL]?





                           - 63 -

                        00152-01 32 01


  (выполнять "все"  фазы  средств  проверки  функционирования

  системы или "поднабор"[все]?)

  средства проверки функционирования системы выдают подсказы-

  вающее сообщение для выбора требуемой фазы проверки:

  YOU CAN CHOOSE ONE OR MORE OF THE FOLLOWING PHASES:

  (вы можете выбрать одну или несколько следующих фаз:)

  DEVICE LOAD, SYSNET, CLUSTER

  PHASES(S):

       Принцип умолчания  здесь  не  применяется.  Необходимо

  ввести одно или несколько имен фаз. Если выбирается две или

  более фаз, необходимо отделять их  названия  пробелами  или

  запятыми.

       Если  выбрана  фаза   LOAD(нагрузочная   способность),

  средства проверки функционирования системы  отвечают  тремя

  подсказывающими сообщениями, как и  для  случая  выполнения

  всего пакета.

       Если выбрана фаза, отличная от LOAD, средства проверки

  функционирования системы отвечают следующими двумя  подска-

  зывающими сообщениями:

  HOW MANY PASSES OF EXPT DO YOU WISH TO RUN ?

  (сколько прогонов средств проверки функционирования системы

  вы бы хотели выполнить ?)

  DO YOU WANT LONG OR SHORT REPORT FORMAT [LONG]?

  (длинный или короткий формат  отчета  вы  бы  хотели  иметь

  [длинный]?)

       Управляющие символы УС/Y и УС/C  позволяют  прекратить

  выполнение средств проверки функционирования системы до  их

  нормального завершения. Однако нормальное завершение выпол-

  нения пакета включает в  себя  удаление  различных  файлов,

  которые были созданы пакетом для тестовых  целей.  Все  эти



                           - 64 -

                        00152-01 32 01


  процедуры очистки могут быть  прерваны  или  не  выполнены,

  если будут введены управляющие символы УС/Y или УС/C.

       Действие этих управляющих символов  зависит  от  того,

  какая  часть  средств  проверки  функционирования   системы

  выполняется.

       Можно прервать выполнение командной процедуры проверки

  средств функционирования системы нажатием УС/Y. В этом слу-

  чае файлы и сетевые процессы  в  каталоге  [SYSTEST]  могут

  быть удалены неполностью.

       Если выполняется отдельный  тестовый  образ,  то  ввод

  символа УС/Y прерывает текущий тест пакета и временно возв-

  ратит управление интерпретатору  команд.  После  того,  как

  тест будет прерван, можно ввести целый ряд команд  диалого-

  вого языка команд, которые выполняются командным  интерпре-

  татором, в результате чего не будет производиться  удаление

  текущего  образа.  (в  документе  [3]  содержится   таблица

  команд, выполняемых интерпретатором  команд).  Кроме  того,

  можно ввести любую из следующих команд:

       1) CONTINUE продолжает тестирование с  точки  прерыва-

  ния;

       2) STOP прекращает выполнение теста и передает  управ-

  ление интерпретатору команд;

       3)  EXIT  выполняет  процедуры  очистки  и  прекращает

  выполнение  теста,  после  чего  управление  передается  на

  интерпретатор команд;

       4) любая команда диалогового языка команд, отличная от

  упомянутой выше. Тест выполняет процедуры очистки и прекра-

  щает свое выполнение, после чего выполняется команда диало-

  гового языка команд.





                           - 65 -

                        00152-01 32 01


       Использование команды STOP может предотвратить  выпол-

  нение процедур очистки, которые обычно выполняются. Следует

  использовать команду EXIT,  если  необходимо,  чтобы  образ

  выполнил свои процедуры очистки,  прежде  чем  он  завершит

  работу.

       Можно прервать выполнение данной  командной  процедуры

  нажатием УС/C, но после нажатия УС/C не  будет  возможности

  выполнить текущую фазу проверки. Средства проверки функцио-

  нирования системы автоматически переходят к выполнению сле-

  дующей фазы в основной командной процедуре.

       Некоторые фазы выполнения средств проверки  функциони-

  рования системы реагируют на ввод УС/C немедленной очисткой

  и прекращением всей деятельности. Тесты, которые  допускают

  использование УС/C, как только начнут выполнение,  высветят

  следующее сообщение:

  %UETP-I-ABORTC, "TESTNAME" TO ABORT THIS TEST, TYPE ^C.

  ("имя теста". Для прекращения этого теста нажмите ^C.)


       Фазы, которые не  выводят  вышеприведенное  сообщение,

  будут прекращать все процессы, которые были запущены, но  в

  этом случае процессы не будут иметь  возможности  выполнить

  обычные процедуры очистки.

       Если  выполняется  отдельный  тестовый  образ,   можно

  использовать УС/C, чтобы прекратить его выполнение и выпол-

  нить процедуры очистки.

       Когда при выполнении средств проверки функционирования

  системы встречается ошибка, то они будут реагировать на эту

  ошибку так, как на нее  реагировала  бы  обычная  пользова-

  тельская программа. Пакет либо выдает сообщение об ошибке и

  продолжает выполнение, либо сообщает о неисправимой  ошибке




                           - 66 -

                        00152-01 32 01


  и прекращает выполнение образа или  фазы.  В  любом  случае

  пакет не пытается определить причину ошибки.

       Средства проверки функционирования  системы  предпола-

  гают, что оборудование, предназначенное для  функционирова-

  ния операционной системы МОС ВП,  правильно  установлено  и

  является работоспособным. Если средства проверки функциони-

  рования системы выдают сообщение об ошибке, которую  невоз-

  можно диагностировать, можно обратиться к  средствам  диаг-

  ностики и регистрации ошибок операционной системы МОС ВП. В

  системе постоянно хранятся данные о различных видах ошибок.

  Можно выполнить обслуживающую программу регистрации  ошибок

  и получить подробный отчет об ошибках оборудования  и  сис-

  темных ошибках, которые  возникали  при  работе.  Отчеты  о

  зарегистрированных ошибках обеспечивают информацией о  сос-

  тоянии устройств и о запросах на ввод/вывод в  момент  воз-

  никновения ошибки. Средства диагностики позволяют  осущест-

  вить исчерпывающую проверку устройства или носителя,  чтобы

  определить источники любых ошибок.

       Порядком выполнения тестов средств проверки функциони-

  рования системы можно управлять с того терминала, с которо-

  го они были вызваны. Этот терминал всегда отображает инфор-

  мацию о состоянии, такую как сообщение, которое об'являет о

  начале и конце каждой фазы, и сообщения, которые сигнализи-

  руют об ошибках. Выполняемые тесты посылают различные  типы

  выходных сообщений в различные файлы  регистрации  (которые

  могут включать исходный терминал) в  зависимости  от  того,

  как вызывались тесты. Файлы регистрации  содержат  выходную

  информацию, сгенерированную выполняющимися тестовыми проце-

  дурами. Даже если выполнение средств проверки  функциониро-

  вания системы завершается  успешно,  то  есть  без  ошибок,



                           - 67 -

                        00152-01 32 01


  отображаемых на терминале, тем не менее лучше проверить эти

  файлы регистрации на  наличие  ошибок.  Более  того,  когда

  ошибки отображаются на терминале, следует  проверить  файлы

  регистрации на наличие более  подробной  информации  об  их

  источнике и характере.

       Сообщения об ошибках, которые появляются на  терминале

  и записываются в  файлы  регистрации,  имеют  два  основных

  источника:

       1) сами тесты пакета;

       2) проверяемые системные компоненты.

       Некоторые части средств проверки функционирования сис-

  темы,   такие   как    тесты    устройств    EXPINIT00.EXE,

  EXPCLIG00.EXE и EXPDNET00.COM позволяют  получить  дополни-

  тельную информацию, касающуюся  порядка  выполнения  тестов

  или тех проблем, которые встретились. Поскольку эта  инфор-

  мация обычно незначительна,  то  она  подавляется.  Однако,

  если тесты могут транслировать логическое имя MODE в  экви-

  валентную строку DUMP, то они  выдают  сообщения  вместе  с

  этой информацией.

       В конце выполнения средств  проверки  функционирования

  системы в SYS$TEST содержится файл регистрации,  называемый

  EXPT.LOG. В этом файле содержится вся  информация,  генери-

  руемая всеми тестами и фазами пакета. Если выполнение вклю-

  чает в себя несколько проходов,  то  следует  найти  версию

  EXPT.LOG для каждого прохода.

       Когда выполняется тестовый  пакет  полностью,  или  по

  отдельной фазе, за один, или за  несколько  проходов,  файл

  (или файлы) регистрации, называемый EXPT.LOG, будет  содер-

  жать информацию только  из  самого  последнего  выполнения.

  Каждая версия  файла  EXPT.LOG  из  предыдущего  выполнения



                           - 68 -

                        00152-01 32 01


  переименовывается в OLDEXPT.LOG. Файл (или файлы), называе-

  мый OLDEXPT.LOG, будет содержать информацию только предыду-

  щего выполнения.

       Если выполнение средств проверки функционирования сис-

  темы завершается нормально,  то  SYS$TEST  может  содержать

  другие файлы регистрации. Обычно эти логические файлы  сли-

  ваются и помещаются в EXPT.LOG. Однако, если они появляются

  на системном диске, то они могут быть использованы для про-

  верки на наличие ошибок, но в этом случае они  должны  быть

  удалены прежде, чем будут выполняться  любые  новые  тесты.

  Можно удалить вручную различные файлы регистрации или вновь

  выполнить средства проверки функционирования системы, кото-

  рые проверяют наличие старых файлов EXPT.LOG и удаляют их.

       Типичные неисправности перечисляются для  того,  чтобы

  приблизительно отразить частоту, с которой они могут  появ-

  ляться при  выполнении  средств  проверки  функционирования

  системы:

       1) неправильные квоты, привилегии или учетная информа-

  ция;

       2) ошибка фазы EXPINIT01;

       3) недостаточное количество дискового пространства;

       4) проблемы, возникающие  во  время  выполнения  теста

  нагрузочной способности;

       5) ошибки сети;

       6) зарегистрированные, но не высвечиваемые ошибки;

       7) отсутствие блока  управления  процессом  (PCB)  или

  слот свопинга;

       8) зависания;

       9) ошибки внутренней диагностической проверки.





                           - 69 -

                        00152-01 32 01


       Если назначенные квоты и привилегии не  согласуются  с

  теми, которые являются стандартными для учетного  идентифи-

  катора SYSTEST, то средства проверки функционирования  сис-

  темы выдают сообщение об ошибке:


  пример.


    EXPINIT00

    ERROR COUNT = 1

    -UETP-W-TEXT THE FOLLOWING:

    OPER PRIVILEGE

    BIOLM QUOTA

    ENQLM QUOTA

    FILLM QUOTA

    ARE NON-STANDARD FOR THE SYSTEST ACCOUNT AND MAY RESULT

    IN UETP ERRORS.


       В этом примере данное сообщение информирует о том, что

  привилегия OPER и квоты BIOLM, ENQLM и FILLM были назначены

  либо неверно, либо не назначены вовсе.

       В системе МОС ВП учетный идентификатор  SYSTEST  обла-

  дает следующими привилегиями и квотами:


      1) привилегии:

  CMKRNL     CMEXEC        NETMBX    DIAGNOSE

  DETACH     PRMCEB        PRMMBX    PHY_IO

  GRPNAM     TMPMBX        VOLPRO    LOG_IO

  SYSNAM     SYSPRV        SETPRV    GROUP

      2) квоты:

  BIOLM: I2      PRCLM: 8

  DIOLM: 55      ASTLM: 55

  FILLM: 20      BYTLM: 20480



                           - 70 -

                        00152-01 32 01


  TQELM: 20      CPU: нет ограничений

  ENQLM: 20      PGFLQUOTA: 10000

       Если эти привилегии и квоты меняются, то средства про-

  верки функционирования системы будут выполняться неправиль-

  но.

       Чтобы проверить, что назначены именно эти привилегии и

  квоты, следует использовать команды SHOW  PROCESS/PRIVILEGE

  и SHOW PROCESS/QUOTA диалогового языка команд. На терминале

  отображаются все привилегии и квоты, которые действуют  для

  текущего учетного идентификатора:


       1) CMKRNL - можно изменить режим выполнения  на  режим

  KERNEL;

       2) CMEXEC - можно изменить режим выполнения  на  режим

  EXEC;

       3) SYSNAM - можно обеспечивать внесение в таблицу сис-

  темных логических имен;

       4) GRPNAM -  можно  обеспечивать  внесение  в  таблицу

  групповых логических имен;

       5) DETACH - можно создавать отсоединенные процессы;

       6) DIAGNOSE - можно диагностировать устройства;

       7) LOG_IO - можно делать логический ввод/вывод;

       8) GROUP - можно воздействовать на другие процессы той

  же самой группы;

       9) PRMCEB - можно создавать постоянные кластеры  общих

  событий;

       10) PRMMBX - можно создавать постоянный почтовый ящик;

       11) SETPRV - можно устанавливать любой привилегирован-

  ный бит;

       12) TMPMBX - можно создавать временный почтовый ящик;




                           - 71 -

                        00152-01 32 01


       13) NETMBX - можно создавать сетевое устройство;

       14) VOLPRO - можно не  принимать  во  внимание  защиту

  тома;

       15) PHY_IO - можно делать физический ввод/вывод;

       16) SYSPRV - можно выбирать об'екты, несмотря на  сис-

  темную защиту.


       Квоты процесса:


  учетное имя: SYSTEST

  предел CPU: неопределен

  квота счетчика байтов для буферизованного

  ввода/вывода: 20480

  временная квота для ввода из очереди: 20

  квота для страничного файла: 1000

  заданный по умолчанию кластер страничного отказа: 32

  квота для очередей: 20

  лимит прямого ввода/вывода: 55

  лимит буферизованного ввода/вывода: 12

  квота на число открытых файлов: 20

  квота на число подпроцессов: 8

  лимит асинхронных системных прерываний: 55


       Если привилегии или квоты не удовлетворяют,  то  можно

  выполнить обслуживающую программу AUTHORIZE,  чтобы  допол-

  нить их. (описание обслуживающей программы AUTHORIZE приве-

  дено в документе [2]). В качестве альтернативного  варианта

  можно временно назначить правильные  привилегии,  используя

  команду SET PROCESS/PRIVILEGES.

       Если вход в  систему  был  произведен  с  неправильным

  учетным идентификатором, то сообщение об ошибке информирует




                           - 72 -

                        00152-01 32 01


  об этом и просит войти в систему под учетным  идентификато-

  ром SYSTEST.

       Фаза EXPINIT01 фиксирует неисправности, которые  появ-

  ляются в периферийных устройствах. Этот  тип  сообщений  об

  ошибках может указывать любую из следующих ошибок:

       1) неисправность устройства;

       2) устройство не поддерживается или устройство не было

  смонтировано;

       3) устройство принадлежит другому пользователю;

       4) запись на устройство была блокирована;

       5) устройство выключено.

       Действие, которое  следует  выполнить,  в  явном  виде

  задается в сообщении об ошибке.  Например,  можно  получить

  сообщение от  процесса  OPCOM,  информирующее  о  возникшей

  проблеме и рекомендующее действия по ее исправлению.

       Другие сообщения об ошибках могут относиться к  инфор-

  мации, в которой об'яснение дается в неявной форме.

       Для локализации ошибки, необходимо определить, где или

  когда она возникла при выполнениии  программного  обеспече-

  ния:

       1) необходимо  выполнять  тест  каждого  устройства  в

  отдельности. Одна из причин необходимости такого выполнения

  заключается в том, чтобы определить, может  ли  быть  вновь

  воссоздана данная ошибка. Кроме того, можно более легко  ее

  найти, выделив причину, вызывающую ошибку, используя  подм-

  ножество программного обеспечения. Если,  например,  ошибка

  возникает только тогда, когда выполняется полная фаза  про-

  верки устройств, а не тогда, когда выполняется индивидуаль-

  ный тест поврежденного устройства, то в этом случае причина

  неисправности относится к взаимодействию устройств. И  нао-



                           - 73 -

                        00152-01 32 01


  борот, если можно воссоздать ошибку выполнением  единствен-

  ного теста устройства, то тогда можно утверждать, что  дан-

  ная ошибка не относится к взаимодействию устройств;

       2) необходимо выполнять тест устройства  с  различными

  носителями. Если выполняется отдельный тест устройства, при

  выполнении которого возникает ошибка, то дефект может  зак-

  лючаться в магнитной ленте или в дисковом носителе.  Выпол-

  нение того же самого теста с новым носителем позволит опре-

  делить, в этом ли заключается ошибка.

       Когда организуется последовательное выполнение  прохо-

  дов средств проверки  функционирования  системы,  то  файлы

  регистрации накапливаются на диске, на котором  выполняется

  пакет и, тем самым, уменьшают количество свободного  диско-

  вого пространства, предоставляемого для  каждого  успешного

  прохода. Если количество предоставляемого дискового  прост-

  ранства становится слишком мало для  текущей  загрузки,  то

  сообщение об ошибке будет указывать на недостаточное  коли-

  чество дискового пространства.

       Необходимо увеличить количество пространства,  доступ-

  ного на диске. Можно добиться этого одним  или  несколькими

  способами из числа перечисленных ниже:

       1) удалением ненужных файлов;

       2) чисткой файлов, если существует несколько  их  вер-

  сий;

       3) монтированием тома с достаточным количеством прост-

  ранства;

       4) проверкой дисковых квот, которые могут быть  разре-

  шены на диске. Если они разрешаются, то либо запретить  их,

  либо увеличить их (описание обслуживающей программы  диско-

  вых квот приведено в документе [2]).



                           - 74 -

                        00152-01 32 01


       Во  время  выполнения  теста  нагрузочной  способности

  может возникнуть целый ряд ошибок, поскольку командные про-

  цедуры, которые  вызываются  во  время  выполнения  тестов,

  выполняются несколькими обслуживающими программами и  вклю-

  чают многие функции. Обнаружение ошибок может быть  затРУД-

  нено, поскольку средства проверки функционирования  системы

  удаляют  файлы  регистрации,  которые  создаются  во  время

  выполнения теста нагрузочной способности.

       Если во время выполнения теста нагрузочной способности

  возникают затруднения, а причина их не ясна, то можно моди-

  фицировать EXPT.COM, чтобы сохранить файлы регистрации:

       1) следует присоединить квалификатор /NODELETE к  сле-

  дующей строке:


  $TCNTRL

  EXPLOAD00.DAT/PARALLEL_COUNT='LOADS/REPORT_TYPE='REPORT


       2) удалить следующую строку:


       $DELETE EXPLO*.LOG;*


       Вновь выполнить тест нагрузочной способности с указан-

  ными изменениями, чтобы попытаться вновь воссоздать возник-

  шую ситуацию.

       Если была вновь воссоздана  та  же  ситуация,  следует

  проверить содержимое  соответствующего  файла  регистрации.

  Чтобы определить какой  файл  регистрации  следует  читать,

  необходимо понять схему, по которой тест  нагрузочной  спо-

  собности присваивает имена своим процессам и файлам регист-

  рации (имена файлов регистрации получаются из имен  процес-

  сов).





                           - 75 -

                        00152-01 32 01


       Тест нагрузочной способности создает процессы, которые

  именуются следующим образом: EXPLOADNN_NNNNN.

       Если создается  более  десяти  процессов,  то  порядок

  нумерации для части EXPLOADNN, входящей в состав имени про-

  цесса, начинается с EXPLOAD02, в то время как четыре  цифры

  другой части имени увеличиваются последовательно.

       Каждый процесс теста нагрузочной  способности  создает

  два файла регистрации. Первый  файл  регистрации  создается

  тестовым контроллером, а второй  -  самим  процессом.  Файл

  регистрации, необходимый для того, чтобы проверить информа-

  цию об ошибке в любом заданном процессе  теста  нагрузочной

  способности, является тем файлом, который был создан тесто-

  вым контроллером первым.

       Файл регистрации теста нагрузочной  способности  полу-

  чает свое имя  от  имени  процесса,  присоединяя  последние

  четыре цифры имени процесса к EXPLO. Файл регистрации  тес-

  тового контроллера и файл регистрации процесса,  образуемые

  для каждого процесса, используют то  же  самое  имя  файла,

  однако файл регистрации процесса имеет более высокий  номер

  версии, равный двум.

       Необходимо считывать файл регистрации с меньшим  номе-

  ром версии, поскольку этот файл является тем файлом,  кото-

  рый содержит команды теста нагрузочной способности и инфор-

  мацию об ошибках.

       Затем необходимо восстановить файл EXPT.COM в первона-

  чальное состояние  и  удалить  файлы  регистрации,  которые

  остались от теста нагрузочной  способности  (EXPLO*.LOG;*).

  Ошибка при удалений этих файлов может привести к  возникно-

  вению проблем с дисковым пространством.





                           - 76 -

                        00152-01 32 01


       Сообщение об ошибке в сети "ТРАЛ" может  указывать  на

  то, что сеть недоступна.

       Если сеть включается в систему, то необходимо  открыть

  ее.

       Если сеть не включается в систему, можно  игнорировать

  сообщение об ошибке. Это считается нормальным  и  не  будет

  влиять на выполнение пакета.

       При ошибках, относящихся  к  работе  сети,  необходимо

  выполнить следующие действия:

       1) выполнить отдельную фазу проверки сети "ТРАЛ", что-

  бы определить, могут ли быть вновь воссозданы ошибки;

       2) обратиться к документу [4] или  к  документации  по

  установке спо "ТРАЛ".

       Если ошибки не появляются на консольном терминале  или

  не регистрируются в файле EXPT.LOG, следует выполнить  обс-

  луживающую программу регистрации ошибок, чтобы  посмотреть,

  были ли  зарегистрированы  в  файле  ERRLOG.SYS  какие-либо

  ошибки. (информация о  выполнении  обслуживающей  программы

  регистрации ошибок приведена в [2]).

       Чтобы выяснить причину ошибки отсутствия блока  управ-

  ления процессом PCB или слоты свопинга, надо  сделать  сле-

  дующее:

       1) вновь  выполнить  отдельную  фазу,  которая  выдает

  сообщение об ошибке, чтобы посмотреть, может ли быть  вновь

  воспроизведена эта ошибка;

       2) увеличить размер файла страниц, используя либо файл

  команд SYS$UPDATE:SWAPFILES.COM, либо  обслуживающую  прог-

  рамму генерации системы (смотрите [2]);

       3) при  необходимости,  увеличить  значение  параметра

  MAXPROCESSCNT программы SYSGEN и перезагрузить систему;



                           - 77 -

                        00152-01 32 01


       4) при необходимости, увеличить как размер файла стра-

  ниц, так и значение параметра MAXPROCESSCNT.

       Если отсутствует ответ на запрос  с  клавиатуры  и/или

  активность системного диска, то это означает,  что  система

  может находиться в состоянии зависания.

       Системное зависание бывает трудно  отследить,  поэтому

  всегда необходимо сохранять для справочных  целей  дамповый

  файл. Чтобы понять, почему  возникло  системное  зависание,

  следует выполнить программу анализа дампов, которая  приве-

  дена в [2]. К числу возможных причин подобной ошибки  отно-

  сятся:

       1) недостаточный размер пула. Необходимо перезагрузить

  систему с большим значением параметра NPAGEVIR;

       2) недостаточный размер файла страниц. Необходимо уве-

  личить размер файла страниц, используя программу SYSGEN;

       3) неисправность устройства  ввода/вывода,  вызывающая

  зацикливание устройства.

       Когда система прекращает работу, на консоли появляется

  сообщение о технической неисправности и  в  такой  ситуации

  важно сохранить файлы SYS$SYSTEM:SYSDUMP.DMP  и  ERRLOG.SYS

  для того, чтобы они были доступны для анализа. Кроме  того,

  важно знать, может ли быть  воссоздана  ошибка.  Это  можно

  проверить повторным выполнением средств проверки функциони-

  рования системы.

       Средства проверки функционирования системы выполняются

  путем вызова основной командной процедуры, которая содержит

  команды, обеспечивающие вызов каждой фазы проверки.  Выпол-

  нение процедуры начинается с выдачи подсказывающих  сообще-

  ний для ввода ответов, обеспечивающих информацию, необходи-

  мую для различных фаз проверки.



                           - 78 -

                        00152-01 32 01


       Основная командная процедура EXPT.COM содержит  коман-

  ды, которые последовательно инициируют каждую фазу проверки

  и выполняют такие задачи, как определение логических имен и

  обработка файлов, генерируемых тестами.

       Кроме того, процедура EXPT.COM выдает команды, которые

  вызывают программу управления фазами EXPPHAS00.EXE,  участ-

  вующую  в  управлении  каждой  фазы   проверки.   Программа

  EXPPHAS00 начинает выполнение нескольких отсоединенных про-

  цессов и печатает информацию о состоянии после их  заверше-

  ния, а также другую информацию, касающуюся выполненных про-

  цессов.

       Фаза  инициализации  готовит  тесты  средств  проверки

  функционирования системы к активной работе следующими  спо-

  собами:

       1)  образ  EXPINIT00.EXE  обеспечивает  подсказывающее

  сообщение для ввода с терминала. С помощью введенных  отве-

  тов определяются переменные, которые воздействуют на выпол-

  нение тестов пакета;

       2) образ EXPINIT01.EXE накапливает информацию обо всех

  контроллерах, имеющихся в системе, и связанных с ними  уст-

  ройствах.  Этот  образ   записывает   информацию   в   файл

  EXPINIDEV.DAT;

       3) используя информацию, содержащуюся в EXPINIDEV.DAT,

  образ EXPINIT01.EXE проверяет, какие устройства  в  системе

  являются работоспособными. Это осуществляется путем прогона

  соответствующего теста устройства, который  выполняет  оди-

  ночные операции чтения/записи для каждого устройства.  Если

  при выполнении этого теста обнаруживаются ошибки, то запись

  об устройстве в файле EXPINIDEV.DAT указывает  на  то,  что

  устройство не могло быть  оттестировано,  и  как  результат



                           - 79 -

                        00152-01 32 01


  этого последующие тесты пакета игнорируют это устройство;

       4)  для   каждого   тестируемого   контроллера   образ

  EXPINIT01.EXE   записывает   некоторую   строку   в    файл

  EXPCONT00.DAT. Это необходимо для проверки,  так  как  пос-

  редством этой строки тестовый файл связывается с соответст-

  вующим контроллером.

       Сводная информация файла EXPINIDEV.DAT всегда  сущест-

  вует в файле EXPT.LOG. А образ  EXPINIT01.EXE  выводит  эту

  информацию на консоль, если был затребован  длинный  формат

  отчета.

       Фаза проверки устройства  включает  в  себя  отдельные

  тесты для каждого типа устройств, таких как магнитные  дис-

  ки, магнитные ленты, построчно-печатающие устройства и тер-

  миналы.

       Фаза проверки устройств  пакета  содержит  выполняемый

  образ-программу управления фазой EXPPHAS00, которая создает

  отсоедененный процесс для каждого проверяемого  контроллера

  устройств. Например, если в состав входят три  терминальных

  контроллера, один контроллер построчно-печатающих устройств

  и два дисковых контроллера, то данный образ  создает  шесть

  отсоединенных процессов. Отсоединенные процессы параллельно

  выполняют образы, которые  проверяют  различные  типы  уст-

  ройств.

       Фаза инициализации пакета создает файлы  EXPINIDEV.DAT

  и EXPCONT00.DAT. Файл EXPINIDEV.DAT содержит данные,  отно-

  сящиеся к поддерживаемым операционной системой МОС ВП конт-

  роллерам   и   связываемым   с   ним   устройствам.    Файл

  EXPCONT00.DAT связывает образ  теста  устройства  с  каждым

  тестируемым контроллером. Фаза EXPPHASOO использует  инфор-

  мацию, содержащуюся в файле EXPCONT00.DAT, чтобы найти  имя



                           - 80 -

                        00152-01 32 01


  контроллера устройства для передачи его каждому создаваемо-

  му отсоединенному процессу.  Фаза  EXPPHAS00  передает  имя

  контроллера, записывая  его  в  почтовый  ящик,  который  в

  отдельных тестах представляет собой  устройства  SYS$INPUT.

  Каждый отдельный процесс использует данные,  чтобы  опреде-

  лить, какой контроллер проверяется. Затем образ,  осуществ-

  ляющий проверку, отыскивает файл EXPINIDEV.DAT для  данного

  контроллера устройств и всех тестируемых устройств, подклю-

  чаемых к  этому  контроллеру.  Программа  управления  фазой

  заканчивает свое выполнение, когда все устройства  на  всех

  контроллерах будут полностью проверены.

       Поскольку файл EXPCONT00.DAT удаляется автоматически в

  конце выполнения пакета, то невозможно выполнить фазу  про-

  верки устройств до тех пор, пока не будет вызвана командная

  процедура EXPT.COM. В этом случае  можно  выполнить  только

  отдельные фазы проверки. Файл  EXPINIDEV.DAT  существует  в

  SYS$TEST, если только не был явно удален.

       Для выполнения отдельных тестов,  необходимо  войти  в

  систему с  учетным  идентификатором  SYSTEST.  Кроме  того,

  должна существовать копия файла EXPINIDEV.DAT. Если она  не

  осталась от прерыдущего выполнения (выполнение всего пакета

  или  выполнение  фазы  проверки  устройств   создает   файл

  EXPINIDEV.DAT), то можно  создать  его.  Когда  выполняется

  отдельный тест, файл регистрации не создается,  потому  что

  тест передает все свои выходные данные на терминал  пользо-

  вателя.

       Если нет необходимости проверять все  типы  устройств,

  можно проверить определенный контроллер за счет выбора име-

  ни образа проверки из табл. 2 и выполнения его.





                           - 81 -

                        00152-01 32 01


  Пример.


  $RUN EXPTTYS00

  CONTROLLER DESIGNATION?:TTB


       Средства  проверки  функционирования  системы   выдают

  подсказывающее сообщение, требующее  указания  контроллера,

  который необходимо задать вместе с кодом  устройства.  Если

  не проверяется собственный  терминал,  то  необходимо  явно

  определить имя контроллера. Если выполняется тест  проверки

  терминала, можно нажать клавишу "BK", чтобы проверить толь-

  ко свой терминал.

       Если нужно повторить выполнение  заданное  число  раз,

  можно использовать команду DEFINE:


  $DEFINE CTRLNAME TTB

  $RUN EXPTTYS00


       Когда имя конроллера определяется таким  способом,  то

  логическое имя CTRLNAME остается назначенным и после завер-

  шения теста. Чтобы отменить  назначение  этого  логического

  имени, следует использовать  команду  DEASSIGN  диалогового

  языка команд:


  $DEASSIGN CTRLNAME


       Файл EXPINIDEV.DAT представляет собой последовательный

  текстовый файл, который можно распечатать или  отредактиро-

  вать, если это необходимо. Файл должен содержать  следующую

  последовательность команд.


  Пример.






                           - 82 -

                        00152-01 32 01


  $TYPE  EXPINIDEV.DAT

  DDB X DDD

  UCB Y UUUUU

  END OF EXPINIDEV.DAT


       Символы в данном примере определяются следующим  обра-

  зом:

       1) X - T, если для  этого  контроллера  имеется  любое

  тестируемое устройство, или  N,  если  этот  контроллер  не

  будет тестироваться;

       2) Y - T, если это устройство проверяется, или N, если

  это устройство не проверяется;

       3) DDD - имя контроллера устройства;

       4) UUUUU - номер устройства.

       В файле EXPINIDEV.DAT содержится строка DDB (блок дан-

  ных устройства) о каждом контроллере, подсоединенном к сис-

  теме. Следующей строкой за DDB является  строка  UCB  (блок

  управления устройством), определяемая для каждого устройст-

  ва, подсоединенного к  этому  контроллеру.  Тест  устройств

  будет проверять определенное устройство в том случае,  если

  и строка DDB, и строка UCB указывают на то, что  устройство

  тестируется.

       Можно выполнить тест устройств в режиме зацикливания.


  Пример.


  $DEFINE MODE LOOP

  $RUN EXPDISK00

  CONTROLLER DESIGNATION?:дма

  %UETP-I-TEXT, END OF PASS 1 WITH 980 ITERATIONS

  AT 26-OCT-1985 16:18:51.03




                           - 83 -

                        00152-01 32 01


  ^C

       Чтобы  прекратить  выполнение  теста,  следует  ввести

  УС/C. Если ввести УС/Y, то пакет не будет выполнять  проце-

  дуры очистки.

       Для каждого дискового запоминающего устройства, входя-

  щего в состав системы, тест диска  выделяет  два  файла,  в

  которые он записывает блоки данных.  Затем  тест  проверяет

  эти данные, записывает ошибки на  устройство  SYS$OUTPUT  и

  удаляет эти дисковые файлы.

       Тест проверки запоминающих устройств на магнитной лен-

  те использует все  лентопротяжные  механизмы,  имеющиеся  в

  системе. Тест создает на каждой монтируемой магнитной ленте

  файл, в который он  записывает  несколько  последовательных

  записей переменной длины. После окончания записи тест пере-

  матывает магнитную ленту в  начало,  сверяет  достоверность

  записи и завершается тем, что вновь инициализирует  магнит-

  ную ленту.

       Тест  терминала  и  построчно-печатающего   устройства

  генерирует несколько страниц или экранов выходной  информа-

  ции, где каждая страница или экран содержат строку заголов-

  ка и тестовый шаблон символов. В строке заголовка содержит-

  ся имя теста, имя устройства, дата и время.

       Тесты устройств  связи  заполняют  буфер  передаваемых

  сообщений произвольными  данными,  затем,  используя  режим

  зацикливания, передают и принимают это сообщение  несколько

  раз. Чтобы проверить,  что  зацикленные  данные  правильны,

  подпрограмма  обработки  асинхронных  системных  прерываний

  (AST) связывается с чтением с помощью системной обслуживаю-

  щей программы $QIO для сравнения принимаемого  сообщения  с

  переданным. Данная процедура повторяется  с  использованием
                       


                           - 84 -

                        00152-01 32 01


  сообщений переменной длины.

       Тесты интерфейсных устройств переводят соответствующие

  им устройства в эксплуатационный режим,  записывают  произ-

  вольные данные, а затем проверяют эти  данные.  Тесты  уст-

  ройств приведены в табл. 2.

                                                      Таблица 2
                        тесты устройств

  -------------------------------------------------------------
  Имя тестового образа         !   Тестируемые устройства
  -------------------------------------------------------------
      EXPDISK00.EXE            !   Дисковые запоминающие
                               ! устройства
                               !
      EXPTAPE00.EXE            !   Запоминающие устройства на
                               ! магнитной ленте
                               !
      EXPTTYS00.EXE            !   Терминалы и построчно-печа-
                               ! тающие устройства
                               !
      EXPLPAK00.EXE            !   LPA11-K
                               !
      EXPCOMS00.EXE            !   DMC-11,DMR-11
                               !
      EXPDMPF00.EXE            !   DME-32 DMP-11
                               !
      EXPDR1W00.EXE            !   DR11-B
                               !
      EXPDR7800.EXE            !   DR780,DR750
                               !
      EXPMA7800.EXE            !   MA780
                               !
      EXPUNAS00.EXE            !   DEUNA
                               !

       Проверка  нагрузочной  способности  системы  имитирует

  некоторое число пользователей терминалов, которые  одновре-

  менно запрашивают системные ресурсы. При проверке нагрузоч-

  ной способности системы, управляемой файлом  EXPLOAD00.DAT,

  создается ряд отсоединенных  процессов,  которые  выполняют

  различные командные  процедуры.  Каждый  процесс  имитирует

  вхождение пользователя в систему с терминала. Команды внут-

  ри каждой процедуры представляют собой те же команды, что и

  команды, которые пользователь вводит с терминала. При  про-

  верке нагрузочной способности системы создается  целый  ряд



                           - 85 -

                        00152-01 32 01


  отсоединенных процессов, и, таким образом, процессы  выпол-

  няют свои командные процедуры одновременно. Воздействие  на

  систему аналогично воздействию, оказываемому на систему тем

  числом пользователей, которые одновременно  выдают  команды

  со своих терминалов. Таким образом, при проверке  нагрузоч-

  ной способности системы создается среда, подобная  обычному

  использованию системы.

       Тест проверки нагрузочной способности системы  исполь-

  зует логическое имя LOADS для определения  числа  отдельных

  процессов, которые будут созданы. Когда будет использовать-

  ся командная  процедура  EXPT,  она  выдаст  подсказывающее

  сообщение, в ответ на которое следует указать, какое  число

  пользователей должно быть имитировано, а, следовательно,  и

  число отсоединенных процессов. Ответ,  который  зависит  от

  об'ема памяти, пространства свопинга и  страничного  прост-

  ранства, имеющихся в системе, определяется групповым  логи-

  ческим именем LOADS.

       На завершающей фазе выполнения основная командная про-

  цедура EXPT уничтожает все групповые логические имена, наз-

  наченные ее тестами. Групповое логическое имя LOADS остает-

  ся лишь в том случае, если пакет завершается ненормально.

       Выполняемая тестом  проверки  нагрузочной  способности

  системы  командная  процедура  может  обеспечить  получение

  большого количества выходной информации, в  зависимости  от

  числа отсоединенных процессов. Для  каждого  отсоединенного

  процесса (или пользователя) тест создает  версию  выходного

  файла EXPLONNNN.LOG (где "NNNN" представляет  собой  строку

  цифровых символов). На консоль  выдается  лишь  информация,

  свидетельствующая о положении дел по мере  выполнения  про-

  верки нагрузочной способности системы.



                           - 86 -

                        00152-01 32 01


       Независимо от того, выполняется  проверка  нагрузочной

  способности системы как часть всего пакета или как  отдель-

  ная его фаза, пакет отбирает файлы с именами EXPLONNNN.LOG,

  записывает выходную информацию в файл EXPT.LOG и уничтожает

  отдельные выходные файлы.

       Можно выполнить проверку нагрузочной способности  сис-

  темы как отдельную фазу, введя  LOAD  во  время  проведения

  диалога.

       Если сеть входит в систему МОС ВП, то выполнение всего

  пакета автоматически осуществляет проверку  оборудования  и

  программного обеспечения сети. Поскольку  устройства  связи

  подключены к сети, а эти устройства не могут быть проверены

  тестом проверки устройств, то пакет закрывает сеть на  вре-

  мя, в течение которого  выполняются  фазы  инициализаций  и

  проверки устройств (приблизительно от 3 до 5 минут каждая).

  Затем, после завершения  этих  фаз  проверки,  пакет  опять

  включает сеть.

       В начале выполнения проверки  сети  счетчики  цепей  и

  узлов обнуляются для фиксирования неисправностей в процессе

  выполнения текущего контроля.

       Тест сети будет успешно работать в  системах  МОС  ВП,

  соединенных со всеми  типами  узлов,  поддерживаемых  сетью

  "ТРАЛ", включая узлы маршрутного  и  немаршрутного  типа  и

  некоторые другие типы операционных систем  (таких  как  ДОС

  КП, ОС РВ и РАФОС). Должна быть некоторая сортировка задан-

  ного по умолчанию доступа к удаленным  системам  для  того,

  чтобы копировать файлы между системами. К числу тестов фазы

  проверки сети относятся следующие:

       1) тест узла, на котором выполняются средства проверки

  функционирования системы;



                           - 87 -

                        00152-01 32 01


       2) тест всех цепей последовательно;

       3) тест всех смежных узлов или узлов первичного  обра-

  зования и всех цепей параллельно.

       На число линий связи, поддерживаемых этими тестами, не

  накладывается никаких ограничений. Тест  на  одном  смежном

  узле не должен продолжаться более чем две минуты  при  нор-

  мальной скорости передачи.

       Управляемые образом  EXPPHAS00.EXE  средства  проверки

  функционирования системы  считывают  файл  EXPDNET00.DAT  и

  выполняют следующие шаги:

       1) выполняют последовательность  команд  обслуживающей

  программы NCP LOOP EXECUTOR, чтобы проверить узел, на кото-

  ром выполняется пакет;

       2)  используют  обслуживающую  программу  NCP,   чтобы

  выполнить команду SHOW ACTIVE CIRCUIT. Результаты  выполне-

  ния помещаются в файл EXPININET.TMP, из которого пакет соз-

  дает  файл  данных  EXPININET.DAT.  В  файле  EXPININET.TMP

  содержится следующая информация, относящаяся к любой  цепи,

  находящейся в состоянии включено, но не в состоянии переда-

  чи:

       - имя цепи;

       - адрес узла;

       - имя узла (если оно существует).

       Файл EXPININET.TMP используется  во  время  выполнения

  фазы проверки сети для определения того,  какие  устройства

  проверяются;

       3)  используют  файл  EXPININET.TMP,   чтобы   создать

  командную процедуру обслуживающей программы NCP для  каждой

  проверяемой цепи; каждая командная процедура содержит набор

  команд обслуживающей программы NCP, чтобы обнулить счетчики



                           - 88 -

                        00152-01 32 01


  цепей и узлов и проверить линию и смежный узел путем  копи-

  рования файлов.

       Если не надо обнулять счетчики, то не  следует  выпол-

  нять тест проверки сети;

       4) обеспечивают параллельное выполнение командных про-

  цедур из пункта 3, чтобы имитировать режим большой  загруз-

  ки. Имитируемая нагрузочная  способность  меньше  следующих

  заначений:

       - количества тестируемых цепей, умноженного на два;

       - максимального  количества  отсоединенных   пользова-

  тельских процессов, которые могут быть  созданы  в  системе

  прежде, чем она исчерпает свои ресурсы (определяется  фазой

  EXPINIT00);

       5) выполняют программу EXPNETS00.EXE, которая  исполь-

  зует файл EXPININET.DAT, чтобы проверить счетчики  цепей  и

  узлов каждой проверяемой  линии.  Если  счетчик  показывает

  возможное уменьшение значения (будучи  ненулевым),  то  его

  имя и значение выдается на консоль. Все значения  счетчиков

  заносятся в файл регистрации, но только  счетчики,  которые

  показывают уменьшение своих  значений,  распечатываются  на

  консоли.

       Поскольку уменьшение значения не обязательно  является

  ошибкой, то только пользователь может  определить,  успешно

  ли закончилось тестирование. Следующие счетчики  рассматри-

  ваются, чтобы показать возможное уменьшение значения:

       1) для цепи:

       - потери из-за перегруженности приема;

       - потери из-за искажений;

       - потери из-за перегруженности передачи;





                           - 89 -

                        00152-01 32 01


       - ухудшение качества линии;

       - ошибки инициализации;

       - ошибки данных при приеме;

       - ошибки данных при передаче;

       - таймауты в ответах при удаленном соединении;

       - таймауты в ответах при локальном соединении;

       - ошибки удаленного буфера;

       - ошибки локального буфера;

       - таймауты при вызовах;

       - ошибки удаленного процесса;

       - ошибки локального процесса;

       - сбросы, инициированные локально;

       - сбросы, инициированные сетью.

       2) для узлов:

       - таймауты в ответах;

       - ошибки приемо-подключающих ресурсов;

       - старые потери пакета;

       - потери пакета, достигающего узла;

       - потери пакета за пределами узла;

       - потери пакета, превышающие допустимые размеры;

       - ошибки формата пакета;

       - потери из-за частичного изменения маршрута;

       - отказ от выполнения контроля.

       В конце прохода средств проверки функционирования сис-

  темы основная командная процедура EXPT.COM показывает  вре-

  мя,  когда  заканчивается  проход.  Кроме  того,  процедура

  EXPT.COM определяет, необходимо ли вновь запускать средства

  проверки функционирования системы (пользователь может  пот-

  ребовать выполнения нескольких проходов, когда  запускается

  тестовый пакет на выполнение).



                           - 90 -

                        00152-01 32 01


       В конце выполнения  всего  пакета  процедура  EXPT.COM

  удаляет временные файлы  и  выполняет  другие  действия  по

  очистке.




                6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



       Командная процедура VMSUPDATE предназначена для  уста-

  новки дополнительно  предоставляемых  программных  средств.

  Командная процедура VMSUPDATE не поддерживается на  наращи-

  ваемых системах.

       Командная процедура VMSUPDATE для управления  установ-

  кой использует командные процедуры, содержащиеся на дисТРИ-

  бутивном носителе. Эти командные процедуры управляют  уста-

  новкой посредством вопросов  и  инструкций,  выдаваемых  на

  терминал. Большинство вопросов требует ответов вида YES или

  NO.

       Дополнительно  предоставляемые  программные   средства

  располагаются на одном или  на  нескольких  носителях  уст-

  ройства памяти консоли, в  зависимости  от  устанавливаемой

  компоненты. Каждый носитель имеет уникальное имя и серийный

  номер, что позволяет отличать его  от  других  носителей  в

  дистрибутивном наборе.

       Перед установкой необходимо выполнить следующее:

       1.скопировать системный диск. Поскольку  дополнительно

  предоставляемые программные средства  могут  удалить  перед

  установкой новых более старые  версии,  то  перед  попыткой

  установки любого программного средства рекомендуется скопи-

  ровать системный диск. Это рекомендуется делать  еще  и  по

  той причине, что ошибка системы в критической  точке  уста-




                           - 91 -

                        00152-01 32 01


  новки может сделать недоступными отдельные файлы.

       2.войти в систему с консольного  терминала  с  учетным

  идентификатором - SYSTEM.

       Если параметры MOUNTMSG  или  DISMOUMSG  обслуживающей

  программы SYSGEN  устанавливаются  в  единицу,  то  процесс

  OPCOM будет выдавать сообщения каждый раз, когда диск, маг-

  нитная лента или консольный носитель монтируются или демон-

  тируются. Выдача этих сообщений обычно запрещается, но если

  они активированы и  установка  производится  с  консольного

  терминала, то эти сообщения будут появляться в интервале от

  одной до 30 секунд после того, как будет  проведено  каждое

  монтирование или демонтирование.

       3.отключить пользователей, выполнив командную процеду-

  ру SHUTDOWN.COM. После этого перезагрузить систему.

       4.установить квоту вхождения в систему равной нулю.


  $SET LOGINS/INTERACTIVE=0

       5.убедиться, что  устройство  принятое  по  умолчанию,

  является  устройством,  на  котором  будет  устанавливаться

  дополнительно предоставляемое программное средство.  Обычно

  таким устройством является системный диск с логическим име-

  нем SYS$SYSROOT.

       Если дополнительно предоставляемое программное средст-

  во устанавливается на системном диске, отличном от диска, с

  которого была произведена загрузка системы, то в этом  слу-

  чае необходимо определить  логическое  имя  для  требуемого

  диска. Например, если программное средство  устанавливается

  на первом дисковом запоминающем устройстве СМ 5408, следует

  ввести:






                           - 92 -

                        00152-01 32 01


  $DEFINE TARGET DMA1:[SYS0.]

  $SET DEFAULT TARGET:[SYSUPD]


       6.если установка  производится  на  текущий  системный

  диск, следует ввести:


  $SET DEFAULT SYS$UPDATE


       Чтобы начать установку, следует ввести команду:


  $@VMSUPDATE


       Командная процедура VMSUPDATE выдаст на терминал  сле-

  дующий текст сообщения:


  VOS UPDATE PROCEDURE.

       Эта командная процедура выполняет изменение  программ-

  ных средств операционной системы МОС ВП и установку  допол-

  нительно предоставляемого программного средства.  Во  время

  выполнения процедуры на устройстве  памяти  консоли  должен

  отсутствовать стандартный консольный носитель, поэтому сис-

  тема уязвима к сбоям питания или  к  другим  непредвиденным

  ситуациям. Если системный отказ возникнет в процессе обнов-

  ления, то последовательность обновления  может  быть  вновь

  запущена с начала первого незаконченного  обновления.  Сле-

  дует размонтировать текущий консольный носитель и поместить

  первую кассету в устройство памяти консоли.

       После помещения первого  носителя  в  устройство  CSA1

  процедура установки запрашивает:

  ARE YOU READY TO CONTINUE?:

  (вы готовы продолжить работу?)

       Если ввести букву Y, то  установка  будет  продолжена.

  Если ввести N, требование  на  установку  первого  носителя



                           - 93 -

                        00152-01 32 01


  будет повторено вместе с вопросом:


  "вы готовы продолжить работу?".

       Когда установка возобновляется, то на терминал выдает-

  ся следующее сообщение:

  %MOUNT-I-MOUNTED, <LABEL> MOUNTED ON_CSA1:

       (носитель с <меткой> монтируется HA_CSA1)

  остальные вопросы и  подсказывающие  сообщения  зависят  от

  того программного средства, которое устанавливается.

       Когда установка завершается, то управление возвращает-

  ся в командную процедуру  VMSUPDATE.COM,  которая  запраши-

  вает:

  ARE THERE MORE KITS TO PROCESS?:

  (будут ли наборы далее обрабатываться?)

       Если ввести букву Y, то процедура установки  возобнов-

  ляет работу со следующего запроса:

  PLEASE PLACE THE FIRST FLOPPY IN THE CONSOLE DRIVE.

  (пожалуйста, поместите первый  гибкий  диск  на  консольное

  устройство)

       Если не имеется больше программных средств,  требующих

  установки, следует  ввести  букву  N.  Командная  процедура

  VMSUPDATE выводит следующее сообщение, а затем возвращается

  на уровень команд DCL:

  REGUESTED UPDATE SEGUENCE COMPLETE.

  (требуемая последовательность обновления завершена.)

       Для того чтобы использовать новое программное  средст-

  во, следует остановить процессор и перезагрузить систему.










                           - 94 -

                        00152-01 32 01


             7. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ



       В этом разделе приводятся сообщения об ошибках,  выда-

  ваемые командной  процедурой  установки  VOSINSTAL.  Каждое

  сообщение состоит из сокращенной записи с последующим текс-

  том. Кроме того, каждое  сообщение  сопровождается  поясне-

  нием.


  ACCOUNT, установка учетного имени "имя".


         - устанавливаемая  программная  компонента   создала

           (или изменила) учетную информацию с указанным име-

           нем.  Соответствующим  образом  был  изменен  файл

           авторизации (SYSUAF).


         - действие пользователя. Не требуется.


  ACTIVE, сейчас активны следующие процессы.


         - процедура установки VOSINSTAL делает  проверку  на

           наличие активных процессов.  Проверка  показывает,

           что такие процессы есть и процедура VOSINSTAL при-

           водит их список.


         - действие пользователя. На  терминале  будет  выдан

           вопрос о продолжении установки. Рекомендуется исп-

           равить возникшую ситуацию  прежде,  чем  установка

           будет продолжена.


  AUTOSYNC, на такие вопросы файл автоответчик не имеет

            ответов.


         - специфицирован вариант  автоответов,  и  процедура

           VOSINSTAL использует ответы из файла  автоответов.



                           - 95 -

                        00152-01 32 01


           вопрос, заданный процедурой  установки,  не  соот-

           ветствует следующему вопросу  и  ответу  из  файла

           ответов.


         - действие пользователя. Процедуру установки необхо-

           димо изменить. Удалить существующий файл ответов и

           начать установку повторно.


  BACKUPERR, произошла ошибка, содержимое каталога "каталог"

             будет удалено.


         - программой BACKUP обнаружена ошибка при  повторном

           создании наборов сохранения при  работе  с  опцией

           GET. Операция будет прекращена.


         - действие пользователя. Следует проверить, чтобы на

           указанном выходном устройстве находился  носитель,

           на который можно производить запись.


  BADCONDEV, консольное устройство "устройство" не существует


         - было специфицировано устройство памяти консоли, на

           котором должен быть смонтирован  консольный  носи-

           тель, но это запоминающее устройство  не  является

           консольным запоминающим устройством.


         - действие пользователя. Указать  существующее  уст-

           ройство памяти консоли.


  BADDISDEV, устройством "устройство" должен быть диск

             или лента.


         - было специфицировано устройство, на котором должны

           монтироваться дистрибутивные тома,  но  устройство




                           - 96 -

                        00152-01 32 01


           не является ни дисковым запоминающим  устройством,

           ни запоминающим устройством на магнитной ленте.


         - действие  пользователя.  Специфицировать  дисковое

           запоминающее устройство или запоминающее устройст-

           во на магнитной ленте.


  BADDISDIR, каталог "каталог" не существует.


         - была попытка восстановить дистрибутивный  комплект

           с несуществующего каталога.


         - действие пользователя. При вызове процедуры  уста-

           новки VOSINSTAL правильно указать каталог.


  BADGEтDIR, каталог "каталог" не существует.


         - была попытка скопировать указанный набор  сохране-

           ния программной компоненты в несуществующий  ката-

           лог.


         - действие пользователя. При вызове процедуры  уста-

           новки VOSINSTAL правильно указать каталог.


  BADLIBDEV, специфицируйте существующее дисковое устройство.


         - для наращиваемой конфигурации специфицировано уст-

           ройство, на котором должен быть  смонтирован  биб-

           лиотечный диск, но устройство не является дисковым

           запоминающим устройством.


         - действие  пользователя.  Специфицировать  дисковое

           запоминающее устройство.


  BADSPEC, спецификация файла "спецификация" не верна.по




                           - 97 -

                        00152-01 32 01


           умолчанию используется спецификация "спецификация"


         - процедура установки VOSINSTAL не может  разместить

           файл из-за неверной спецификации.


         - действие пользователя.  Следует  вновь  установить

           программную компоненту.


  CREATDIR, создание временного каталога "имя-каталога".


         - это  информационное  сообщение.  Если  указывается

           опция G, то процедура установки VOSINSTAL  создает

           временный каталог.


         - действие пользователя. Не требуется.


  CTRLY, установка отменена посредством CTRL/Y.


         - CTRLY, это информационное сообщение  появляется  в

           том случае, когда установка прекращается  нажатием

           клавиш УС/Y.


         - действие пользователя. Не требуется.


  DECNET, ваша сеть работает.


         - процедура установки VOSINSTAL выполняет  проверку,

           была ли закрыта сеть,  когда  началась  установка.

           Проверка показала, что сеть подключена.


         - действие пользователя. Прежде, чем начать установ-

           ку следует закрыть сеть.


  DEVMNT, устройство "имя-устройства" будет установлено и

          смонтировано.





                           - 98 -

                        00152-01 32 01


         - это информационное сообщение. Устройство,  указан-

           ное в качестве выходного  устройства  при  наличии

           опции G, будет проинициализировано (если это диск)

           и смонтировано. Это сообщение выдается только тог-

           да, когда указанное выходное устройство не смонти-

           ровано  к  моменту  вызова   процедуры   установки

           VOSINSTAL.


         - действие пользователя. Не требуется.


  DEVNOTEXIST, устройство "имя-устройства" не существует.


         - устройство, указанное в  качестве  выходного  уст-

           ройства при наличии опции G, не существует.


         - действие пользователя. Указать правильное имя уст-

           ройства.


  ILLSAVESET, в RESTORE_SAVESET указано неверное имя набора

              сохранения программного продукта.


         - процедура установки программой компоненты содержит

           неправильный вызов в наборе-сохранения.


         - действие пользователя. Следует обратиться к разра-

           ботчикам программной компоненты.


  INSFAIL, установка "продукт" закончилась неудачей.


         - установка   программной   компоненты   завершилась

           ненормально.


         - действие пользователя. Следует проверить  выходные

           данные, полученные на консоли, чтобы выяснить при-

           чину ошибки.



                           - 99 -

                        00152-01 32 01


  INSDFAIL, установка "продукт" закончилась неудачей.


         - произошла ошибка при попытке  сделать  в  процессе

           установки отсроченные вызовы.


         - действие пользователя. Следует проверить  выходные

           данные, полученные на консоли, чтобы выяснить при-

           чину ошибки.


  INTEGER, пожалуйста, введите целое число.


         - процедура установки  выдает  запрос,  в  ответ  на

           который требуется ввести целое значение.


         - действие пользователя. Повторить действие,  указав

           в ответе целое значение.


  INVOPTIONS, чтобы задать возможности, параметр 3 должен

              быть OPTIONS.


         - если указываются  опции  процедуры  VOSINSTAL,  то

           значением третьего  параметра  должно  быть  слово

           OPTIONS.


         - дейтвие  пользователя.  Вновь  вызвать   процедуру

           VOSINSTAL, задав опции в правильном формате.


  IVPFAIL, процедура IVP для "продукт" закончилась

           неудачей.


         - процедура установки  VOSINSTAL  вызвала  процедуру

           проверки  установки  (IVP)  указанной  программной

           компоненты, и  результаты  работы  последней  были

           отрицательными.





                           - 100 -

                        00152-01 32 01


         - действие пользователя. Следует повторить установку

           программной компоненты.


  LIBDIFF, следующие системные и библиотечные файлы не

           являются подходящими.

  LIBDIFF2, перед продолжением вы должны разрешить эти

            противоречия.


         - следующие ситемные и библиотечные  дисковые  файлы

           не совпадают. Следует устранить  эти  несоответст-

           вия, прежде чем продолжить работу. Для  наращивае-

           мых систем процедура установки VOSINSTAL  временно

           удаляет все несущественные системные файлы с  сис-

           темного диска. Однако,  прежде  чем  сделать  это,

           проверяет соответствие этих  файлов  на  системном

           библиотечном дисках. Проверка  дала  отрицательный

           результат, файлы с отличиями перечисляются.


         - действие пользователя. Следует  устранить  несоот-

           ветствия, прежде чем повторно  вызывать  процедуру

           VOSINSTAL.


  LOWQUOTA, величина одной или более квот недостаточна.


         - в начале установки процедура VOSINSTAL  проверяет,

           правильно ли указаны текущие квоты. Проверка пока-

           зала обратное.


         - действие    пользователя.    Следует     увеличить

           квоты,прежде чем продолжать установку.


  MOVEFILES, теперь файлы будут пересланы в соответствующие

             каталоги.




                           - 101 -

                        00152-01 32 01


         - это информационное сообщение. Если в начале  уста-

           новки на диске имеется достаточно места, процедура

           установки создает в рабочем каталоге  новые  файлы

           для установки дополнительной программной компонен-

           ты или для проведения модификации. После того, как

           все файлы будут созданы, они переносятся  в  пред-

           назначенные для них каталоги.


         - действие пользователя. Не требуется.


  NOCONSOLE, неизвестный тип, консольный том не может

             быть размонтирован.


         - при попытке повторно смонтировать  консольный  том

           процедура установки VOSINSTAL не смогла определить

           тип центрального процессора.


         - действие пользователя. Обратиться к обслуживающему

           персоналу.


  NOFILE, файл "файл" не существует.


         - процедура VOSINSTAL пытается разместить существую-

           щий (или новый) файл с данным именем, но не  может

           найти этот файл.


         - действие пользователя. Следует выполнить повторную

           установку программной компоненты.


  NOLIBDISK, библиотечный диск не может быть смонтирован.


         - на терминал выдано сообщение смонтировать  -  биб-

           лиотечный диск, чтобы установка могла быть  выпол-

           нена на наращиваемой системе. По какой-то  причине




                           - 102 -

                        00152-01 32 01


           библиотечный диск не мог быть смонтирован.


         - действие пользователя. Исправить  ситуацию,  пред-

           шествующую  монтированию  библиотечного  диска,  и

           повторить процедуру установки.


  NOPRINT, файл "файл" не может быть распечатан.


         - при установке программной компоненты потребовалось

           вывести на печать один или  несколько  файлов,  но

           эти файлы не могут быть поставлены  в  очередь  на

           печать.


         - действие пользователя. Эта ошибка вызвана тем, что

           очередь SYS$PRINT  не  определена.  Это  сообщение

           можно игнорировать, если нет  необходимости  печа-

           тать файлы. В противном случае следует  определить

           очередь для SYS$PRINT и повторно  выполнить  уста-

           новку.


  NOPROC, процедура установки наборов отсутствует.


         - основная процедура установки программной компонен-

           ты не может быть найдена на дистрибутивных томах.


         - дейтвие пользователя. Обратиться  к  разработчикам

           программной компоненты.


  NOPRODS, ни один из указанных программных продуктов не най-

           ден.


         - была указана одна или несколько программных компо-

           нент, которые следует установить с дистрибутивного

           тома, но ни одной из них на томе не оказалось.




                           - 103 -

                        00152-01 32 01


         - действие пользователя. Указать программные  компо-

           ненты, которые находятся на томе.


  NOSAVESET, "набор" не может быть восстановлен.


         - набор сохранения программной компоненты с  требуе-

           мыми буквами,  который  необходим  для  установки,

           отсутствует на дистрибутивном томе.


         - действие пользователя. Обратиться к  разработчикам

           программной компоненты.


  NOSETPRV, вам не хватает привилегий для работы в учетном

            разделе.


         - процедура VOSINSTAL проверяет, была ли установлена

           привилегия  SETPRV  для  учетного  идентификатора,

           когда началась установка. Проверка  показала,  что

           такой привилегии нет.


         - действие пользователя. На  терминал  будет  выдано

           сообщение о том, следует ли продолжать  установку.

           Прежде чем продолжить работу, рекомендуется устра-

           нить причину ошибки.


  NOSPACE, нет достаточного количества блоков для восста-

           новления системного диска.


         - после завершения установки, выполняемой на системе

           с двумя дисковыми запоминающими устройствами, про-

           цедура VOSINSTAL делает попытку привести системный

           диск к исходной конфигурации  наращивания.  Однако

           на системном диске недостаточно свободного  прост-

           ранства.



                           - 104 -

                        00152-01 32 01


         - действие   пользователя.    Процедура    VOSINSTAL

           сообщит,сколько потребуется дополнительных свобод-

           ных блоков. Чисткой и/или удалением файлов необхо-

           димо увеличить  об'ем  свободного  постранства  на

           системном диске. После завершения  этой  процедуры

           можно восстанавливать исходную конфигурацию  нара-

           щивания.


  NOTSYSTEM, вы не зарегистрированы в системном учетном

             разделе.


         - проведенная процедурой VOSINSTAL проверка  показа-

           ла, что вход в систему был осуществлен не  с  сис-

           темным учетным идентификатором SYSTEM.


         - действие пользователя. Следует войти в  систему  с

           учетным идентификатором сустем, прежде чем продол-

           жать установку.


  NULSAVESET, в "наборе_сохранения" было указано пустое имя

              набора сохранения.


         - процедура установки компоненты программного  обес-

           печения содержала в "наборе-сохранения" неправиль-

           ный вызов.


         - действие пользователя. Следует обратиться к разра-

           ботчикам программной компоненты.


  PEAKUTIL, этот продукт требует "количество" блоков во время

            установки.


         - процедура  установки  для  программной  компоненты

           определила, что на системном  диске  не  оказалось



                           - 105 -

                        00152-01 32 01


           достаточного числа блоков для установки этой  ком-

           поненты программного обеспечения.


         - действие  пользователя.  Чисткой  и/или  удалением

           файлов  необходимо  увеличить   об'ем   свободного

           пространства на системном диске и  затем  повторно

           выполнить установку программной компоненты.


  PRODSKIP, неустановленные продукты будут пропущены.


         - при установке  нескольких  компонент  программного

           обеспечения одна из компонент требует перезагрузки

           системы. Чтобы выполнить это  требование,  следует

           пропустить оставщиеся неустановленными  компоненты

           программного обеспечения.


         - действие пользователя. После того, как  операцион-

           ная система  будет  перезагружена,  следует  вновь

           установить оставщиеся  неустановленные  компоненты

           программного обеспечения.


  REBOOT, этот продукт требует перезагрузки системы.


         - компонента программного обеспечения, которая  была

           только что установлена, потребовала, чтобы система

           была перезагружена для завершения установки.


         - действие пользователя. Перезагрузить систему после

           того, как завершится отключение.


  RECORDANS, будет записан файл автоответчик.


         - во время вызова командной процедуры VOSINSTAL была

           указана  опция  "автоответ".  Для  той  компоненты




                           - 106 -

                        00152-01 32 01


           программного обеспечения, которая устанавливается,

           файл ответов не  существует,  поэтому  файл  будет

           создаваться.


         - действие пользователя. Следует отвечать на подска-

           зывающие сообщения и вопросы  как  обычно.  Ответы

           будут записываться.


  RECOVER, PRODUCT WAS BEING INSTALLED WHEN THE SYSTEM

           FAILED.

  RECOVER, программный продукт был установлен при сбое сис-

           темы.


         - указанная компонента программного обеспечения была

           установлена в тот момент, когда система была нера-

           ботоспособна из-за неисправности в подаче  питания

           или по другой причине.


         - действие пользователя. Будут  выдаваться  дополни-

           тельные указания о том, как действовать дальше.


  RESTORE, восстановление программного продукта набора.


         - указанный набор сохранения программной  компоненты

           восстанавливается с дистрибутивных томов  програм-

           мой BACKUP.


         - действие пользователя. Не требуется.


  RETAILOR, теперь будет восстановлено то, что было удалено

            для подгонки.


         - файлы наращивания, которые были удалены с  систем-

           ного диска при установке, будут вновь  скопированы




                           - 107 -

                        00152-01 32 01


           на системный диск.


         - дествие пользователя. Не требуется.


  REWIND, лента будет перемотана, попытайтесь снова.


         - командная процедура VOSINSTAL  пытается  восстано-

           вить набор  сохранения  программной  компоненты  с

           помощью программы BACKUP. Требуемый набор сохране-

           ния не был расположен на смонтированной в  настоя-

           щий момент дистрибутивной магнитной ленте, но про-

           цедура VOSINSTAL будет перематывать магнитную лен-

           ту, если набора сохранения не оказалось  там,  где

           он должен быть.


         - действие пользователя. Этому  сообщению  предшест-

           вуют различные сообщения программы BACKUP, которые

           могут игнорироваться.


  SMALLDISK, это малая дисковая система.


         - командная  процедура  VOSINSTAL  определила,   что

           работает  на   наращиваемой   системе.   Процедура

           VOSINSTAL временно удалит с системного  диска  все

           несущественные файлы для  того,  чтобы  обеспечить

           место для установки.


         - действие пользователя. Будут  выдаваться  дополни-

           тельные указания о том, как действовать дальше.


  SYSDIR, этот программный продукт создает системный ка-

          талог "каталог"


         - компонента программного обеспечения, которая будет




                           - 108 -

                        00152-01 32 01


           устанавливаться, создает специфицированный систем-

           ный каталог.


         - действие пользователя. Не требуется.


  SYSDISK, этот программный продукт создает системный дис-

           ковый каталог "каталог".


         - компонента программного обеспечения, которая будет

           устанавливаться, создает каталог на системном дис-

           ке.


         - действие пользователя. Не требуется.


  TAMPER, файл "файл" не затрагивался.


         - командная  процедура  VOSINSTAL  сделала   попытку

           внести изменения в системный  текстовый  файл,  но

           оказалось, что этот файл был модифицирован локаль-

           но. Поэтому корректировка не может быть выполнена.


         - действие пользователя.  Если  были  модифицированы

           системные текстовые файлы, то они  не  могут  быть

           скорректированы при установке программного обеспе-

           чения.


  UNEXPECTED, установка закончена, как это положено в

              непредвиденной ситуации.


         - неKотоPоE неожиданное событие вызвало  немедленное

           прекращение  командной  процедуры  VOSINSTAL.  Это

           сообщение будет предшествовать другим  сообщениям,

           которые подробно описывают возникшую ситуацию.


         - действие пользователя. Следует повторить установку



                           - 109 -

                        00152-01 32 01


           компоненты программного обеспечения.


  UPDATED, файл "файл" был уже обновлен.


         - командная  процедура  VOSINSTAL  сделала   попытку

           скорректировать системный текстовый файл, но  этот

           файл был уже скорректирован.


         - действие пользователя. Не требуется.


  USEANS, будет использован файл авто-ответчик.


         - во время вызова командной процедуры VOSINSTAL была

           указана опция "автоответ".  Для  компоненты  прог-

           раммного обеспечения, которая будет устанавливать-

           ся, существует файл  ответов,  поэтому  записанные

           ответы будут использоваться.


         - действие пользователя. Не надо отвечать  на  подс-

           казки и вопросы, выдаваемые компонентой  программ-

           ного обеспечения. Если необходимо  записать  новые

           ответы, следует удалить файл ответов и  устанавли-

           вать компоненту программного обеспечения с  опцией

           "автответ".


  VMIORIG, файл VMIORIG.TLR пока существует; посмотрите доку-

           ментацию.


         - когда установка выполняется на наращиваемой сиСТЕ-

           ме, командная процедура VOSINSTAL сохраняет  нара-

           щенную к настоящему  моменту  конфигурацию,  после

           чего времменно удаляет ее с системного диска. Дан-

           ная    конфигурация    записывается     в     файл

           SYS$UPDATE:VMIORIG.TLR. После установки  командная



                           - 110 -

                        00152-01 32 01


           процедура VOSINSTAL восстанавливает конфигурацию и

           удаляет файл VMIORIG.TLR. Однако,  если  во  время

           установки система становится неработоспособной, то

           тогда следует восстановить имевщуюся  конфигурацию

           и удалить файл вручную.


         - действие пользователя. Поскольку файл  VMIORIG.TLR

           все  еще  существует,   то   командная   продедура

           VOSINSTAL предполагает, что не была  восстановлена

           та  конфигурация,  которая  наращивалась.  Следует

           восстановить ее, а затем удалить файл VMIORIG.TLR.


  YESNO, пожалуйста, напечатайте YES или NO.


         - командная процедура VOSINSTAL  выдает  вопрос,  на

           который следует ответить YES или NO.


         - действие пользователя. Следует ответить на вопрос,

           указав YES или NO. Можно воспользоваться аббревиа-

           турой и отвечать Y или N.



























                           - 111 -

                        00152-01 32 01


                                                 Приложение 1





           Файлы операционной системы МОС ВП




       Файлы на носителе содержатся в одиннадцати  каталогах,

  три из которых резервируются для системного  использования,

  имена остальных восьми каталогов и их описания содержатся в

  данном приложении.

       1. [SYSCBI]

       Каталог резервируется для файлов EDTCAI.

       2. [SYSERR]

       Каталог резервируется  для  файла  регистрации  ошибок

  ERRLOG.SYS.

       3. [SYSEXE]

       Каталог, содержащий  выполняемые  образы  операционной

  системы, приведен в табл. 1.

       4. [SYSHLP]]

       Каталог, содержащий библиотеки текстов для обслуживаю-

  щей программы HELP и других компонент, приведен в табл. 2.

       5. [SYSHLP.EXAMPLES]

       Подкаталог, содержащий  образцы  драйверных  программ,

  программ системного обслуживания, написанных пользователем,

  и другие примеры программ в исходном коде, приведен в табл.

  3.

       6. [SYSLIB]

       Каталог,  содержащий  библиотеки  макроопределений   и

  обьектных кодов, а также  другие  файлы,  используемые  для

  общих ссылок, приведен в табл. 4.




                           - 112 -

                        00152-01 32 01


       7. [SYSMAINT]

       Каталог резервируется для системных программ  диагнос-

  тики аппаратных средств.

       8. [SYSMGR]

       Каталог, содержащий файлы, используемые при управлении

  операционой системой, приведен в табл. 5. Каталог  является

  принимаемым по умолчанию каталогом  для  системной  учетной

  информации, связанной с управлением.

       9. [SYSMSG]

       Каталог, содержащий файлы с текстами системных сообще-

  ний, приведен в табл. 6.

       10. [SYSTEST]

       Каталог, содержащий файлы, используемые для выполнения

  средств проверки функционирования системы (UETP),  приведен

  в табл. 7.

       11. [SYSUPD]

       Каталог, содержащий файлы, используемые при проведении

  системных модификаций, приведен в табл. 8.



























                           - 113 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 1
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSEXE]

  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  ACC.EXE            !   Обслуживающая программа для обработки
                     ! учетной информации.
                     !
  ACLEDT.EXE         !   Редактор списка доступа (ACL).
                     !
  ANALIMDMP.EXE      !   Образ ANALYZE/PROCESS_DUMP.
                     !
  ANALYZBAD.EXE      !   Образ ANALYZE/MEDIA.
                     !
  ANALYZOBJ.EXE      !   Образ ANALYZE/IMAGE и образ
                     ! ANALYZE/OBJECT.
                     !
  ANALYZRMS.EXE      !   Образ ANALYZE/RMS_FILE.
                     !
  AUTHORIZE.EXE      !   Программа авторизации пользователей в
                     ! системе.
                     !
  BACKUP.EXE         !   Обслуживающая программа для сохранения
                     ! файлов.
                     !
  BADBLOCK.EXE       !   Подпроцесс вспомогательного
                     ! управляющего процесса файловой
                     ! структуры для динамического опреления
                     ! дефектных блоков.
                     !
  BOOT58.EXE         !   Резервируется для дальнейшего
                     ! использования.
                     !
  BTATERMS.TXT       !
                     !
  BOOTBLOCK.EXE      !   Резервируется для дальнейшего
                     ! использования.
                     !
  CDU.EXE            !   Обслуживающая программа определения
                     ! команд.
                     !
  CHECKSUM.EXE       !   Установка изменения в операционной
                     ! системе МОС ВП во время использования.
                     !
  CIA.EXE            !
                     !
  CLUSTRLOA.EXE      !   Загружаемая программа поддержки
                     ! M32-кластера системы.
                     !
  CNDRIVER.EXE       !   Драйвер передачи данных для
                     ! межкомпьютерного соединения в сети
                     ! "ТРАЛ".
                     !
  CONFIGURE.EXE      !   Процесс динамического переопределения
                     ! устройств.
                     !
  CONINTERR.EXE      !   Драйвер для подключения к вектору
                     ! прерываний.



                           - 114 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  CONVERT.EXE        !   Обслуживающая программа преобразова-
                     ! ния.
                     !
  COPY.EXE           !   Обслуживающая программа копирования.
                     !
  CREATE.EXE         !   Обслуживающая программа создания
                     ! файлов и каталогов.
                     !
  CREATEFDL.EXE      !   Образ CREATE/FDL.
                     !
  CSP.EXE            !   Образ процесса обслуживающей программы
                     ! кластера.
                     !
  CTDRIVER.EXE       !   Драйвер CTERM.
                     !
  CVDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  CVTNAF.EXE         !   Обслуживающая программа преобразования
                     ! файла NETUAF.DAT.
                     !
  CVTUAF.EXE         !   Обслуживающая программа преобразования
                     ! файла SYSUAF.DAT.
                     !
  DBDRIVER.EXE       !   Драйвер дисковых запоминающих уст-
                     ! ройств RP05 и RP06.
                     !
  DCL.EXE            !   Интерпретатор команд.
                     !
  DCLDEF.STB         !   Глобальные описания для DCL-структур.
                     !
  DDDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства памяти консоли
                     ! СМ 5218.
                     !
  DELETE.EXE         !   Обслуживающая программа
                     ! удаления/стирания файла.
                     !
  DIFF.EXE           !   Обслуживающая программа сравнения
                     ! файлов.
                     !
  DIRECTORY.EXE      !   Обслуживающая программа каталога.
                     !
  DISKQUOTA.EXE      !   Обслуживающая программа дисковых квот.
                     !
  DISMOUNT.EXE       !   Обслуживающая программа размонтирова-
                     ! ния тома.
                     !
  DLDRIVER.EXE       !   Драйвер дискового запоминающего
                     ! устройства модели RLO2.
                     !
  DMDRIVER.EXE       !   Драйвер дискового запоминающего
                     ! устройства СМ 5408.
                     !
  DQDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства RB730.
                     !



                           - 115 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  DOCR.EXE           !
                     !
  DRDRIVER.EXE       !   Драйвер дискового запоминающего
                     ! устройства модели RM03.
                     !
  DSRINDEX.EXE       !   Образ RUNOFF/INDEX.
                     !
  DSRTOC.EXE         !   Образ RUNOFF/CONTENTS.
                     !
  DTR.COM            !   Процедура инициализации обслуживающей
                     ! программы DTRECV.EXE.
                     !
  DTRECV.EXE         !   Обслуживающая программа DTSEND.
                     !
  DTSEND.EXE         !   Тестовая программа логических связей
                     ! сети "трал".
                     !
  DUDRIVER.EXE       !   Драйвер диска для дискового адаптера
                     ! шины UNIBUS.
                     !
  DUMP.EXE           !   Обслуживающая программа дампирования.
                     !
  DXDRIVER.EXE       !   Драйвер консольного запоминающего
                     ! устройства на гибких дисках модели RX01.
                     !
  DYDRIVER.EXE       !   Драйвер запоминающего устройства на
                     ! гибких дисках модели RX02.
                     !
  DZDRIVER.EXE       !   Драйвер порта DZ11.
                     !
  DZVDRIVER.EXE      !   Драйвер устройства.
                     !
  EDF.EXE            !   Редактор языка описания файла.
                     !
  EDT.EXE            !   Текстовый редактор EDT.
                     !
  ERF.EXE            !   Образ ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFBRIEF.EXE       !   Генератор кратких отчетов для
                     ! ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFBUS.EXE         !   Генератор отображения шины для
                     ! ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFDISK.EXE        !   Генератор отображения диска для
                     ! ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFINICOM.EXE      !   Подпрограммы инициализации
                     ! ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFPROCI.EXE       !   Подпрограмма обработки ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFPROC2.EXE       !   Подпрограммы обработки ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFPROC3.EXE       !   Подпрограммы обработки ANALYZE/ERROR.



                           - 116 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  ERFPROC4.EXE       !   Подпрограммы обработки ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFPROC5.EXE       !   Подпрограммы обработки ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFRLTIM.EXE       !   Подпрограммы устройств,  работающих в
                     ! реальном времени,  для ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFSUMM.EXE        !   Подпрограммы отображения обобщенной
                     ! информации для ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFTAPE.EXE        !   Подпрограммы отображения магнитной
                     ! ленты для ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERRFMT.EXE         !   Средство регистрации ошибок.
                     !
  ERRSNAP.EXE        !
                     !
  ESDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  EVL.COM            !   Командный файл, используемый програм-
                     ! мой регистраци ошибок в сети "трал".
                     !
  EXCHANGE.EXE       !   Обслуживающая программа передачи
                     ! преобразования файлов.
                     !
  F11AACP.EXE        !   Вспомогательный управляющий процесс
                     ! файловой структуры.
                     !
  F11BXQP.EXE        !   Процессор QIO, обеспечивающий расшире-
                     ! ние файловой системы.
                     !
  FAL.COM            !   Процедура запуска FAL.
                     !
  FAL.EXE            !   Программа доступа для прослушивания
                     ! файлов в сети "трал".
                     !
  FILESERV.EXE       !   Обслуживания программа для заполнения
                     ! системного файлового кэша.
                     !
  FPEMUL.EXE         !   Эмуляция операции с плавающей точкой
                     ! для плавающей точки вида F, D, G и H.
                     !
  FYDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  HLD.COM            !   Командная процедура,  используемая
                     ! HLD.EXE.
                     !
  HLD.EXE            !   Программа телезагрузки задачи.
                     !
                     !
  HSCPAD.EXE         !
                     !
  IMGDEF.STB         !   Глобальные описания для структур,
                     ! активизации образа.



                           - 117 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  INIT.EXE           !   Обслуживающая программа инициализации
                     ! дискового устройства.
                     !
  INPSMB.EXE         !   Программа ввода с устройства
                     ! считывания перфокарт.
                     !
  INSTALL.EXE        !   Обслуживающая программа установки
                     ! известных образов.
                     !
  JOBCTL.EXE         !   Контроллер заданий/управляющая
                     ! программа.
                     !
  LADRIVER.EXE       !   Драйвер для LPA-11.
                     !
  LALOAD.EXE         !   Принимает команды или посылает
                     ! запросы в LALOADER,  чтобы загрузить
                     ! микропрограмму LPA-11.
                     !
  LALOADER.EXE       !   Загружает микропрограмму LPA-11 по
                     ! восстановлению питания или по запросу
                     ! из LALOAD.
                     !
  LATCP.EXE          !   Управляющая программа для LAT-11.
                     !
  LCDRIVER.EXE       !   Драйвер построчно-печатающего
                     ! устройства DMF-32.
                     !
  LIBRARIAN.EXE      !   Библиотекарь.
                     !
  LINK.EXE           !   Редактор связей.
                     !
  LOGINOUT.EXE       !   Обслуживающая программа вхождения в
                     ! систему/выхода из системы.
                     !
  LPDRIVER.EXE       !   Драйвер построчно-печатающего
                     ! устройства.
                     !
  LTDRIVER.EXE       !   Драйвер для LAT-11.
                     !
  MACRO32.EXE        !   Макроассемблер.
                     !
  MAIL.EXE           !   Почтовая обслуживающая программа.
                     !
  MAIL.COM           !   Командная процедура,  используемая
                     ! сетью "трал" для посылки по почте.
                     !
  MAILEDIT.COM       !   Заданная по умолчанию командная
                     ! процедура редактирования почты.
                     !
  MBXDRIVER.EXE      !   Драйвер почтового ящика для
                     ! разделяемой памяти.
                     !
  MESSAGE.EXE        !   Программа пополнения сообщений.
                     !



                           - 118 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  MIRROR.COM         !   Процедура запуска образа MIRROR.
                     !
  MIRROR.EXE         !   Обслуживающая программа зацикливания
                     ! узла сети "ТРАЛ".
                     !
  MODPARAMS.DAT      !   Модификации установок процедур
                     ! AUTOGEN.
                     !
  MOM.COM            !   Командная процедура сети "ТРАЛ" для
                     ! модуля операции обслуживания.
                     !
  MOM.EXE            !   Образ модуля операции обслуживания.
                     !
  MONITOR.EXE        !   Программа контроля рабочих
                     ! характеристик системы.
                     !
  MP.EXE             !   Мультипроцессорная программа для
                     ! VAX-11/782.
                     !
  MP.STB             !   Таблица символов для MP.EXE.
                     !
  MSCP.EXE           !   Обслуживающая программа для MSCP.
                     !
  MTAAACP.EXE        !   Вспомогательный управляющий процесс
                     ! для магнитной ленты.
                     !
  NCP.EXE            !   Сетевая управляющая программа.
                     !
  NDDRIVER.EXE       !   Драйвер псевдопередачи данных в сети
                     ! "ТРАЛ".
                     !
  NETACP.EXE         !   Вспомогательный управляющий процесс
                     ! сети "ТРАЛ".
                     !
  NETDEF.STB         !   Таблица символов для описания сети.
                     !
  NETDRIVER.EXE      !   Драйвер логической  связи сети "ТРАЛ".
                     !
  NETSERVER.COM      !   Командная процедура обслуживающей
                     ! программы сети "ТРАЛ".
                     !
  NETSERVER.EXE      !   Образ   обслуживающей   программы
                     ! сети "ТРАЛ".
                     !
  NICONFIG.COM       !   Командная процедура сети "ТРАЛ" для
                     ! конфигуратора "магистр".
                     !
  NICONFIG.EXE       !   Образ конфигуратора "магистр".
                     !
  NML.COM            !   Процедура запуска обслуживающей
                     ! программы NML.
                     !
  NML.EXE            !   Приемник  для обслуживания сети
                     ! "ТРАЛ".
                     !



                           - 119 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  NODRIVER.EXE       !   Драйвер асинхронной связи сети "ТРАЛ".
                     !
  NOTICE.TXT         !   Текстовый файл, который может содер-
                     ! жать обращения к системным пользова-
                     ! телям.
                     !
  OPCCRASH.EXE       !   Обслуживающая программа системного
                     ! закрытия.
                     !
  OPCOM.EXE          !   Обслуживающая программа связи с
                     ! оператором.
                     !
  PADRIVER.EXE       !   Драйвер порта межкомпьютерной связи
                     ! CМ 1780.
                     !
  PAGEFILE.SYS       !   Системный страничный файл.
                     !
  PATCH.EXE          !   Программа корректировки  образа
                     ! задач.
                     !
  PDDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  PHONE.COM          !   Процедура запуска образа PHONE.
                     !
  PHONE.EXE          !   Программа терминального взаимодейст-
                     ! вия.
                     !
  PRTSMB.EXE         !   Программа печати.
                     !
  PUDRIVER.EXE       !   Драйвер порта  дискового  адаптера
                     ! шины UNIBUS межкомпьютерного соединения.
                     !
  QUEMAM.EXE         !   Обслуживающая программа управления
                     ! очередью.
                     !
  RECLAIM.EXE        !   Образ CONVERT/RECLAIM.
                     !
  REMACP.EXE         !   Удаленное устройство вспомогательного
                     ! управляющего процесса.
                     !
  RENAME.EXE         !   Обслуживающая программа переименования
                     ! файла.
                     !
  REPLY.EXE          !   Средство передачи сообщений.
                     !
  REQUEST.EXE        !   Средство запроса оператора.
                     !
  RMS.EXE            !   Сервисные средства обслуживания
                     ! записей (СУД-32).
                     !
  RMS.STB            !   Таблица символов сервисных средств
                     ! обслуживания записей.
                     !
  RMSDEF.STB         !   Глобальные описания для структур
                     ! СУД-32.



                           - 120 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  RTB.EXE            !   Обслуживающая программа, которая
                     ! записывает начальную загрузку
                     ! операционной системы РАФОС на диск.
                     !
  RTPAD.EXE          !   Интерфейс команд удаленного терминала.
                     !
  RTTDRIVER.EXE      !   Драйвер удаленного терминала.
                     !
  RUNDET.EXE         !   Средство, которое обеспечивает
                     ! выполнение отсоединеных образов.
                     !
  RUNOFF.EXE         !   Обслуживающая программа форматирования
                     ! текстов.
                     !
  SCSDEF.STB         !   Таблица символов для загружаемых
                     ! программ.
                     !
  SCSLOA.EXE         !   Загружаемые программы, используемые
                     ! SCS.
                     !
  SDA.EXE            !   Анализатор системных дампов.
                     !
  SDLNPARSE.EXE      !   SDL используется для установки прела-
                     ! гаемых по выбору программных средств.
                     !
  SEFARCH.EXE        !   Обслуживающая программа поиска в
                     ! файлах.
                     !
  SET.EXE            !   Процессор команды SET.
                     !
  SETPO.EXE          !   Процессор команды SET MESSAGE.
                     !
  SETSHOACL.EXE      !   Команды SET и SHOW ACCESS CONTROL
                     ! LIST.
                     !
  SHOW.EXE           !   Процессор команды SHOW.
                     !
  SHUTDOWN.COM       !   Командная процедура отключения
                     ! системы.
                     !
  SHWCLSTR.EXE       !   Команда SHOW CLUSTER.
                     !
  SMGBLDTRM.EXE      !   Компилятор для файла описаний
                     ! TERMTABLE.
                     !
  SMGMAPTRM.EXE      !   Глобальная секция таблицы термов.
                     ! выполняется при запуске системы.
                     !
  SMGTERMS.TXT       !   Исходный файл для
                     ! описаний терминалов.
                     !
  SORTMERGE.EXE      !   Команды SORT и MERGE.
                     !
  SRTTRN.EXE         !   Образ транслятора файла



                           - 121 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
                     ! Спецификации команды SORT.
                     !
  STABACCOP.EXE      !   Программма копирования для создания
                     ! системно-независимого набора BACKUP.
                     !
  STABACKUR.EXE      !   Системно-независимая обслуживающая
                     ! программа BACKUP.
                     !
  STACONFIG.EXE      !   Образ системного дискового
                     ! конфигуратора иерархического
                     ! контроллера запоминающих устройств.
                     !
  STANDCONF.EXE      !   Образ системно-независимой
                     ! программы формирования BACKUP.
                     !
  STARTUP.COM        !   Командная процедура запуска системы.
                     !
  STASYSGEN.EXE      !   Системно-независимая обслуживающая
                     ! программа генерации системы.
                     !
  STOPREM.EXE        !   Обслуживающая программа прекращения
                     ! REMACP.
                     !
  SUBMIT.EXE         !   Обслуживающая программа передачи
                     ! пакетных заданий.
                     !
  SUMSLP.EXE         !   Редактор исходных файлов.
                     !
  SWAPFILE.SYS       !   Системный файл обмена.
                     !
  SYS.EXE            !   Файл образа операционной системы.
                     !
  SYS.MAP            !   Отображение операционой системы.
                     !
  SYS.STB            !   Глобальная таблица символов
                     ! операционной системы.
                     !
  SYSBOOT.EXE        !   Обслуживающая программа начальной
                     ! загрузки системы.
                     !
  SYSDEF.STB         !   Глобальные описания для
                     ! исполнительных структур.
                     !
  SYSGEN.EXE         !   Обслуживающая программа генерации
                     ! системы.
                     !
  SYSINIT.EXE        !   Образ инициализации операционной
                     ! системы.
                     !
  SYSLOA730.EXE      !   Файл образа системы МОС ВП.
                     !
  SYSLOAWS1.EXE      !
                     !
  SYSLOAWS2.EXE      !
                     !



                           - 122 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  SYSUAF.DAT         !   Файл данных,  предоставляющий
                     ! пользователям право на доступ.
                     !
  SYSUAF.RL2         !   Немодифицируемая копия SYSUAF.DAT.
                     !
  TECO.EXE           !   Текстовый редактор TECO.
                     !
  TERMTABLE.EXE      !   Файл описания терминалов.
                     !
  TERMTABLE.TXT      !   Исходный файл описания терминалов.
                     !
  TFDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства см 5218.
                     !
  TMDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  TPU.EXE            !
                     !
  TSDRIVER.EXE       !   Драйвер запоминающего устройства
                     ! на магнитной ленте СМ 5309.
                     !
  TTDRIVER.EXE       !   Драйвер терминала.
                     !
  TUDRIVER.EXE       !   Драйвер для класса запоминающих
                     ! устройств на магнитной ленте.
                     !
  TYPE.EXE           !   Обслуживающая программа печати.
                     !
  UMDRIVER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  UNLOCK.EXE         !   Обслуживающая программа разблокирова-
                     ! ния файла.
                     !
  VAXEMUL.EXE        !
                     !
  VAXVMSSYS.PAR      !   Файл системных параметров.
                     !
  VERIFY.EXE         !   Образ ANALYZE/DISK_STRUCTRURE.
                     !
  VMB.EXE            !   Первоначальная загрузка
                     ! операционной системы МОС ВП.
                     !
  VMOUNT.EXE         !   Обслуживающая   программа  монтирова-
                     ! ния томов.
                     !
  VMSHELP.EXE        !   Обслуживающая программа HELP.
                     !
  WRITEBOOT.EXE      !   Обслуживающая  программа  записи блока
                     ! загрузки на системный том.
                     !
  XADRIVER.EXE       !   Резервируется для последующего
                     ! использования.
                     !
  XDDRIVER.EXE       !   Драйвер канала передачи данных
                     ! DMP-11 сети "ТРАЛ".
                     !



                           - 123 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 1
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                    Описание
  -------------------------------------------------------------
  XEDRIVER.EXE       !   Драйвер UNA.
                     !
  XFDRIWER.EXE       !   Драйвер устройства.
                     !
  XFLOADER.EXE       !
                     !
  XGDRIVER.EXE       !   Драйвер канала передачи данных DMF
                     ! сети "ТРАЛ".
                     !
  XMDRIVER.EXE       !   Драйвер интерфейса синхронной линии
                     ! связи DMC-11.















































                           - 124 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 2
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSHLP]

  -------------------------------------------------------------
      Имя файла      !              Библиотека HELP
  -------------------------------------------------------------
  ACLEDT.HLB         !   Редактор списка управления доступом.
                     !
  ANLRMSHLP.HLB      !   Команда ANALYZE/RMS_FILE.
                     !
  DEBUGHLP.HLB       !   Программа отладки.
                     !
  DISKQUOTA.HLB      !   Обслуживающая программа дисковых квот.
                     !
  EDFHLP.HLB         !   Язык описания файлов.
                     !
  EDTHELP.HLB        !   Редактор описания файлов.
                     !
  EDTVT100.DOC       !   Компоновка  малой  клавиатуры  EDT для
                     ! VT100.
                     !
  EDTVT52.DOC        !   Компоновка  малой  клавиатуры  EDT для
                     ! VT52.
                     !
  EXAMPLES.DIR       !   Каталог примеров.
                     !
  EXCHNGHLP.HLB      !   Обслуживающая программа обмена.
                     !
  HELPLIB.HLB        !   Заданная по умолчанию библиотека HELP.
                     !
  INSTALHLP.HLB      !   Обслуживающая программа установки.
                     !
  LATCP.HLB          !   Управляющая программа для LAT.
                     !
  MAILHELP.HLB       !   Почтовая обслуживающая программа.
                     !
  MNRHELP.HLB        !   Обслуживающая программа диспетчирова-
                     ! ния.
                     !
  NCPHELP.HLB        !   Программа управления сетью.
                     !
  PATCHHELP.HLB      !   Обслуживающая программа корректировки
                     ! образа.
                     !
  PHONEHELP.HLB      !   Обслуживающая программа передачи по
                     ! телефонной линии.
                     !
  SDA.HLB            !   Анализатор системного дампа.
                     !
  SHWCLHELP.HLB      !   Обслуживающая  программа, показывающая
                     ! групповое об'единение.
                     !
  SYSGEN.HLB         !   Обслуживающая программа генерации
                     ! системы.
                     !
  TECO.HLB           !   TECO.
                     !
  TPUHELP.HLB        !
                     !



                           - 125 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 2
  -------------------------------------------------------------
      Имя файла      !              Библиотека HELP
  -------------------------------------------------------------
  UAFHELP.HLB        !   Файл, обеспечивающий право пользова-
                     ! телей на доступ.
                     !
  VMSTLRHLP.HLB      !   Средство наращивания.






















































                           - 126 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 3
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSLIB]

  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                Описание
  -------------------------------------------------------------
  ACLEDIT.INI        !   Файл инициализации редактора списка
                     ! управления доступом.
                     !
  ADARTL.EXE         !   Исполнительная библиотека M32 ADA.
                     !
  BASRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека M32 BASIC.
                     !
  BASRTL2.EXE        !   Исполнительная библиотека M32 BASIC
                     ! (вторая часть).
                     !
  CLIMAC.REQ         !
                     !
  CDDSHR.EXE         !   Пустой образ CDD для иерархических
                     ! программных компонент.
                     !
  COBRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека M32 COBOL.
                     !
  CONVSHR.EXE        !   Разделяемый образ CONVERT и
                     ! CONVERT/RECLAIM.
                     !
  CRFSHR.EXE         !   Разделяемый образ перекрестных ссылок.
                     !
  DBGSSISHR.EXE      !   Управляющая программа системмного
                     ! обслуживания прерывании M32 DEBUG.
                     !
  DCLTABLES.EXE      !   Таблицы команд DCL.
                     !
  DCXSHR.EXE         !   Обеспечение сжатия данных.
                     !
  DEBUG.EXE          !   Символический отладчик МОС ВП.
                     !
  DEBUG.TPU          !
                     !
  DELTA.EXE          !   Образ многорежимного отладчика DELTA.
                     !
  DELTA.OBJ          !   Альтернативный инструмент отладки.
                     !
  DISMNTSHR.EXE      !   Разделяемый образ DISMOUNT.
                     !
  DYNSWITCH.EXE      !
                     !
  EDTSHR.EXE         !   Редактирующая программа EDT.
                     !
  ERFCTLSHR.EXE      !
                     !
  ENCRYPSHR.EXE      !   Пустой модуль поддержки кодирования
                     ! VOS.
                     !
  ERFCOMMON.EXE      !   Структуры общих данных ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFLIB.TLB         !   Описания устройств для ANALYZE/ERROR.
                     !
  ERFSHR.EXE         !   Общие программы для ANALYZE/ERROR.



                           - 127 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 3
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  FDLSHR.EXE         !   Разделяемый образ синтаксического
                     ! анализа языка описания файлов.
                     !
  FORDEF.FOR         !   Файл FORTRAN INCLUDE: символы FOR$.
                     !
  FORIOSDEF.FOR      !   Файл FORTRAN INCLUDE: коды ошибок
                     ! IOSTAT.
                     !
  FORRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека M32 FORTRAN.
                     !
  IMAGELIB.OLB       !   Системная библиотека заданных по
                     ! умолчанию разделяемых образов.
                     !
  IMGDMP.EXE         !   Процедуры дампирования образов.
                     !
  LBRSHR.EXE         !   Разделяемый образ библиотекаря.
                     !
  LIB.MLB            !   Макробиблиотека операционной системы.
                     !
  LIB.REQ            !   Структурные описания исполнительных
                     ! свойств для пользования программами
                     ! BLISS.
                     !
  LIBDEF.FOR         !   Файлы INCLUDE программы FORTRAN.
                     !
  LIBRTL.EXE         !   Общая исполнительная библиотека
                     ! МОС ВП.
                     !
  LIBRTL2.EXE        !   Общая исполнительная библиотека
                     ! МОС ВП. (вторая часть).
                     !
  MOUNTSHR.EXE       !   Разделяемый образ для MOUNT.
                     !
  MTHDEF.FOR         !   Файлы INCLUDE FORTRAN: символы MATH$.
                     !
  MTHRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека,
                     ! обеспечивающая поддержку
                     ! математических операций.
                     !
  NMLSHR.EXE         !   Разделяемый образ управления приемом
                     ! информации для сети DECNET.
                     !
  PASRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека паскаля.
                     !
  PLIRTL.EXE         !   Исполнительная библиотека PL/1.
                     !
  SCNRTL.EXE         !
                     !
  SCRSHR.EXE         !   Разделяемый образ экранных процедур
                     ! терминалов RTL.
                     !
  SECURESHR.EXE      !   Программы обслуживания восстановления
                     ! базы данных (RIGHTSLIST.DAT).
                     !



                           - 128 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 3
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                Описание
  -------------------------------------------------------------
  SIGDEF.FOR         !   Файлы INCLUDE программы FORTRAN.
                     !
  SMBSRVSHR.EXE      !   Программы обслуживания симбионта
                     ! печати.
                     !
  SMGSHR.EXE         !   Исполнительная библиотека управления
                     ! экраном.
                     !
  SORTSHR.EXE        !   Исполнительная библиотека сортировки/
                     ! слияния.
                     !
  STARLET.MLB        !   Библиотека системных макроопределений.
                     !
  STARLET.OLB        !   Системная библиотека обьектных модулей
                     ! и исполнительная библиотека.
                     !
  STARLET.REQ        !   Структура интерфейсов пользователей
                     ! для пользования программами BLISS.
                     !
  STARLETSD.TLB      !   Текстовая библиотека описаний STARLET;
                     ! используется во время установки
                     ! иерархических средств.
                     !
  SUMSHR.EXE         !   Разделяемый образ для обновления
                     ! слияния исходных текстов.
                     !
  TPAMAC.REQ         !   Структурные описания для программ
                     ! BLISS, использующих TPARSE.
                     !
  TRACE.EXE          !   Средство отслеживания ошибок
                     ! в операционной системе МОС ВП.
                     !
  VAXCCURSE.OLB      !   Библиотека системы программирования си
                     !
  VAXCRTL.EXE        !   Исполнительная библиотека M32 си
                     !
  VAXCRTL.OLB        !   Библиотека ситемы программирования си
                     !
  VAXCRTLG.EXE       !   Исполнительная библиотека M32 си
                     !
  VAXCRTLG.OLB       !   Библиотека системы программирования си
                     !
  VMSRTL.EXE         !   Разделяемый образ исполнительной
                     ! библиотеки.
                     !
  XFDEF.FOR          !   Описания, возможные для программ,
                     ! использующих программы поддержки DR780.
                     !










                           - 129 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 4
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSMGR]

  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                   Описание
  -------------------------------------------------------------
  ADDUSER.COM        !
                     !
  ALFMAINT.COM       !   Командная процедура для поддержки
                     ! SYS$SYSTEM:SYSALF.DAT.
                     !
  FONT.FNT           !
                     !
  LOADNET.COM        !   Командная процедура для создания
                     ! вспомагательного управляющего процесса
                     ! сети.
                     !
  LPA11STRT.COM      !   Командная процедура запуска при
                     ! определенном местоположении LPA11.
                     !
  LTLOAD.COM         !   Командная процедура загрузки и
                     ! запуска LAT.
                     !
  MAKEROOT.COM       !   Командная процедура для добавления
                     ! новых корневых каталогов для каластера
                     ! на общесистемном диске.
                     !
  NETCONFIG.COM      !   Командная процедура для формирования
                     ! базы данных сети.
                     !
  RTTLOAD.COM        !   Программа загрузки для удаленного
                     ! терминала.
                     !
  SECAUDIT.COM       !
                     !
  STARTNET.COM       !   Процедура запуска сети SYSNET.
                     !
  SYCONFIG.COM       !
                     !
  SYLOGIN.COM        !
                     !
  SYSHUTDWN.COM      !   Командная процедура закрытия,
                     ! учитывающая специфику вычислительной
                     ! системы.
                     !
  SYSTARTUP.COM      !   Командная процедура запуска,
                     ! учитывающая специфику вычислительной
                     ! системы.
                     !
  VMSIMAGES.COM      !   Вызывается при запуске для установки
                     ! известных образов.
                     !
  VMSIMAGES.DAT      !   Файл данных для VMSIMAGES.COM.
                     !








                           - 130 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 5
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSMSG]

  -------------------------------------------------------------
        Имя файла    !                     Описание
  -------------------------------------------------------------
  ADAMSG.EXE         !
                     !
  CLIUTLMSG.EXE      !   ANALIZE/MEDIA, EXCHANGE, MAIL, PHONE,
                     ! PRINT, SUBMIT, RUN, SET, SHOW, SEARCH
                     !
  DBGTBKMSG.EXE      !   DEBUG, TRACE.
                     !
  FILMNTMSG.EXE      !   ANALYZE/OBJECT, ANALIZE/IMAGE,
                     ! EDIT/FDL, ANALIZE/DISK.
                     !
  NETWRKMSG.EXE      !   NCP, SET HOST.
                     !
  PASMSG.EXE         !   Исполнительная библиотека PASCAL.
                     !
  PLIMSG.EXE         !   Исполнительная библиотека PL/I.
                     !
  PRGDEVMSG.EXE      !   CDU, DIFF, DUMP, LIBRARY, LINK, MACRO,
                     ! MESSAGE, PATCH, ANALYZE/SYSTEM.
                     ! ANALYZE/CRASH.
                     !
  RPGMSG.EXE         !   Исполнительная библиотека RPG.
                     !
  SCNMSG.EXE         !
                     !
  SHRIMGMSG.EXE      !   CONVSHR, DCXSHR, FDLSHR, SORTSHR,
                     ! SMGSHR, EDTSHR.
                     !
  SYSMGTMSG.EXE      !   ACC, EDIT/ACL, BACKUP, INSTALL,
                     ! MONITOR, AUTHORIZE.
                     !
  SYSMSG.EXE         !   Файл системных сообщений.
                     !
  VAXCMSG.EXE        !   Исполнительная библиотека СИ.
                     !






















                           - 131 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 6
           Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSTEST]

  -------------------------------------------------------------
  Имя файла          !                      Описание
  -------------------------------------------------------------
  TCNTRL.CLD         !   Определяет команды для вызова
                     ! текстового контроллера пакета
                     ! средств проверки функционирования
                     ! системы.
                     !
  EXPCLIG00.COM      !   Командная процедура для выполнения
                     ! фазы группового обьединения.
                     !
  EXPCLIG00.DAT      !   Используется тестовым контроллером
                     ! пакета средств проверки
                     ! функционирования системы для запуска
                     ! фазы группового об'единения.
                     !
  EXPCOMS00.EXE      !   Тест устроиств DMC и DMR.
                     !
  EXPDISK00.EXE      !   Тест дисковых устроиств.
                     !
  EXPDMPF00.EXE      !   Тест устроиств DMP и DMF-32.
                     !
  EXPDNET00.COM      !   Командная процедура для фазы сети
                     ! DECNET.
                     !
  EXPDNET00.DAT      !   Используется тестовым контроллером
                     ! средств проверки функционирования
                     ! системы для запуска фазы сети DECNET.
                     !
  EXPDOSFOR.EXE      !
                     !
  EXPDRIW00.EXE      !   Тест устроиства DR11-W.
                     !
  EXPDR7800.EXE      !   Тест устроиств DR780 и DR750.
                     !
  EXPFORT01.DAT      !   Файл данных фортрана, используемый
                     ! EXPFCRT01.
                     !
  EXPFORT01.EXE      !   Искусственная нагрузка в тесте
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPFORT02.EXE      !   Искусственная нагрузка в тесте
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPFORT03.EXE      !   Искусственная нагрузка в тесте
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPINIT00.EXE      !   Проверяет среду средств
                     ! проверки функционирования системы
                     ! и устанавливает предельные значения
                     ! параметров.
                     !
  EXPINIT01.EXE      !   Осуществляет быструю проверку
                     ! устройств и создает
                     ! EXPINIDEV.DAT.
                     !



                           - 132 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 6
  -------------------------------------------------------------
  Имя файла          !                      Описание
  -------------------------------------------------------------
  EXPLOAD00.DAT      !   Используется тестовым контроллером
                     ! пакета средств проверки
                     ! функционирования системы для запуска
                     ! фазы теста нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD02.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD03.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD04.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD05.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD06.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD07.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD08.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD09.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD10.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLOAD11.COM      !   Пользовательский сценарий для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPLPAK00.EXE      !   Тест устройства LPA11-K.
                     !
  EXPMA7800.EXE      !   Тест устройства MA780.
                     !
  EXPMEMY01.EXE      !   Искусственная нагрузка для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPNETS00.EXE      !   Распечатка содержимого счетчиков
                     ! с ненулевыми значениями как часть
                     ! фазы проверки сети DECNET.
                     !
  EXPPHASOO.EXE      !
                     !
  EXPT.COM           !   Основная командная процедура для
                     ! всего пакета средств проверки
                     ! функционирования системы.
                     !
  EXPTAPE00.COM      !
                     !
  EXPPHAS00.EXE      !   Тестовый контроллер.



                           - 133 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 6
  -------------------------------------------------------------
  Имя файла          !                      Описание
  -------------------------------------------------------------
                     !
  EXPRSXCR.EXE       !   Искусственная нагрузка для теста
                     ! нагрузочной способности.
                     !
  EXPSUPDEV.DAT      !   Файл данных для поддерживаемых
                     ! устройств.
                     !
  EXPTAPE00.EXE      !   Тест запоминающих устройств на
                     ! магнитной ленте.
                     !
  EXPTTYS00.EXE      !   Тест терминала и построчно-печатающего
                     ! устройства.
                     !
  EXPUNAS00.EXE      !   Тест устройства DEUNA.
                     !











































                           - 134 -

                        00152-01 32 01


                                                      Таблица 7
            Файлы, содержащиеся в каталоге [SYSUPD]

  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                  Описание
  -------------------------------------------------------------
  AUTOGEN.COM        !   Командная процедура для определения
                     ! значений параметров.
                     !
  BACKUSER.COM       !
                     !
  BLISSREQ.TLR       !   Список файлов в группе наращивания
                     ! BLISS. Командная процедура для
                     ! мультипроцессорной обработки
                     ! консольных гибких дисков.
                     !
  BOOTUPD.COM        !   Командная процедура обновления файла
                     ! начальной загрузки операционной системы
                     ! МОС ВП, содержащейся на гибком диске
                     ! консольного запоминающего устроиства.
                     !
  CONSCOPY.COM       !   Командная процедура, которая копирует
                     ! содержимое гибких дисков консольного
                     ! запоминающего устройства.
                     !
  CVTNAF.COM         !   Командная процедура для конвертирова-
                     ! ния NETUAF.DAT.
                     !
  CVTUAF.COM         !   Командная процедура для конвертирова-
                     ! ния SYSUAF.DAT.
                     !
  DECNET.TLR         !   Список файлов в группе наращивания
                     ! сети "ТРАЛ".
                     !
  DEVELOP.TLR        !   Список файлов в группе наращивания
                     ! DEVELOP.
                     !
  DXCOPY.COM         !   Командная процедура, которая копирует
                     ! файлы с гибкого диска консольного
                     ! запоминающего устроиства и
                     ! восстанавливает файлы на гибкий диск.
                     !
  EXAMPLES.TLR       !   Список файлов в группе наращивания
                     ! EXAMPLE.
                     !
  FILETOOLS.TLR      !   Список файлов в группе наращивания
                     ! TOOLS.
                     !
  HELP.TLR           !   Список файлов в группе наращивания
                     ! HELP.
                     !
  LIBDECOMP.COM      !   Командная процедура для развертывания
                     ! библиотек, поставляемых в свернутом
                     ! формате.
                     !
  LIBRARY.TLR        !   Список файлов в группе наращивания
                     ! LIBRARY.
                     !
  MANAGER.TLR        !   Список файлов в группе наращивания



                           - 135 -

                        00152-01 32 01


                                            Продолжение табл. 7
  -------------------------------------------------------------
       Имя файла     !                  Описание
  -------------------------------------------------------------
                     ! MANAGER.
                     !
  MISCTOOLS.TLR      !   Список файлов в группе наращивания
                     ! MISCTOOLS.
                     !
  QUEUES.TLR         !   Список файлов в группе наращивания
                     ! QUEUES.
                     !
  REQUIRED.TLR       !   Список файлов в группе наращивания
                     ! REQUIRED.
                     !
  SETDEFBOO.COM      !   Командная процедура, которая
                     ! устанавливает задаваемый по умолчанию
                     ! командный файл загрузки.
                     !
  SPKITBLD.COM       !   Командная процедура для создания
                     ! наборов программных компонентов.
                     !
  STABACKIT.COM      !   Командная процедура, которая создает
                     ! системно-независимую программу BACKUP
                     ! на носителе.
                     !
  SWAPFILES.COM      !   Командная процедура, которая создает
                     ! свопинговый файл, страничный файл и
                     ! файл системного дампирования
                     ! соответствующих размеров для системы,
                     ! которая будет устанавливаться.
                     !
  TEXTTOOLS.TLR      !   Список файлов в группе наращивания
                     ! TEXTTOOLS.
                     !
  EXPT.TLR           !   Список файлов в группе наращивания
                     ! EXPT.
                     !
  VMBUVAX1.COM       !   Командная процедура
                     !
  VMSKITBLD.COM      !   Командная процедура, которая создает и
                     ! копирует дистрибутивный диск
                     ! с операционной системой МОС ВП.
                     !
  VMSKITBLD.DAT      !   Список файлов в системе МОС ВП,
                     ! которые управляют VMSKITBLD.COM.
                     !
  VMSTAILOR.COM      !   Командная процедура средств
                     ! наращивания (поддерживается только для
                     ! системы МОС ВП).
                     !
  VMSUPDATE.COM      !   Командная процедура изменения системы.
                     !

  VOSINSTAL.COM      !   Командная процедура для установки
                     ! EDTCAI и внесения эксплуатационных
                     ! изменений.





                          - 136K -

                     2б.00152-01 32 01





                 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ





       1. Операционная система МОС ВП. Подсистема  системного

  программиста.  Управление  системой.  Справочный  материал.

  2б.00152-01 97 10.

       2. Операционная система МОС ВП. Подсистема  системного

  сервиса.  Программы  системного  обслуживания.   Справочный

  материал. 2б.00152-01 97 06.

       3. Операционная система МОС ВП. Подсистема управления.

  Диалоговый  командный   язык.   Руководство   пользователя.

  2б.00152-01 92 19-1.

       4. Операционная система МОС ВП. Подсистема управления.

  Сообщения системы и действия по восстановлению.  Справочный

  материал. 2б.00152-01 97 02-1.






























                           - 136 -

                        00152-01 32 01





                 ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ





       1. Операционная система МОС ВП. Подсистема  системного

  программиста.  Управление  системой.  Справочный  материал.

  00152-01 97 10.

       2. Операционная система МОС ВП. Подсистема  системного

  сервиса.  Программы  системного  обслуживания.   Справочный

  материал. 00152-01 97 06.

       3. Операционная система МОС ВП. Подсистема управления.

  Диалоговый  командный   язык.   Руководство   пользователя.

  00152-01 92 19-1.

       4. Операционная система МОС ВП. Подсистема управления.

  Сообщения системы и действия по восстановлению.  Справочный

  материал. 00152-01 97 02-1.




                            























   
                       - 137K -  
  
                   2б.00152-01 32 01  
                                                      
   ------------------------------------------------------------
   I                                                          I
   I                  Лист регистрации изменений              I
   I                                                          I
   I----------------------------------------------------------I
   IНомера листов (страниц)IВсего IN     IВходящий IПодп.IДатаI
   I-----------------------IлистовIдоку- IN сопро- I     I    I
   IИ IИз- IЗа- IНо- IАнну-I(стра-Iмента Iводитель-I     I    I
   Iз Iме- Iме- Iвых Iлиро-Iниц)  I      Iного до- I     I    I
   Iм Iнен-Iнен-I    Iван- Iв до- I      Iкум. и   I     I    I
   I. Iных Iных I    Iных  Iкум.  I      Iдата     I     I    I
   I----------------------------------------------------------I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
   I  I    I    I    I     I      I      I         I     I    I
  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!