# Tuner MOTOTRBO

### Table des matières

1. Introduction

2. Nouveautés de cette version

3. Configuration requise

4. Installation, désinstallation

5. Mentions légales

6. Document de mentions légales pour les logiciels Motorola Solutions disponibles publiquement

### 1. Introduction

Bienvenue dans MOTOTRBO Tuner pour radios MOTOTRBO.

### 2. Nouveautés de cette version

Version | Notes
25.1 (Build 7) | Correction de bugs.
24.2 (Build 11) | Correction de bugs.
24.1 (Build 2) | Mise à jour des calculs de la puissance moyenne. Correction de bugs.
23.1 (Build 19) | Prise en charge de la bande 350 MHz sur les radios portatives R7 pour les régions APAC, LACR et EMEA. Prise en charge du nouveau relais ION 8/900 pour la région LACR. Ajout de la région APAC pour la bande U2 sur les radios portatives R2. Compteur de maintenance préventive. Correction de bugs.
22.3 (Build 15) | Prise en charge des nouveaux modèles CP100d et DEP 250.
22.3 (Build 8) | Prise en charge du réglage de la gamme étendue de tonalités d'état pour SLR8000.
22.3 (Build 1) | Prise en charge des radios Mototrbo R3 UHF et VHF. Correction de bugs.
22.2 (Build 8) | Correction de bugs.
22.2 (Build 2) | Prise en charge des modèles MOTOTRBO R7 8/900.
22.2 (Build 1) | Correction de bugs.
21.0 (Build 288) | Correction de bugs.
21.0 (Build 287) | Correction de bugs.
21.0 (Build 283) | Prise en charge du réglage de puissance moyenne pour XiR P3688+.
21.0 (Build 281) | Correction de bugs.
20.0 (Build 273) | Prise en charge des radios CP100d, DEP 250, DP540 et XiR C1200.
20.0 (Build 272) | Prise en charge du réglage ADC (capture de données avancée) pour les batteries CPCAPLess.
20.0 (Build 262) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO ION VHF et 8/900.
20.0 (Build 261) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO UHF et VHF.
19.5 (Build 260) | Correction de bugs.
19.5 (Build 256) | Correction de bugs.
19.0 (Build 254) | Prise en charge des radios MOTOTRBO XiR C2000 UHF, VHF et 350 MHz.
18.0 (Build 252) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO XPR 8550 large bande UHF.
17.5 (Build 249) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO Light DEP 250 UHF 1.
17.5 (Build 247) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO XPN 2000 et XiR P3688+ UHF 1.
17.0 (Build 246) | Correction de bugs.
17.0 (Build 245) | Prise en charge de DGP 8000 et SLR 1000 VHF.
17.0 (Build 244) | Prise en charge des communications en mode Sécurité renforcée.
16.0 (Build 236) | Prise en charge de DEP 450, XiR C2000 et SLR8000 8/900
15.5 (Build 235) | Correction de bugs.
15.0 (Build 234) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO milieu de gamme série SL VHF et UHF 1. Prise en charge des relais MOTOTRBO SLR 5000 UHFB 2. Prise en charge des relais MOTOTRBO SLR 1000 large bande UHF.
14.0 (Build 226) | Prise en charge de radios MOTOTRBO 2.5 supplémentaires.
13.5 (Build 218) | Prise en charge de radios MOTOTRBO 2.5 supplémentaires. Prise en charge de Windows Server 2012 R2.
13.0 (Build 214) | Prise en charge de radios MOTOTRBO 2.5 supplémentaires.
12.0 (Build 203) | Prise en charge des radios MOTOTRBO 2.5.
11.5 (Build 196) | Prise en charge de MOTOTRBO 2 ATEX Ma UHF 1 et VHF Portable.
11.0 (Build 187) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO Light UHF 2. Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO Light UHF, gamme 1 étendues(403-480MHz)
10.9 (Build 181) | Prise en charge des radios portatives de la série SL Commercial bande VHF et UHF 1.
10.7 (Build 171) | Prise en charge des modèles MOTOTRBO 2 mobiles 300 MHz, 350 MHz et 800/900 MHz. Prise en charge des modèles MOTOTRBO Light portatifs 350 MHz. Prise en charge des radios MOTOTRBO 2 UHF et VHF avec fonctionnalité GNSS. Prise en charge de la bande d'amélioration UHF pour les radios de la série SL.
10.5 (Build 158) | Prise en charge des relais numériques Rx uniquement. Prise en charge de l'atténuation de la déviation de la transmission PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsions) personnalisée pour les radios portatives MOTOTRBO 2 et de la série SL. Prise en charge de la bande UHF 2 pour les radios de la série SL.
10.1 (Build 150) | Prise en charge des bandes 800 MHz et 900 MHz pour les radios de la série SL. Prise en charge de la bande 300/350 MHz pour les radios portatives MOTOTRBO 2.0.
10.0 (Build 148) | Prise en charge des radios MOTOTRBO Light.
9.5 (Build 144) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO 2 800/900 MHz. Prise en charge des radios portatives de la gamme XiR E8600, DP3441 et DGP 8050 Elite. Prise en charge de Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Build 136) | Prise en charge des radios mobiles MOTOTRBO 2 bande UHF 2.
8.5 (Build 123) | Prise en charge des radios MOTOTRBO 2 ATEX.
8.0 (Build 120) | Prise en charge des radios portatives MOTOTRBO 2 Prise en charge des relais MOTOTRBO 2.
7.0 (Build 114) | Prise en charge des radios mobiles MOTOTRBO 2 Prise en charge des radios de la série SL.
6.8 (Build 108) | Prise en charge des modèles XPR 6580 IS.
6.5 (Build 101) | Prise en charge des modèles MTR3000 Rx uniquement.
6.5 (Build 98) | Correction de bugs.
6.0 (Build 97) | Prise en charge de l'option Réglage du volume minimum.
5.6 (Build 93) | Prise en charge de modèles portatifs analogiques supplémentaires.
5.5 (Build 91) | Prise en charge des modèles 350 MHz et CoS. Prise en charge des modèles 800/900 MHz MTR3000.
5.2 (Build 85) | Prise en charge de la fonctionnalité Mode Mixte dynamique.
5.1 (Build 80) | Prise en charge de Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium et Édition Professionnelle. Prise en charge des modèles 800/900 MHz.
5.0 (Build 79) | Prise en charge des modèles MTR3000 UHF 1 et 2. Prise en charge des radios à ressources partagées 3600.
4.6 (Build 72) | Prise en charge des modèles analogiques uniquement.
4.5 (Build 66) | Prise en charge des modèles H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN et H55XDC9JA1AN.
4.0 (Build 54) | Prise en charge du réglage auto du filtre avant. Amélioration de la validation des valeurs de réglage de la puissance.
3.6 (Build 46) | Prise en charge des modèles UHF 2. Correction relative au message d'erreur signalant qu'aucun périphérique audio n'est disponible.
3.5 (Build 44) | Prise en charge de Microsoft® Windows® Vista Édition Familiale Premium et Édition Professionnelle.
3.0 (Build 37) | Prise en charge de modèles supplémentaires UHF/VHF haute/faible puissance.
2.0 (Build 31) | Prise en charge de modèles VHF haute puissance.
1.0 (Build 20) | Prise en charge des radios MOTOTRBO. Réglage de l'émetteur et du récepteur de la radio. Programmation unique du numéro de série sur les cartes vierges.

### 3. Configuration requise

Consultez le Guide d'installation pour plus d'informations sur la configuration système requise pour Tuner. |  |
Matériel conseillé
· L'application occupe approximativement 100 Mo d'espace sur le disque dur de votre ordinateur. Cependant, vous aurez besoin d'espace supplémentaire pour enregistrer les fichiers d'archives de vos radios. La taille de chaque fichier d'archives varie selon les caractéristiques de la radio.
· En ce qui concerne la puissance du processeur et la mémoire RAM, la configuration requise par Microsoft pour la version de votre système d'exploitation devrait suffire.
· Un port USB.
· Un lecteur CD-ROM.
· Pour un affichage optimal, réglez le paramètre PPP de votre ordinateur sur Taille Normale (96 ppp).

### 4. Installation, désinstallation

Installation
Pour installer le logiciel, vous devez disposer de droits d'administrateur sur l'ordinateur de destination. Pour la version CD-ROM, suivez les instructions ci-dessous : · Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur. · Si le programme d'installation ne démarre pas dans les 30 secondes, la fonctionnalité d'exécution automatique de CD-ROM de votre système d'exploitation est probablement désactivée. Accédez à votre CD-ROM et lancez le programme autorun.exe. Par exemple, si le CD-ROM est sur le volume E:\, lancez le fichier E:\autorun.exe. Pour la version logicielle, suivez les instructions ci-dessous : · Décompressez le package Tuner dans un répertoire de votre disque dur local. · Accédez à ce répertoire et lancez le programme setup.exe. Si vous voulez installer une version plus récente de Tuner, vous devez supprimer la version précédente avant de relancer la procédure d'installation. Si vous réinstallez une version de Tuner déjà installée, choisissez l'option Réparer. Remarque : les paramètres de préférences et les informations sur le fournisseur seront réinitialisés lors de la réinstallation. Une fois la nouvelle version installée, vous devrez vérifier ces paramètres et y apporter des modifications, le cas échéant.
Suppression
Cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de votre système d'exploitation, puis sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur l'option Ajout/Suppression de programmes. Sélectionnez MOTOTRBO Tuner dans la liste Programmes actuellement installés, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

### 5. Mentions légales

Motorola Solutions et MOTOTRBO sont des marques déposées de Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft, Inc.

### 6. Document de mentions légales pour les logiciels Motorola Solutions disponibles publiquement