# MOTOTRBO Tuner

### Sommario

1. Introduzione

2. Novità di questa versione

3. Requisiti

4. Installazione e rimozione

5. Note legali

6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions

### 1. Introduzione

MOTOTRBO Tuner per le radio MOTOTRBO.

### 2. Novità di questa versione

Versione | Note
25.1 (Build 7) | Correzione dei bug.
24.2 (Build 11) | Correzione dei bug.
24.1 (Build 2) | Aggiornamento calcoli potenza media. Correzione dei bug.
23.1 (Build 19) | Supporto per R7 portatile banda da 350 MHz per APAC, LACR ed EMEA. Supporto per il nuovo ripetitore ION 8/900 per l'area geografica LACR. Aggiungere area geografica APAC per R2 portatile banda U2. Timer manutenzione preventiva. Correzione dei bug.
22.3 (Build 15) | Supporto per i nuovi modelli CP100d e DEP 250.
22.3 (Build 8) | Supporta la regolazione della portata estesa del tono di stato di SLR8000.
22.3 (Build 1) | Supporto per le radio MOTOTRBO R3 UHF e VHF. Correzione dei bug.
22.2 (Build 8) | Correzione dei bug.
22.2 (Build 2) | Supporto per la gamma MOTOTRBO R7 8/900.
22.2 (Build 1) | Correzione dei bug.
21.0 (Build 288) | Correzione dei bug.
21.0 (Build 287) | Correzione dei bug.
21.0 (Build 283) | Supporta la regolazione della potenza media per XiR P3688+.
21.0 (Build 281) | Correzioni dei bug.
20.0 (Build 273) | Supporto per le radio CP100d, DEP 250, DP540 e XiR C1200.
20.0 (Build 272) | Supporto per taratura batteria ACP CPCAPLess.
20.0 (Build 262) | Supporto per radio portatili MOTOTRBO ION gamma VHF e 8/900.
20.0 (Build 261) | Supporto per radio portatili MOTOTRBO gamma UHF&VHF.
19.5 (Build 260) | Correzioni dei bug.
19.5 (Build 256) | Correzioni dei bug.
19.0 (Build 254) | Supporto per radio MOTOTRBO XiR C2000 UHF, VHF e 350 MHz.
18.0 (Build 252) | Supporto per radio portatili MOTOTRBO XPR 8550 Wide gamma UHF.
17.5 (Build 249) | Supporto per radio portatile MOTOTRBO Light DEP 250 gamma 1 UHF.
17.5 (Build 247) | Supporto per radio portatili MOTOTRBO XPN 2000 e XiR P3688+ gamma 1 UHF.
17.0 (Build 246) | Correzioni dei bug.
17.0 (Build 245) | Supporto per DGP 8000 e SLR 1000 VHF.
17.0 (Build 244) | Supporto per comunicazioni in modalità di sicurezza avanzata.
16.0 (Build 236) | Supporto per DEP 450, XiR C2000 e SLR8000 8/900
15.5 (Build 235) | Correzioni dei bug
15.0 (Build 234) | Supporto per radio portatili MOTOTRBO serie SL (fascia media) gamma 1 VHF e UHF. Supporto per ripetitori MOTOTRBO SLR 5000 gamma 2 UHFB. Supporto per ripetitori MOTOTRBO SLR 1000 Wide gamma UHF.
14.0 (Build 226) | Supporto per altre radio MOTOTRBO 2.5.
13.5 (Build 218) | Supporto per altre radio MOTOTRBO 2.5. Supporto per Windows Server 2012 R2.
13.0 (Build 214) | Supporto per altre radio MOTOTRBO 2.5.
12.0 (Build 203) | Supporto per radio MOTOTRBO 2.5.
11.5 (Build 196) | Supporto per le radio portatili MOTOTRBO 2 ATEX Ma della gamma 1 UHF e VHF.
11.0 (Build 187) | Supporto per le radio portatili della gamma 2 MOTOTRBO Light UHF. Supporto per le radio portatili MOTOTRBO Light UHF della gamma 1 estesa (403-480MHz).
10.9 (Build 181) | Supporto per le radio portatili commerciali serie SL della gamma 1 per la banda VHF e UHF.
10.7 (Build 171) | Supporto per le radio mobili MOTOTRBO 2 con banda da 300 MHz, 350 MHz e 800/900 MHz. Supporto per le radio portatili MOTOTRBO Light da 350 MHz. Supporto per le radio MOTOTRBO 2 UHF e VHF con funzionalità GNSS. Supporto per la banda con potenziamento UHF per le radio serie SL.
10.5 (Build 158) | Supporto per ripetitori digitali solo RX. Supporto per mitigazione dell'impulso Tx PWM (Pulse Width Modulation) personalizzato per le radio MOTOTRBO 2 portatili e serie SL. Supporto a 2 bande UHF per le radio serie SL.
10.1 (Build 150) | Supporto per le bande da 800 MHz e 900 MHz per le radio della serie SL Supporto per la banda 300/350 MHz per le radio portatili MOTOTRBO 2.0
10.0 (Build 148) | Supporto per le radio MOTOTRBO Light.
9.5 (Build 144) | Supporto per le radio portatili MOTOTRBO 2 con banda da 800/900 MHz. Supporto per le serie XiR E8600, DP3441 e le radio portatili DGP 8050 Elite. Supporto per Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Build 136) | Supporto per le radio mobili MOTOTRBO 2 UHF a 2 bande
8.5 (Build 123) | Supporto per le radio MOTOTRBO 2 ATEX
8.0 (Build 120) | Supporto per le radio portatili MOTOTRBO 2 Supporto per il ripetitore MOTOTRBO 2.
7.0 (Build 114) | Supporto per le radio mobili MOTOTRBO 2 Supporto per le radio della serie SL.
6.8 (Build 108) | Supporto per i modelli XPR 6580 IS.
6.5 (Build 101) | Supporto per i modelli MTR3000 solo Rx.
6.5 (Build 98) | Correzioni dei bug.
6.0 (Build 97) | Supporto per l'impostazione Volume minimo.
5.6 (Build 93) | Supporto per altri modelli di radio portatili analogiche.
5.5 (Build 91) | Supporto per i modelli da 350 MHz e CoS. Supporto per i modelli MTR3000 con banda da 800/900 MHz.
5.2 (Build 85) | Supporto per la funzionalità DMM (Dynamic Mixed Mode, modalità mista dinamica).
5.1 (Build 80) | Supporto per Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition e Professional Edition. Supporto per i modelli con banda da 800/900 MHz.
5.0 (Build 79) | Supporto per i modelli della gamma 1 e 2 MTR3000 UHF. Supporto per le radio con funzionalità trunking 3600.
4.6 (Build 72) | Supporto per i modelli solo analogici.
4.5 (Build 66) | Supporto per i modelli H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN e H55XDC9JA1AN.
4.0 (Build 54) | Supporto per la funzionalita di sintonizzazione filtro front-end. È stata potenziata la funzionalità di convalida dei valori di taratura della potenza.
3.6 (Build 46) | Supporto per i modelli UHF a 2 bande. Risolto il problema del messaggio di errore generato quando non è disponibile alcun dispositivo audio.
3.5 (Build 44) | Supporto per Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition e Business Edition.
3.0 (Build 37) | Supporto per i nuovi modelli UHF/VHF a potenza alta/bassa.
2.0 (Build 31) | Supporto per i modelli VHF con potenza alta.
1.0 (Build 20) | Supporto per le radio MOTOTRBO. Sintonizzazione del trasmettitore e del ricevitore della radio. Una sola programmazione del numero di serie su schede nuove.

### 3. Requisiti

Per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema per Tuner, vedere la Guida all'installazione. |  |
Requisiti hardware
· L'applicazione occupa circa 100 MB di spazio sul disco rigido del computer. È comunque consigliabile disporre di più spazio sul disco per archiviare i file delle radio. La dimensione degli archivi varia a seconda delle funzioni abilitate nella radio.
· Per la velocità del processore e la RAM, sono valide le raccomandazioni fornite da Microsoft relativamente alla versione del sistema operativo.
· Porta USB.
· Unità CD-ROM.
· Per l'impostazione ottimale del display, configurare le impostazioni DPI del computer su Dimensioni normali (96 DPI)

### 4. Installazione e rimozione

Installazione
L'installazione del software sul computer di destinazione può essere eseguita soltanto dagli utenti con diritti di amministratore. Per la versione CD-ROM, procedere come segue: · Inserire il CD-ROM che contiene il programma di installazione nell'unità CD-ROM. · Se il programma di installazione non si avvia entro 30 secondi, è possibile che la funzionalità di esecuzione automatica dei CD-ROM sia disattivata nel sistema operativo in uso. Accedere al CD-ROM ed eseguire il programma autorun.exe. Ad esempio, se l'unità CD-ROM è E:\, eseguire E:\autorun.exe Per la versione pacchetto software, procedere come segue: · Decomprimere il pacchetto Tuner in una cartella del disco locale. · Accedere alla directory ed eseguire il programma setup.exe. Se si installa una versione più recente di Tuner, rimuovere la versione precedente e ripetere la procedura di installazione. Se si reinstalla la stessa versione di Tuner, scegliere l'opzione Ripristina. Nota: durante la reinstallazione, le impostazioni preferite e le informazioni del rivenditore verranno ripristinate sui valori predefiniti. Dopo aver installato la nuova versione, controllare questi valori e, se necessario, modificarli.
Rimozione
Dal pulsante Start sulla barra delle applicazioni del sistema operativo, selezionare Impostazioni > Pannello di controllo. Selezionare l'opzione Installazione applicazioni nel Pannello di controllo, selezionare la voce MOTOTRBO Tuner nella casella "Programmi attualmente installati" e fare clic sul pulsante Rimuovi.

### 5. Note legali

Motorola Solutions e MOTOTRBO sono marchi registrati di Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Inc.

### 6. Informativa legale: software disponibile al pubblico di Motorola Solutions