# MOTOTRBO Tuner

### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Neu in dieser Version

3. Systemanforderungen

4. Installation, Entfernen

5. Rechtliche Hinweise

6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)

### 1. Einleitung

Willkommen beim MOTOTRBO Tuner für die MOTOTRBO-Funkgeräte.

### 2. Neu in dieser Version

Version | Hinweise
25.1 (Build 7) | Fehlerbehebungen.
24.2 (Build 11) | Fehlerbehebungen.
24.1 (Build 2) | Aktualisierung für mittlere Leistungsberechnungen. Fehlerbehebungen.
23.1 (Build 19) | Unterstützung für 350-MHz-Band für R7-Handfunkgeräte für APAC, LACR und EMEA. Unterstützung für den ION 8/900-Repeater für die LACR-Region. APAC-Region für U2-Band für R2-Handfunkgeräte hinzugefügt. Timer für vorbeugende Wartung. Fehlerbehebungen.
22.3 (Build 15) | Unterstützung neuer CP100d- und DEP 250-Modelle.
22.3 (Build 8) | Unterstützung für die erweiterten Spanne des SLR8000-Statustons.
22.3 (Build 1) | Unterstützung für Mototrbo R3 UHF- und VHF-Funkgeräte. Fehlerbehebungen.
22.2 (Build 8) | Fehlerbehebungen.
22.2 (Build 2) | Unterstützung für MOTOTRBO R7 8/900-Reihe.
22.2 (Build 1) | Fehlerbehebungen.
21.0 (Build 288) | Fehlerbehebungen.
21.0 (Build 287) | Fehlerbehebungen.
21.0 (Build 283) | Unterstützung für das Einstellen mittlerer Leistungen bei XiR P3688+.
21.0 (Build 281) | Fehlerbehebungen.
20.0 (Build 273) | Unterstützung für Funkgeräte CP100d, DEP 250, DP540 und XiR C1200.
20.0 (Build 272) | Unterstützung für CPCAPLess Akkuladestrom-Optimierung.
20.0 (Build 262) | Unterstützung für MOTOTRBO ION Handsprechfunkgeräte mit VHF- und 8/900-Bereich.
20.0 (Build 261) | Unterstützung für MOTOTRBO-Handfunkgeräte mit UHF- und VHF-Bereich.
19.5 (Build 260) | Fehlerbehebungen.
19.5 (Build 256) | Fehlerbehebungen.
19.0 (Build 254) | Unterstützung für MOTOTRBO XIR C2000 UHF-, VHF- und 350-MHz-Funkgeräte.
18.0 (Build 252) | Unterstützung für MOTOTRBO XPR 8550-Handsprechfunkgeräte mit großem UHF-Bereich.
17.5 (Build 249) | Unterstützung für MOTOTRBO Light-Handsprechfunkgeräte mit DEP 250 UHF-Bereich 1
17.5 (Build 247) | Unterstützung für MOTOTRBO Handsprechfunkgeräte XPN 2000 und XiR P3688+ mit UHF-Bereich 1.
17.0 (Build 246) | Fehlerbehebungen.
17.0 (Build 245) | Unterstützung für DGP 8000 und SLR 1000 VHF.
17.0 (Build 244) | Unterstützung für Kommunikation im verbesserten Sicherheitsmodus.
16.0 (Build 236) | Unterstützung für DEP 450, XiR C2000 und SLR8000 8/900
15.5 (Build 235) | Fehlerbehebungen
15.0 (Build 234) | Unterstützung für MOTOTRBO Mid-Tier-Funkgeräte der Serie SL mit VHF- und UHF-Bereich 1. Unterstützung für MOTOTRBO SLR 5000-Repeater mit UHFB-Bereich 2 Unterstützung für MOTOTRBO SLR 1000-Repeater mit großem UHF-Bereich.
14.0 (Build 226) | Unterstützung für zusätzliche MOTOTRBO 2.5-Funkgeräte.
13.5 (Build 218) | Unterstützung für zusätzliche MOTOTRBO 2.5-Funkgeräte. Unterstützung für Windows Server 2012 R2.
13.0 (Build 214) | Unterstützung für zusätzliche MOTOTRBO 2.5-Funkgeräte.
12.0 (Build 203) | Unterstützung für MOTOTRBO 2.5-Funkgeräte.
11.5 (Build 196) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 ATEX Ma-Handsprechfunkgeräte für UHF-Bereich 1- und VHF.
11.0 (Build 187) | Unterstützung für MOTOTRBO Light-Handsprechfunkgeräte für UHF-Bereich 2 Unterstützung für MOTOTRBO Light-Handsprechfunkgeräte für UHF-Bereich-1 Erweitert (403-480MHz).
10.9 (Build 181) | Unterstützung für VHF-Band- und UHF-Bereich 1 für Handsprechfunkgeräte der SL Commercial-Serie.
10.7 (Build 171) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 Mobilfunkgeräte mit Frequenzbändern 300 MHz, 350 MHz und 800/900 MHz. Unterstützung für MOTOTRBO Light Handsprechfunkgeräte mit Frequenzband 350 MHz. Unterstützung für MOTOTRBO 2 UHF- und VHF-Funkgeräte mit GNSS-Funktion. Unterstützung für UHF-Verstärkerband für Funkgeräte der SL-Serie.
10.5 (Build 158) | Unterstützung für Repeater, die nur über digitalen Empfang verfügen. Unterstützung für benutzerdefinierte PWM (Impulslängenmodulation, Pulse Width Modulation)-Sende-Nebensignalunterdrückung für MOTOTRBO 2 Handsprechfunkgeräte und Funkgeräte der SL-Serie. Unterstützung für UHF-Band 2 für Funkgeräte der SL-Serie.
10.1 (Build 150) | Unterstützung für Frequenzbänder 800 MHz und 900 MHz für Funkgeräte der SL-Serie. Unterstützung für Frequenzbänder 300/350 MHz für MOTOTRBO 2.0 Handsprechfunkgeräte.
10.0 (Build 148) | Unterstützung für MOTOTRBO Light-Funkgeräte.
9.5 (Build 144) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 Handsprechfunkgeräte mit Frequenzband 800/900 MHz. Unterstützung für Elite-Handsprechfunkgeräte der Serien XiR E8600, DP3441 und DGP 8050. Unterstützung für Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Build 136) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 Mobilfunkgeräte mit UHF-Band 2.
8.5 (Build 123) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 ATEX-Funkgerät.
8.0 (Build 120) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 Handsprechfunkgerät Unterstützung für MOTOTRBO 2 Verstärker.
7.0 (Build 114) | Unterstützung für MOTOTRBO 2 Mobilfunkgeräte Unterstützung für Funkgeräte der SL-Serie.
6.8 (Build 108) | Unterstützung für XPR 6580 IS-Modelle.
6.5 (Build 101) | Unterstützung für MTR3000 (nur Empfang).
6.5 (Build 98) | Fehlerbehebungen.
6.0 (Build 97) | Unterstützung für minimale Lautstärkeeinstellung.
5.6 (Build 93) | Unterstützung zusätzlicher analoger Handsprechfunkgeräte.
5.5 (Build 91) | Unterstützung für 350 MHz und CoS-Modelle. Unterstützung für MTR3000 800/900 Band-Modelle.
5.2 (Build 85) | Unterstützung des dynamischen gemischten Modus auf Repeatern.
5.1 (Build 80) | Unterstützung der Microsoft® Windows® 7 Home Premium und Professional Edition. Unterstützung für 800/900 Band-Modelle.
5.0 (Build 79) | Unterstützung für MTR3000 UHF Bereich 1- und Bereich 2-Modelle. Unterstützung für 3600 Funkgeräte mit Bündelfunkmodus.
4.6 (Build 72) | Unterstützung für reine Analogmodelle.
4.5 (Build 66) | Unterstützung für Modell H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN und H55XDC9JA1AN.
4.0 (Build 54) | Unterstützung für automatisches Tunen des Frontend-Filters. Verbesserte Prüfung für Leistungstuningwerte.
3.6 (Build 46) | Unterstützung für UHF-Band 2-Modelle. Problem bezüglich Fehlermeldung, bei der kein Audiogerät verfügbar ist, wurde behoben.
3.5 (Build 44) | Unterstützung für Microsoft® Windows® Vista Home Premium und Business Editionen.
3.0 (Build 37) | Unterstützung für zusätzliche UHF-/VHF-Modelle mit hoher/niedriger Leistung.
2.0 (Build 31) | Unterstützung für VHF-Modelle mit hoher Leistung.
1.0 (Build 20) | Unterstützung für die MOTOTRBO Funkgeräte. Sender und Empfänger des Funkgeräts tunen. Einmalige Programmierung der Seriennummer auf leere Karten.

### 3. Systemanforderungen

Weitere Informationen zu den Systemanforderungen für Tuner finden Sie im Installationshandbuch. |  |
Empfohlene Hardware
· Das Programm erfordert ca. 100 MB freien Festplattenspeicher auf Ihrem PC. Zur Archivierung von Dateien für Ihre Funkgeräte wird jedoch zusätzlicher Speicher benötigt. Die Größe der jeweiligen Archivdatei hängt von den für das Funkgerät aktivierten Funktionen ab.
· Bezüglich Prozessorgeschwindigkeit und RAM sollten die von Microsoft für das von Ihnen verwendete Betriebssystem gegebenen Empfehlungen ausreichen.
· Ein USB-Anschluss.
· Ein CD-ROM-Laufwerk.
· Die beste Anzeige wird erzielt, wenn Sie die DPI-Einstellung Ihres PC auf Normalgröße (96 DPI) einstellen.

### 4. Installation, Entfernen

Installation
Zur Installation der Software müssen Sie über Administratorrechte für den betreffenden PC verfügen. Installation der CD-ROM-Version: · CD-ROM mit dem Installationsprogramm in das CD-ROM-Laufwerk einlegen. · Wird die Installationsanwendung nicht innerhalb von 30 Sekunden gestartet, ist die Funktion zur automatischen Ausführung von CD-ROMs in Ihrem Betriebssystem wahrscheinlich nicht aktiviert. Navigieren Sie zur CD-ROM, und führen Sie das Programm autorun.exe aus. Befindet sich die CD-ROM z. B. in Laufwerk E:\, ist E:\autorun.exe auszuführen. Installation des Softwarepakets: · Entpacken Sie den Tuner in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. · Gehen Sie zu diesem Verzeichnis, und rufen Sie setup.exe auf. Beim Tuner-Upgrade entfernen Sie zuerst die vorherige Version und beginnen dann den Installationsvorgang erneut. Zur erneuten Installation von Tuner wählen Sie die Option „Reparatur“. Hinweis: Während der erneuten Installation werden die Voreinstellungen und Händlerinformationen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Diese Einstellungen sind nach Installation der neuen Version zu überprüfen und ggf. abzuändern.
Entfernen
Gehen Sie in der Taskleiste Ihres Betriebssystems zu „Start“ und dann zu „Einstellungen“ > „Systemsteuerung“. Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option „Programme Hinzufügen/Entfernen“. Wählen Sie unter „Zurzeit installierte Programme“ den Eintrag für MOTOTRBO Tuner und dann „Entfernen“.

### 5. Rechtliche Hinweise

Motorola Solutions und MOTOTRBO sind eingetragene Marken von Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc.

### 6. Motorola Solutions – Öffentlich verfügbare Software (Rechtliche Hinweise)