# Tuner de MOTOTRBO

### Contenido

1. Introducción

2. Novedades de esta versión

3. Requisitos

4. Instalación, desinstalación

5. Aviso legal

6. Documento de avisos legales sobre el software de acceso público de Motorola Solutions

### 1. Introducción

Bienvenido a MOTOTRBO Tuner para las radios MOTOTRBO.

### 2. Novedades de esta versión

Versión | Nota
25.1 (compilación 7) | Solución de errores.
24.2 (compilación 11) | Solución de errores.
24.1 (compilación 2) | Actualización de los cálculos de potencia media. Solución de errores.
23.1 (compilación 19) | Compatibilidad con la radio portátil R7 de banda de 350 MHz para APAC, LACR y EMEA. Compatibilidad con el nuevo repetidor ION 8/900 para la región LACR. Se ha añadido la región APAC para la radio portátil R2 de banda U2. Recordatorio de mantenimiento preventivo. Solución de errores.
22.3 (compilación 15) | Compatibilidad con los nuevos modelos CP100d y DEP 250.
22.3 (compilación 8) | Compatibilidad con la sintonización de rango ampliado del tono de estado de la serie SLR 8000.
22.3 (compilación 1) | Compatibilidad con las radios MOTOTRBO R3 UHF y VHF. Solución de errores.
22.2 (compilación 8) | Solución de errores.
22.2 (compilación 2) | Compatibilidad con la gama MOTOTRBO R7 8/900.
22.2 (compilación 1) | Solución de errores.
21.0 (compilación 288) | Solución de errores.
21.0 (compilación 287) | Solución de errores.
21.0 (compilación 283) | Compatibilidad con la sintonización de potencia media de la serie XiR P3688+.
21.0 (compilación 281) | Solución de errores.
20.0 (compilación 273) | Compatible con radios CP100d, DEP 250, DP540 y XiR C1200.
20.0 (Compilación 272) | Compatibilidad con la sintonización ADC de la batería CPCAPLess.
20.0 (Compilación 262) | Compatibilidad con radio portátil MOTOTRBO ION VHF de rango 8/900.
20.0 (Compilación 261) | Compatibilidad con radio portátil MOTOTRBO UHF&VHF de rango.
19.5 (Compilación 260) | Solución de errores.
19.5 (Compilación 256) | Solución de errores.
19.0 (Compilación 254) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO XiR C2000 UHF, VHF y 350 MHz.
18.0 (Compilación 252) | Compatibilidad con radio portátil MOTOTRBO XPR 8550 de banda ancha UHF.
17.5 (Compilación 249) | Compatibilidad con radio portátil MOTOTRBO Light DEP 250 UHF de rango 1.
17.5 (Compilación 247) | Compatibilidad con radios portátiles MOTOTRBO XPN 2000 y XiR P3688+ UHF de rango 1.
17.0 (Compilación 246) | Solución de errores.
17.0 (Compilación 245) | Compatibilidad con DGP 8000 y SLR 1000 VHF.
17.0 (Compilación 244) | Compatibilidad con la comunicación del modo de seguridad mejorada.
16.0 (Compilación 236) | Compatibilidad con DEP 450, XiR C2000 y SLR8000 8/900
15.5 (Compilación 235) | Solución de errores
15.0 (Compilación 234) | Compatibilidad con radios portátiles MOTOTRBO SL Series Mid-Tier VHF y UHF de rango 1. Compatibilidad con los repetidores MOTOTRBO SLR 5000 de rango 2. Compatibilidad con los repetidores MOTOTRBO SLR 1000 de banda ancha UHF.
14.0 (Compilación 226) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2.5.
13.5 (Compilación 218) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2.5. Compatibilidad con Windows Server 2012 R2.
13.0 (Compilación 214) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2.5.
12.0 (Compilación 203) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2.5.
11.5 (Compilación 196) | Compatibilidad con MOTOTRBO 2 ATEX Ma UHF de rango 1 y VHF portátil.
11.0 (Compilación 187) | Compatibilidad con MOTOTRBO Light UHF de rango 2 portátil. Compatibilidad con MOTOTRBO Light UHF de rango 1 ampliado (403-480 MHz) portátil.
10.9 (Compilación 181) | Compatibilidad con banda VHF y UHF de las series SL comercial de rango 1 portátil.
10.7 (Compilación 171) | Compatibilidad con la banda móvil de 300 MHz, 350 MHz y 800/900 MHz de MOTOTRBO 2. Compatibilidad con MOTOTRBO Light de 350 MHz portátil. Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2 UHF y VHF con capacidad global de navegación por satélite (GNSS). Compatibilidad con la banda de mejora de UHF para las radios de la serie SL.
10.5 (Compilación 158) | Compatibilidad con el repetidor de solo recepción digital. Compatibilidad con la mitigación de interferencia de transmisión PWM (modulación por ancho de pulsos) personalizada para las radios MOTOTRBO 2 portátiles y radios de la serie SL. Compatibilidad con la banda 2 de UHF para las radios de la serie SL.
10.1 (Compilación 150) | Compatibilidad con las bandas de 800 MHz y 900 MHz para las radios de la serie SL. Compatibilidad con la banda de 300/350 MHz para MOTOTRBO 2.0. portátiles.
10.0 (Compilación 148) | Compatibilidad con las radios MOTOTRBO Light.
9.5 (Compilación 144) | Compatibilidad con el modelo MOTOTRBO 2 de 800/900 MHz de banda portátil. Compatibilidad con las radios portátiles de la serie XiR E8600, DP3441 y DGP 8050 Elite. Compatibilidad con Microsoft® Windows® 8.
9.0 (Compilación 136) | Compatibilidad con los modelos de banda 2 móvil de MOTOTRBO 2 UHF.
8.5 (Compilación 123) | Compatibilidad con radios MOTOTRBO 2 ATEX.
8.0 (Compilación 120) | Compatibilidad con radios portátiles MOTOTRBO 2 Compatibilidad con repetidores MOTOTRBO 2.
7.0 (Compilación 114) | Compatibilidad con radios móviles MOTOTRBO 2 Compatibilidad con radios de la serie SL.
6.8 (Compilación 108) | Compatibilidad con los modelos XPR 6580 IS.
6.5 (Compilación 101) | Compatibilidad con MTR3000 solo de recepción.
6.5 (Compilación 98) | Solución de errores.
6.0 (Compilación 97) | Compatibilidad con la configuración de volumen mínimo.
5.6 (Compilación 93) | Compatibilidad con otros modelos portátiles analógicos.
5.5 (Compilación 91) | Compatibilidad con modelos de banda 350 MHz y CoS. Compatibilidad con modelos de banda MTR3000 800/900.
5.2 (Compilación 85) | Compatibilidad con la función de modo dinámico mixto.
5.1 (Compilación 80) | Compatibilidad con Microsoft® Windows® 7 Home Premium Edition y Professional Edition. Compatibilidad con modelos de banda 800/900.
5.0 (Compilación 79) | Compatibilidad con los modelos MTR3000 UHF de rango 1 y 2. Compatibilidad con las radios compatibles con el sistema de enlace 3600.
4.6 (Compilación 72) | Compatibilidad únicamente con modelos analógicos.
4.5 (Compilación 66) | Compatibilidad con los modelos H55XDH9LA1AN, H55XDH9JA1AN, H55XDC9LA1AN y H55XDC9JA1AN.
4.0 (Compilación 54) | Compatibilidad con la sintonización automática de filtro de entrada. Validación mejorada para los valores de Potencia de sintonización.
3.6 (Compilación 46) | Compatibilidad con los modelos de banda 2 de UHF. Solución del problema del mensaje de error cuando no hay un dispositivo de audio disponible.
3.5 (Compilación 44) | Compatibilidad con Microsoft® Windows® Vista Home Premium y Business Edition.
3.0 (Compilación 37) | Compatibilidad con otros modelos UHF/VHF de potencia alta/baja.
2.0 (Compilación 31) | Compatibilidad con los modelos VHF de potencia alta.
1.0 (Compilación 20) | Compatibilidad con las radios MOTOTRBO. Posibilidad de sintonizar el transmisor y el receptor de la radio. Programación única del número de serie de las tarjetas en blanco.

### 3. Requisitos

Consulte la Guía de instalación para obtener más información sobre los requisitos del sistema de Tuner. |  |
Recomendaciones de hardware
· La aplicación utiliza aproximadamente 100 MB del espacio libre en el disco duro. No obstante, podría necesitar más espacio para guardar los archivos de almacenamiento de las radios. El tamaño de los archivos depende de las funciones de la radio.
· Para la velocidad del procesador y la RAM, son suficientes las recomendaciones de Microsoft sobre la versión del sistema operativo que está utilizando.
· Un puerto USB.
· Una unidad de CD-ROM.
· Para una visualización óptima, establezca la configuración en puntos por pulgada (PPP) de su equipo en tamaño normal (96 PPP).

### 4. Instalación, desinstalación

Instalación
Para instalar el software, debe tener los derechos de administrador en el equipo de destino. Para instalar la versión en CD-ROM, siga los pasos que se indican a continuación: · Introduzca el CD-ROM que contiene la instalación en la unidad de CD-ROM. · Si la aplicación de instalación no se inicia antes de 30 segundos, es probable que la función de ejecución automática de CD-ROM del sistema operativo esté desactivada. Vaya al CD-ROM y ejecute el programa autorun.exe. Por ejemplo, si E:\ es la unidad del CD-ROM, ejecute E:\autorun.exe. Para instalar la versión de software, siga los pasos que se indican a continuación: · Descomprima el paquete de Tuner en un directorio de un disco local. · Vaya a dicho directorio y ejecute el programa setup.exe. Si está instalando una versión más actualizada de Tuner, desinstale la versión anterior y vuelva a iniciar el proceso de instalación. Si está reinstalando la misma versión de Tuner, seleccione la opción Reparar. Nota: Cuando vuelva a realizar la instalación, la configuración de las preferencias y la información del distribuidor se restablecerán a sus valores predeterminados. Deberá comprobar estas configuraciones una vez la nueva versión haya sido instalada y realizar cambios si fuera necesario.
Desinstalación
En el botón Inicio de la barra de tareas del sistema operativo, seleccione Configuración > Panel de control. Seleccione la opción Agregar o quitar programas en el Panel de control. Seleccione el elemento MOTOTRBO Tuner del cuadro de "Programas actualmente instalados" y haga clic en el botón Quitar.

### 5. Aviso legal

Motorola Solutions y MOTOTRBO son marcas registradas de Motorola Solutions, Inc.

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Inc.

### 6. Documento de avisos legales sobre el software de acceso público de Motorola Solutions