TUTORIAL PARA USAR PORTMON	

1) Instalar el software PortMon
    Abrir el PortMon y el software del radio.
2) Hablitar Menu Computer_Conect local o en el puerto COM donde este confifurado el radio al leer.
3) Habilitar en Menu Options_ Show time y Auto Scroll.
4) Abrir el Software del radio y dar clic el leer
5) El software de radio pide el Password
6) En el PortMon arroja los datos de Rx y Tx 
7) Buscar el Password de l radio

Nota: Para Los EM200 renglon 282 y 313.
          Para los EP450 rengon 282 y 313 o 245 y 257
          Para los Kenwood renglon 67.
Nota: El los renglones 282 y 313 Unir las letras o digitos de estos dos renglones
          y escribirlos en el radio y listo.

Radios dice:
Para el EM200 Renglon 282 y 313.


 Radios  dice:
82	0.00000480	Cps	VCOMM_ReadComm	COM2	SUCCESS	Length: 36: .. ...... *..P....x.............'IR<
313	0.00000480	Cps	VCOMM_ReadComm	COM2	SUCCESS	Length: 36: ..@AKEUA.....................@.....
 Radios  dice:
EN EL 282       DESPUES DEL LENGTH :36 :..........*
 Radios  dice:
SALE  EL            IR
 Radios dice:
Y EL EN 313
 Radios dice:
SIEMPRE ES DESPUES DEL ARROBA
 Radios dice:
AKEUA
Radios  dice:
OK