# Ajustes opcionales de SharePort Utility

Esta página explica los ajustes opcionales de SharePort Utility.
Se pueden configurar los ajustes generales de SharePort Utility como ajustes de inicio y comunicación.

Haga clic en el botón Opción en la ventana principal de SharePort Utility. Se mostrará el diálogo de opciones.
El diálogo de opciones proporciona los siguientes ajustes. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de configurar los ajustes.

> General

> Se pueden configurar los ajustes operativos básicos.

> Ejecutar SharePort Utility al iniciarse Windows | Añade SharePort Utility a la carpeta Inicio. Si se añade a la carpeta de Inicio, SharePort Utility se iniciará automáticamente al iniciarse la sesión de Windows. (Predeterminado: Activado)
> No mostrar la ventana principal de SharePort Utility al iniciarse el programa | Inicia SharePort Utility como icono minimizado. Se mostrará el icono minimizado en la barra de tareas. (Predeterminado: Activado)
> Mostrar una notificación de globo emergente cuando se produzca un error | Le notifica un error del dispositivo USB mostrando un mensaje de globo emergente en la barra de tareas. (Predeterminado: Activado)
> Mostrar un mensaje de confirmación al desconectarse dispositivos USB | Muestra un mensaje de confirmación antes de desconectar un dispositivo USB a través de SharePort Utility. (Predeterminado: Activado)
> Conectarse automáticamente a los dispositivos USB que se detecten | Conectarse automáticamente al dispositivo USB cuando se detecte en la red. Esta opción es ventajosa dado que puede conectarse a cada dispositivo USB automáticamente al insertarse en el servidor de dispositivos. Sin embargo, recuerde que esta opción es para uso exclusivo de dispositivos USB. Mientras esté conectado a un dispositivo USB, las demás personas no pueden utilizarlo. (El valor predeterminado difiere según la opción seleccionada durante la instalación de SharePort Utility).
> Intervalo de actualización de la ventana principal | Establece el intervalo de actualización para el estado de los dispositivos USB. (Predeterminado: 10 segundos)

> Buscar servidores de dispositivos

> Se puede configurar la dirección de difusión.

> Habilitar direcciones de difusión | Registra las direcciones de difusión empleadas para buscar servidores de dispositivos a través del router de la red. Si no se especifican direcciones de difusión, sólo se buscarán servidores de dispositivos en su segmento local. Para registrar una dirección de difusión, marque Habilitar direcciones de difusión, introduzca la dirección de difusión en el campo de dirección y haga clic en el botón Añadir. Para quitar de la lista una dirección, selecciónela y haga clic en el botón Borrar.

> Por ejemplo, para registrar "192.168.1.xxx" (máscara de subred: 255.255.255.0), introduzca "192.168.1.255" en el campo de dirección. En la pantalla de muestra de debajo, "192.168.1.255" y "192.168.2.255" están registradas para incluir direcciones "192.168.1.xxx" y "192.168.2.xxx" (máscara de subred: 255.255.255.0) para la búsqueda de servidores de dispositivos. Para saber qué direcciones de difusión utilizar para buscar servidores de dispositivos, rogamos consulte con su administrador de red.

> Visualizar

> Se pueden configurar los ajustes de visualización de SharePort Utility.

> Nombre | Muestra el nombre de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. Se puede modificar el nombre del dispositivo USB. Para más detalles, consulte Ajustes operativos de los dispositivos USB. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Tipo | Muestra el tipo de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Estado | Muestra el estado de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado) * No se puede desmarcar esta casilla.
> Nombre de equipo | Muestra el nombre de equipo del servidor de dispositivos. Se puede modificar el nombre de equipo desde los ajustes del servidor de dispositivos. Para más detalles, consulte el manual de usuario. (Predeterminado: Activado)
> Nombre de modelo | Muestra el nombre del modelo del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Activado)
> Dirección IP | Muestra la dirección IP del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Desactivado)
> Dirección Ethernet | Muestra la dirección Ethernet del servidor de dispositivos. La dirección Ethernet es el número de 12 cifras que se encuentra en el lateral o en la parte posterior del servidor de dispositivos. (Predeterminado: Desactivado)
> Autoconexión | Muestra el estado actual de los ajustes de autoconexión del dispositivo USB. Se muestra "Habilitado" o "Deshabilitado". (Predeterminado: Desactivado)

> Es imposible ocultar o cambiar el orden de visualización de Nombre, Tipo y Estado.

| Volver arriba