# Paramètres SharePort Utility optionnels

Cette page commente les paramètres SharePort Utility optionnels.
Des paramètres généraux SharePort Utility comme ceux du démarrage et de la communication peuvent être configurés.

Cliquez sur le bouton Options button dans la fenêtre principale de SharePort Utility. La boîte de dialogue des options est affichée.
La boîte de dialogue des options propose les paramètres suivants. Cliquez sur OK lorsque vous en avez terminé avec les paramètres.

> Général

> Les paramètres opérationnels de base peuvent être configurés.

> Lancer SharePort Utility au démarrage de Windows | Ajoute un lien SharePort Utility dans le dossier de démarrage. Lorsque SharePort Utility est présent dans le dossier de démarrage, l'application est lancée au démarrage de Windows. (Activé par défaut)
> Ne pas afficher la fenêtre principale de SharePort Utility au lancement du programme | Démarre SharePort Utility sous forme d'icône. L'icône est affichée dans la Barre des tâches. (Activé par défaut)
> Affiche une boîte de message lorsqu'une erreur se produit | Indique une erreur sur un périphérique USB en affichant un message dans la Barre des tâches. (Activé par défaut)
> Affiche un message de confirmation à la déconnexion d'un périphérique USB | Affiche un message de confirmation à la déconnexion d'un périphérique USB via SharePort Utility. (Activé par défaut)
> Se connecter automatiquement aux nouveaux périphériques USB détectés. | Connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté sur le réseau. Cette option est commode dans la mesure où vous pouvez vous connecter à chaque périphérique USB dès qu'il est branché au serveur de périphérique. Remarquez cependant que cette option vaut pour une utilisation exclusive d'un périphérique USB. Tant que vous êtes connecté au périphérique, les autres personnes ne peuvent l'utiliser. (la valeur par défaut dépend de l'option que vous avez sélectionnée pendant l'installation de SharePort Utility.)
> Intervalle de rafraîchissement de la fenêtre principale | Détermine l'intervalle de rafraîchissement de l'état du périphérique USB connecté. (10 secondes par défaut)

> Recherche de serveurs de périphérique

> L'adresse de diffusion peut être configurée.

> Activer l'adresse de diffusion | Enregistre les adresses de diffusion utilisées pour rechercher des serveurs de périphérique sur le routeur réseau Si aucune adresse de diffusion n'est indiquée, seuls les serveurs de périphérique de votre segment local vont être recherchés. Pour enregistrer une adresse de diffusion, cochez Activer les adresses de diffusion , donnez l'adresse dans le champ dédié et cliquez sur le bouton Ajouter Pour retirer une adresse de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer.

> Pour enregistrer par exemple 192.168.1.xxx (sous masque : 255.255.255.0), entrez 192.168.1.255 dans le champ adresse. Dans l'exemple ci-dessous, 192.168.1.255 et 192.168.2.255 sont enregistrés pour comporter les adresses 192.168.1.xxx et 192.168.2.xxx (sous masque : 255.255.255.0) pour la recherche d'un serveur de périphérique. Pour savoir quelle adresse de diffusion utiliser pour la recherche de serveur de périphérique, contactez votre administrateur réseau.

> Affichage

> Les paramètres d'affichage de SharePort Utility peuvent être configurés.

> Nom | Affiche le nom des périphériques connectés au serveur de périphérique. Le nom du périphérique USB peut être changé. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> Type | Affiche le type des périphériques connectés au serveur de périphérique. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> État | Affiche l'état des périphériques connectés au serveur de périphérique. (Activé par défaut) * Cette case à cocher ne peut être désactivée.
> Nom de l'hôte | Affiche le nom de l'hôte du serveur de périphérique. Le nom de l'hôte peut être changé dans les paramètres du serveur de périphérique. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur. (Activé par défaut)
> Nom du modèle | Affiche le nom du modèle du serveur de périphérique. (Activé par défaut)
> Adresse IP | Affiche l'adresse IP du serveur de périphérique. (Désactivé par défaut)
> Adresse Ethernet | Affiche l'adresse Ethernet du serveur de périphérique. L'adresse Ethernet est un nombre à 12 chiffres que vous trouvez sur le côté ou à l'arrière du serveur de périphérique. (Désactivé par défaut)
> Connexion automatique | Affiche l'état actuel des paramètres de la connexion automatique du périphérique USB. " Activé " ou " Désactivé " est affiché. (Désactivé par défaut)

> Il est impossible de masquer ou de modifier l'ordre de Nom, Type et État.

| Haut de page