InS_StArT
DEX98.COM
1.0
^D-Link DE-X98,DEX98.COM,IE0
?Please select the options that match your board's IO settings.
!RIE0(PORT)
@56D0
46D0
66D0
76D0
86D0
96D0
A6D0
B6D0
C6D0
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
