InS_StArT
DE500ODI.COM
1.0
^D-Link DE-500,DE500ODI.COM,IE0
?Please select the options that match your board's IO settings.
!RIE0(PORT)Base I/O Port
@300
320
340
360
!RIE0(INT)Hardward Interrupt
@5
3
4
6
7
9
11
12
14
15
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
