InS_StArT
DEPCNODI.COM
1.10
^D-Link PCN family DE-240(PNP)/DE-510(VESA)/DE-520(PCI),DEPCNODI.COM,IE0
?The "DEPCNODI.COM" driver supports D-Link PCN family chips.
!OIE0(BUSTYPE)PCN family Device
?If you know the device type, you can specify here.
PCI
VESA
PNP
!OIE0(PORT)Base I/O Port
?You can specify the I/O port address, or let the driver scan for you.
300
320
340
360
$OIE0(LED0 Value)Optional LED0 value
0
FFFF
$OIE0(LED1 Value)Optional LED1 value
0
FFFF
$OIE0(LED2 Value)Optional LED2 value
0
FFFF
$OIE0(LED3 Value)Optional LED3 value
0
FFFF
!OIE0()Optional Keyword
TP
FASTISA
DMAROTATE
$OIE0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
