InS_StArT
DE650ODI.COM
1.0
^D-Link DE-650,DE650ODI.COM,IEM
?Please select the options that match your board's IO settings.
!RIEM(PORT)
280
@300
320
340
360
380
3A0
3C0
3E0
!RIEM(MEM)
C8000
CC000
@D0000
D4000
D8000
DC000
E0000
E4000
E8000
EC000
!RIEM(INT)
2
3
4
@5
7
9
10
11
12
13
15
$OIEM(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
FFFFFFFFFFFF
*RIEM(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
