CMMVC8004E
위치 오류가 있는 캐니스터에서 시스템을 초기화하거나 작성할 수 없습니다.

#### 설명

위치 오류는 캐니스터 또는 격납장치 미드플레인이 이동되었거나 변경되었음을 표시합니다.

위치 오류는 서비스 조치가 완료되지 않았거나 올바르게 구현되지 않은 경우에 발생합니다. 캐니스터를 사용한 후에는 캐니스터를 동일한 격납장치 내의 다른 위치 또는 다른 격납장치로 이동하지 않아야 합니다. 이동하게 되면 노드 캐니스터가 스토리지에 액세스하지 못하게 되거나 호스트 애플리케이션이 볼륨에 액세스하지 못하게 되기 때문입니다.

#### 사용자 응답

올바른 캐니스터에서 시스템을 초기화하거나 작성하려고 하는지 확인하십시오. 노드 캐니스터의 모든 위치 오류를 수정한 후 조작을 재시도하십시오. 서비스 조치에서 지시하지 않는 한, 노드 캐니스터를 원래 위치에서 이동하지 마십시오. 지원 정보는 Information Center를 참조하십시오.