# O LED de identificação não acende ou não apaga

O assistente de inicialização indica que deve-se transferir a unidade flash USB para a caixa que você está inicializando. Depois de transferir a unidade flash USB para a caixa, o LED de identificação na caixa é ativado e, em seguida, desligado, o que pode levar aproximadamente 3 minutos. O LED de status está piscando e os LEDs verdes de energia estão sólidos.

Selecione a tarefa apropriada que se ajusta a esta situação:

- Determinando em qual porta inserir a unidade flash USB
  Se você não tiver certeza de em qual porta deverá inserir a unidade flash USB, use estas informações para assegurar que está usando a porta correta.
- O LED de identificação não acende
  Se você inseriu a unidade flash USB em uma porta USB na caixa e o LED de identificação não for ativado, use estas instruções para determinar quaisquer ações necessárias.
- O LED de identificação não foi desligado
  Depois que a unidade flash USB é inserida na porta USB de tamanho integral na caixa que está sendo inicializada, o LED de identificação é ativado, depois desligado, indicando que é possível continuar com a inicialização. Normalmente esse processo leva até 3 minutos.