# 确定 USB 闪存驱动器要插入的端口

如果您不确定要将 USB 闪存驱动器插入哪个端口，请使用此信息来确保您正在使用正确的端口。

## 关于本任务

容器具有闪烁的状态指示灯时，您可以使用容器上全尺寸的 USB 端口以进行系统初始化。

## 过程

1. 确定与您用于确认状态指示灯的容器关联的 USB 端口。对于左右两个容器，都有一个可插入 USB 闪存驱动器的全尺寸的 USB 端口。使用与您用于验证状态指示灯的容器对应的 USB 端口之一。每个容器都包含一个用于初始化系统的 USB 端口。图 1 显示了左右两个容器上 USB 端口的位置 1 和 2 。只有一个 USB 端口用于初始化。确保将 USB 驱动器插入用于确认状态指示灯的同一端口。
   图 1. 两个容器上 USB 端口的位置
2. 您可以将两个 USB 端口中的任何一个用于系统初始化。

父主题：标识指示灯不点亮或不熄灭