# Индикатор идентификации не загорается или не гаснет

Мастер инициализации показывает, что нужно подключить флэш-накопитель USB к инициализируемому кейсу. После подключения флэш-накопителя USB к кейсу должен загореться и снова погаснуть индикатор идентификации. Обычно это происходит в течение трех минут. Индикатор состояния должен мигать, а зеленые индикаторы питания должны непрерывно гореть.

Выберите задачу, подходящую для данной ситуации:

- Определение порта для подключения флэш-накопителя USB
  Если неизвестно, в какой разъем USB должен быть вставлен флэш-накопитель, используйте эту информацию, чтобы определить правильный порт.
- LED идентификации не загорается
  Если после вставки флэш-накопителя в разъем USB кейса индикатор идентификации не загорелся, определите действия, которые необходимо выполнить, следуя приведенным инструкциям.
- Индикатор идентификации не погас
  После подключения флэш-накопителя к полноразмерному разъему USB инициализируемого кейса индикатор идентификации загорается и снова гаснет, указывая, что можно продолжить инициализацию. Обычно эта процедура занимает не более трех минут.