# Il LED di identificazione non si accende o non si spegne

La procedura guidata di inizializzazione indica che è necessario trasferire l'unità flash USB sul contenitore che si sta inizializzando. Una volta trasferita l'unità flash USB nel contenitore, il LED di identificazione sul contenitore si accende, quindi si spegne, e ciò può richiedere circa 3 (tre) minuti. Il LED di stato sta lampeggiando e i LED di alimentazione verdi sono sempre accesi.

Selezionare l'attività appropriata per la propria situazione:

- Determinazione della porta in cui inserire l'unità flash USB
  Se non si è sicuri della porta in cui inserire l'unità flash USB, utilizzare queste informazioni per accertarsi che venga utilizzata la porta corretta.
- Il LED di identificazione non si accende
  Se l'unità flash USB è stata inserita in una porta USB sul contenitore e il LED di identificazione non si accende, utilizzare le istruzioni per determinare le eventuali azioni necessarie.
- Il LED di identificazione non si è spento
  Una volta inserita l'unità flash USB nella porta USB di dimensioni normali sul contenitore in fase di inizializzazione, il LED di identificazione si accende e si spegne, ad indicare che è possibile procedere con l'inizializzazione. Di solito questo processo richiede fino a 3 (tre) minuti.