# El LED de identificación no se enciende

Si ha insertado la unidad flash USB en un puerto USB del recipiente y el LED de identificación no se enciende, utilice estas instrucciones para determinar las acciones necesarias.

## Acerca de esta tarea

Después de insertar la unidad flash USB en el puerto USB de tamaño completo, el LED de identificación 1 se enciende para el recipiente en el que ha insertado la unidad flash USB. Posteriormente, el LED de identificación se apaga y podrá continuar con la inicialización del sistema. Normalmente, este proceso completo puede tardar hasta 3 minutos. La Figura 1 muestra el LED de identificación del recipiente.
Figura 1. LED de identificación del recipiente

Si el LED de identificación no se enciende como estaba previsto, utilice los pasos siguientes para determinar cualquier acción que sea necesaria:

## Procedimiento

1. Asegúrese de que el recipiente aún está funcionando. Observe el LED de estado (). Si el LED de estado está permanentemente apagado, el recipiente ha dejado de funcionar. Presuponiendo que el LED de estado estaba en el estado correcto antes de insertar la unidad flash USB, póngase en contacto con el centro de soporte.

   Si el LED de estado no parpadea, extraiga la unidad flash USB del recipiente. El recipiente no se ha encendido completamente y no está preparado para recibir la unidad de actualización instantánea USB. Encender el recipiente puede tardar hasta 10 minutos. Si el LED de estado no parpadea en 10 minutos, continúe con el paso 2.

2. El puerto USB podría estar estropeado. Retire la unidad flash USB del puerto e insértela completamente en el otro puerto USB del otro recipiente del alojamiento. Espere 2 minutos hasta que se encienda el LED de identificación.

   Si el LED de identificación se enciende, este puerto USB ha funcionado. Vuelva al asistente de instalación y espere a que el LED de identificación se apague.

   Si un puerto USB del recipiente está dañado, sustituya el recipiente. Póngase en contacto con el centro de soporte para obtener ayuda.

Tema principal: El LED de identificación no se enciende o no se apaga