# El LED de identificación no se ha apagado

Después de insertar la unidad flash USB en el puerto USB de tamaño completo del recipiente que se está inicializando, el LED de identificación se enciende y, a continuación se apaga, indicando que se puede seguir con la inicialización. Normalmente, este proceso puede tardar hasta 3 minutos.

## Acerca de esta tarea

Después de insertar la unidad flash USB en el puerto USB de tamaño completo, el LED de identificación ( 1 ), que se muestra en la Figura 1, comienza a parpadear.
Figura 1. LED de identificación del recipiente

Si el LED de identificación no se apaga como estaba previsto, utilice los pasos siguientes para determinar cualquier acción que sea necesaria:

## Procedimiento

1. Asegúrese de esperar al menos tres minutos desde que el LED de error se ha encendido por primera vez. Si el LED se apaga en ese tiempo, vuelva al asistente de inicialización. Si el LED de identificación continúa encendido, pase al 2.
2. Observe el LED de estado. ()

   Si el LED de estado está permanentemente encendido, continúe con el paso 6.

3. Si el LED de estado parpadea o está apagado de forma permanente, es posible que deba sustituirse el recipiente. Intente volver a colocar el recipiente en el alojamiento y reinicie el asistente de inicialización. Si obtiene los mismos resultados, póngase en contacto con el soporte para sustituir el recipiente.
4. Cancele el asistente de inicialización.
5. Vuelva a insertar la unidad Flash USB en el sistema y reinicie la herramienta de inicialización. Complete los pasos de la herramienta, pero utilice el otro recipiente del alojamiento. Después de completar el asistente de inicialización, si el LED de identificación no deja de parpadear, póngase en contacto con el representante del soporte para obtener más ayuda.
6. Si el LED de estado está permanentemente encendido, el sistema se ha inicializado correctamente. Vuelva al asistente de inicialización y continúe como si el LED de identificación se hubiera apagado. Verifique los resultados de la inicialización. Si el sistema está operativo, inicie sesión en la GUI de gestión y complete la configuración del sistema. Después de completar la configuración del sistema, compruebe el LED de identificación para determinar si todavía está encendido. Si el LED de identificación todavía está encendido, siga estos pasos:
   1. En la GUI de gestión, seleccione Supervisión > Sistema > Acciones > Apagado > Sistema.
   2. Reinicie el sistema.
   3. Si el LED de identificación continua parpadeando, póngase en contacto con el centro de soporte para obtener ayuda.

Tema principal: El LED de identificación no se enciende o no se apaga