# USB 플래시 드라이브 백업

최소 두 개 이상의 USB 플래시 드라이브 사본이 더 있어야 이 단계를 진행할 수 있습니다.

암호화 기능 코드를 구매하면 IBM®이 두 개의 USB 플래시 드라이브를 더 제공합니다. USB 플래시 드라이브의 사본을 원하는 만큼 작성할 수 있습니다. 적어도 총 3개의 USB 플래시 드라이브를 보유하도록 최소 두 개의 사본을 작성해야 합니다.
경고: 시스템을 시작(전원 공급)하거나 암호화된 시스템에 액세스할 때 시스템을 액세스할 수 있도록 외부 소스에서 암호화 키를 제공해야 합니다. 암호화 키는 시스템 초기화 중에 작성된 키 사본을 저장하는 USB 플래시 드라이브로부터 읽힙니다. 시스템을 자동으로 다시 부팅하려는 경우 전원 공급 시 두 캐니스터가 암호화 키에 대한 액세스 권한을 가지려면 암호화 키가 포함된 USB 플래시 드라이브가 각 캐니스터에 삽입된 채로 있어야 합니다. 이 방법을 사용하려면 시스템이 있는 실제 환경이 보안 상태여야 합니다. 따라서 권한이 없는 사용자는 USB 플래시 드라이브에서 암호화 키 사본을 작성할 수 없으며 시스템에 저장된 데이터에 대한 액세스 권한을 얻을 수 없습니다. 최대한 안전하게 조작하려면 USB 플래시 드라이브를 시스템의 캐니스터에 계속 삽입한 채로 두지 마십시오. 그러나 이 방법에서는 시스템을 다시 부팅하기 전에 두 캐니스터 모두에서 암호화 키 사본을 포함하는 USB 플래시 드라이브를 수동으로 삽입해야 합니다. 암호화 키는 암호화된 데이터를 액세스하는 데 필요하며, USB 플래시 드라이브 사본 및 다른 양식의 스토리지에서 작성된 추가 사본에만 있습니다. 모든 사용자 유지보수 사본이 유실되거나 복구 불가능한 경우 IBM에서는 암호화 키를 복구하거나 다시 생성할 수 없습니다.