# 識別 LED 未亮起或未熄滅

起始設定精靈指出您必須將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至您要起始設定的機匣。 將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至機匣之後，機匣的識別 LED 會亮起又熄滅，這個過程大約需要 3 分鐘。狀態 LED 會閃動，綠色電源 LED 會持續亮起。

選取適合您的狀況的適當作業：

- 判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠
  如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。
- 識別 LED 未亮起
  如果您已將 USB 快閃記憶體隨身碟插入機匣上的 USB 埠，且識別 LED 未亮起，請利用這些指示來決定應採取的必要動作。
- 識別 LED 未關閉
  在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之機匣上最大孔的 USB 埠之後，識別 LED 會亮起又熄滅，表示您可以繼續起始設定。通常，這個程序最多需要 3 分鐘。