# Индикатор идентификации не погас

После подключения флэш-накопителя к полноразмерному разъему USB инициализируемого кейса индикатор идентификации загорается и снова гаснет, указывая, что можно продолжить инициализацию. Обычно эта процедура занимает не более трех минут.

## Об этой задаче

После вставки флэш-накопителя USB в полноразмерный разъем USB должен начать мигать индикатор идентификации ( 1 ), который показан на Рисунке 1.
Рисунок 1.Индикатор идентификации кейса

Если индикатор идентификации не погас, как ожидалось, то выполните следующие шаги, чтобы определить необходимое действие:

## Процедура

1. Убедитесь в том, что с момента первого включения индикатора идентификации прошло не менее трех минут. Если индикатор погас в течение этого времени, вернитесь в мастер инициализации. Если индикатор идентификации по-прежнему горит, перейдите к пункту 2.
2. Посмотрите на индикатор состояния. ()

   Если индикатор состояния непрерывно горит, перейдите к шагу 6.

3. Если индикатор состояния мигает или не горит, может потребоваться замена кейса. Попробуйте изменить положение канистры в корпусе и снова запустить мастер инициализации. Если результат остался прежним, обратитесь в службу поддержки для замены кейса.
4. Отмените работу мастера инициализации.
5. Заново вставьте флэш-накопитель USB в персональный компьютер и перезапустите инструмент инициализации. Выполните шаги в этом инструменте, используя другой кейс в том же корпусе. Если после завершения мастера инициализации индикатор идентификации не перестает мигать, обратитесь в службу поддержки за помощью.
6. Если индикатор состояния непрерывно горит, значит система успешно проинициализирована. Вернитесь в мастер инициализации и продолжите работу так, как будто индикатор идентификации погас. Проверьте результаты инициализации. Если система в рабочем состоянии, войдите в графический интерфейс управления и завершите настройку системы. После завершения настройки системы проверьте, горит ли индикатор идентификации. Если индикатор идентификации по-прежнему горит, выполните следующие действия:
   1. В графическом интерфейсе управления выберите Мониторинг > Система > Действия > Выключить питание > Система.
   2. Перезапустите систему.
   3. Если индикатор идентификации продолжает мигать, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Раздел верхнего уровня: Индикатор идентификации не загорелся или не погас