# O LED de identificação não foi desligado

Depois que a unidade flash USB é inserida na porta USB de tamanho integral na caixa que está sendo inicializada, o LED de identificação é ativado, depois desligado, indicando que é possível continuar com a inicialização. Normalmente esse processo leva até 3 minutos.

## Sobre esta tarefa

Após a unidade flash USB ser inserida na porta USB de tamanho integral, o LED de identificação ( 1 ), que é mostrado na Figura 1, começa a piscar.
Figura 1. LED de identificação da caixa

Se o LED de identificação não for desligado conforme o esperado, use as etapas a seguir para determinar qualquer ação necessária:

## Procedimento

1. Assegure-se de esperar pelo menos 3 minutos a partir de quando o LED de identificação é ativado pela primeira vez. Se o LED for desligado dentro desse tempo, retorne ao assistente de inicialização. Se o LED de identificação permanecer ativado, continue na etapa 2.
2. Observe o LED de status. ()

   Se o LED de status estiver permanentemente aceso, continue na etapa 6.

3. Se o LED de status estiver piscando ou permanentemente desligado, a caixa pode precisar ser substituída. Tente reposicionar a caixa no gabinete e, em seguida, reinicie o assistente de inicialização. Se você obtiver os mesmos resultados, entre em contato com o centro de suporte para substituir a caixa.
4. Cancele o assistente de inicialização.
5. Reinsira a unidade flash USB em seu computador pessoal e reinicie a ferramenta de inicialização. Conclua as etapas na ferramenta, mas use a outra caixa no gabinete. Depois de concluir o assistente de inicialização, se o LED de identificação não parar de piscar, entre em contato com o representante de suporte para obter assistência adicional.
6. Se o LED de status estiver permanentemente aceso, então o sistema foi inicializado com êxito. Retorne ao assistente de inicialização e continue como se o LED de identificação estivesse desligado. Verifique os resultados da inicialização. Se o sistema estiver operacional, efetue logon na GUI de gerenciamento e conclua a configuração do sistema. Depois de concluir a configuração do sistema, verifique o LED de identificação para determinar se ele ainda está ligado. Se o LED de identificação ainda estiver ligado, conclua estas etapas:
   1. Na GUI de gerenciamento, selecione Monitoramento > Sistema > Ações > Desligado > Sistema.
   2. Reinicie o sistema.
   3. Se o LED de identificação continuar piscando, entre em contato com o centro de suporte para obter assistência adicional.

Tópico-pai: O LED de identificação não se acende ou não é desligado