# Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an oder nicht aus

Der Initialisierungsassistent zeigt an, dass Sie das USB-Flashlaufwerk in den Einschub stecken müssen, den Sie initialisieren wollen. Nachdem Sie das USB-Flashlaufwerk in den Einschub gesteckt haben, fängt die Kennzeichnungs-LED am Einschub an zu leuchten und geht dann aus. Dieser Vorgang kann drei Minuten dauern. Die Status-LED blinkt und die grünen Betriebs-LEDs leuchten permanent.

Wählen Sie die Task aus, die Ihrer Situation entspricht:

- Feststellen, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk zu stecken ist
  Wenn Sie nicht sicher sind, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk gesteckt werden soll, überprüfen Sie anhand dieser Informationen, ob Sie den richtigen Anschluss verwenden.
- Die Kennzeichnungs-LED geht nicht an
  Wenn Sie das USB-Flashlaufwerk in einen USB-Anschluss am Einschub gesteckt haben und die Kennzeichnungs-LED nicht aufleuchtet, lesen Sie diese Anweisungen, um zu erfahren, welche Schritte ausgeführt werden müssen.
- Kennzeichnungs-LED erlischt nicht
  Nachdem das USB-Flashlaufwerk in den USB-Standardanschluss an dem Einschub, der initialisiert wird, gesteckt wurde, geht die Kennzeichnungs-LED an und dann aus. Das zeigt an, dass Sie mit der Initialisierung fortfahren können. In der Regel dauert dieser Vorgang bis zu drei Minuten.